IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition []"
Description: "Option [Drawing Scale: 100.000000]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ARCHICAD 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: On]"
Description: "Option [Split complex elements: Off]"
Description: "Option [Material Preservation: Explode where necessary]"
Description: "Option [Elements in Solid Element Operations: Extruded/revolved]"
Description: "Option [Elements with junctions: Extruded/revolved without junctions]"
Description: "Option [Slabs with slanted edge(s): Extruded]"
Description: "Option [IFC Site Location: At Project Origin]"
File name: "C:\Users\DessinR1\Desktop\PAMART - PRO.ifc"
Time stamp: "2019-12-12T09:03:30"
Author: "Nom de famille Prénom"
Organization: "(Atelier d'architecture.... )"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.09 : 26 Sep 2013"
Originating system: "IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD 23.0.0 FRA FULL Windows version (IFC add-on version: 3003 FRA FULL)."
Authorization: "Nom de famille Prénom"
Application: "ARCHICAD" version "23.0.0" identifier "IFC add-on version: 3003 FRA FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT"

People and organizations
  Person "Prénom" "Nom de famille" (postal address "Adresse postale de l'Architecte": "(rue)", "(ville)", "(code postal)", "(pays)") of Organization "(Atelier d'architecture.... )" (postal address "Adresse postale de l'Architecte": "(rue)", "(ville)", "(code postal)", "(pays)")
  Owner history of Person "Prénom" "Nom de famille" (postal address "Adresse postale de l'Architecte": "(rue)", "(ville)", "(code postal)", "(pays)") of Organization "(Atelier d'architecture.... )" (postal address "Adresse postale de l'Architecte": "(rue)", "(ville)", "(code postal)", "(pays)") | application "ARCHICAD" version "23.0.0" identifier "IFC add-on version: 3003 FRA FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT" | change NOCHANGE | created 1576137765 (2019-12-12T08:02:45Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  CURRENCY: USD
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Construction d'une maison individuelle" | phase "FAIS"
  IFCSITE "Site" | latitude 49° 13′ 0″ | longitude 4° 1′ 0″ | elevation above sea level 97150. | postal address: "Rue Poizot", "ROUPY", "02590"
    IFCBUILDING "Bâtiment" | postal address: "Rue Poizot", "ROUPY", "02590"
      IFCBUILDINGSTOREY "Sous-sol" | elevation -2800.
        contains 41 elements
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Semelle 400 x 830" | names: "Mur-019", "Mur-020", "Mur-016" (+1 more) | parts: 12 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Semelle + isolant (cheminée) 400 x 830" | names: "Mur-010", "Mur-011" | parts: 12 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          7 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Semelle + isolant sous baies 400 x 830" | names: "Mur-016", "Mur-017", "Mur-014" (+4 more) | parts: 21 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          19 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Semelle + isolant 400 x 980" | names: "Mur-018", "Mur-008", "Mur-014" (+13 more) | parts: 76 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Semelle 400 x 650" | names: "Mur-019", "Mur-020", "Massif de fondation" | parts: 10 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "Rez-de-chaussée" | elevation 0.
        contains 357 elements
          11 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "1.8-Mur ext: Bardage bois + vide + osb+ isolant + osb + doublage plâtre 70 267" | names: "OB 145 + bardage bois" | parts: 77 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Fenêtre 23" | names: "F-06", "F-09", "F-02" | property sets: Pset_WindowCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Fenêtre_23
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Porte 23" | names: "PE-02" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Porte_23
          4 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Fenêtre 23" | names: "F-04", "F-03", "F-01" | property sets: Pset_WindowCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Fenêtre_23
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Fenêtre 23" | names: "F-03" | property sets: Pset_WindowCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Fenêtre_23
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "4.4-Refend: bois + isolation + bois 16 + doublage 70 227" | names: "Refend OB 145", "OB +" | parts: 12 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "0-Cloison 10cm: isolation 7cm + plâtre 2 faces 100" | names: "Cloison 10cm" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Porte 23" | names: "PI-01" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Porte_23
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "1.8-Mur ext: Bardage acier à joint debout + vide + osb+ isolant + osb + doublage plâtre 267" | names: "OB 145 + bardage bois" | parts: 21 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "1.8-Mur ext: Bardage bois + vide + osb+ isolant + osb + doublage plâtre 120 317" | names: "OB 145 + bardage bois" | parts: 14 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Fenêtre 23" | names: "F-08" | property sets: Pset_WindowCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Fenêtre_23
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Fenêtre 23" | names: "F-05" | property sets: Pset_WindowCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Fenêtre_23
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Porte 23" | names: "PE-02", "PE-01" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Porte_23
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Porte avec tierce vitrée côté 2 23" | names: "PE-04" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Porte_avec_tierce_vitrée_côté_2_23
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Porte coulissante 23" | names: "PE-05", "PE-06" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Porte_coulissante_23
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Porte double asymétrique 23" | names: "PE-03" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Porte_double_asymétrique_23
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "0-Doublage 11.5cm: isolation + plâtre 1 face 135" | names: "Doublage 13.5cm" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "5.1-Dalle avec sous-face isolée 250" | FLOOR | names: "Dalle béton 15cm" | material: layers "5.1-Dalle avec sous-face isolée" ("Struct. - B.A. coulé" 150., "Isolation - Polystyrène expansé" 100.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Struct. - Parpaing béton 200" | names: "Mur parpaing", "OB +" | material: "Struct. - Parpaing béton" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Rayon de bibliothèque 01 21" | names: "MOB-0003" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Rayon_de_bibliothèque_01_21, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "WC 23" | names: "MOB-0001" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_WC_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Divers - Vitrage 20" | names: "Paroi vitrée" | material: layers "Divers - Vitrage 20" ("Divers - Vitrage" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Lavabo 23" | names: "MOB-0001" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Lavabo_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Lave linge 23" | names: "MOB-0001" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Lave_linge_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "0-Cloison 10cm: isolation 7cm + plâtre 2 faces 100" | names: "Cloison 10cm" | material: layers "0-Cloison 10cm: isolation 7cm + plâtre 2 faces" ("Finition int - Plaque de plâtre" 15., "Cloison - Isolation" 70., "Finition int - Plaque de plâtre" 15.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Porte 23" | names: "PI-03" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Porte_23
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Porte à galandage 23" | names: "PI-02" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Porte_à_galandage_23
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Porte 23" | names: "PI-03" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Porte_23
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "7.2-Toiture: Couverture + panneaux sandwich 210" | ROOF | names: "Toit-01" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "4.4-Refend: isolation + OSB 1 face 95mm 170" | names: "Refend OB 95mm + plâtre 2 faces" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Porte 23" | names: "PI-03", "PI-01" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Porte_23
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Métal - Acier 20" | names: "Mur-003", "Mur-002" | material: layers "Métal - Acier 20" ("Métal - Acier" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Type d'escalier" | names: "Escalier bois" | parts: 36 IFCBUILDINGELEMENTPROXY | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Plan multi vasques 23" | names: "MOB-0001" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Plan_multi_vasques_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Banc pour piano 23" | names: "MOB-0003" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Banc_pour_piano_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Disposition lit 23" | names: "MOB-0003" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Disposition_lit_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Douche rectangulaire 23" | names: "MOB-0001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Douche_rectangulaire_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Douche_rectangulaire_23
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Disposition canapé 23" | names: "MOB-0003" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Disposition_canapé_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Canapé 23" | names: "MOB-0003" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Canapé_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "TV plate 23" | names: "Protection-001" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_TV_plate_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bois - Lamellé-collé 150 x 150" | names: "Pot-001" | material: "Bois - Lamellé-collé" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Piano 23" | names: "MOB-0003" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Piano_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Piano_23
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Table haute rectangulaire 23" | names: "MOB-0003" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Table_haute_rectangulaire_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Disposition cuisine 23" | names: "MOB-0001" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Disposition_cuisine_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Bureau rectangulaire 23" | names: "MOB-0003" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Bureau_rectangulaire_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Chaise de bureau 6 23" | names: "MOB-0003" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Chaise_de_bureau_6_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Struct. - B.A. coulé 200" | FLOOR | names: "Dalle-003" | material: layers "Struct. - B.A. coulé 200" ("Struct. - B.A. coulé" 200.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Struct. - Parpaing béton 200" | names: "Mur parpaing" | material: layers "Struct. - Parpaing béton 200" ("Struct. - Parpaing béton" 200.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Cheminée avec insert 23" | names: "Protection-002" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Cheminée_avec_insert_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Cheminée_avec_insert_23
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "0-Mur ext: maçonnnerie + parement pierre 225" | names: "OB +" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "9.0-Ext: Sable + mortier + dallage 190" | FLOOR | names: "Dalle-003", "Pavés sur fond de forme" | material: layers "9.0-Ext: Sable + mortier + dallage" ("Dallage - Pierre" 40., "Env. - Gravier" 100., "Env. - Sable" 50.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "4.4-Refend: OB 145 + OSB 12 + doublage plâtre 70 215" | names: "Mur-001" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "9.0-Ext: gravier + enrobé 300" | FLOOR | names: "Enrobé sur fond de forme", "Enrobée" | material: layers "9.0-Ext: gravier + enrobé" ("Env. - Bitume" 50., "Env. - Gravier" 150., "Env. - Sable" 100.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Berline 01 23" | names: "Protection-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Berline_01_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Berline_01_23
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "0-Mur ext: bardage bois horiz 20" | names: "Mur-001" | material: layers "0-Mur ext: bardage bois horiz" ("Finition ext - Bardage bois" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Porte double asymétrique 23" | names: "PI-06" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Porte_double_asymétrique_23
          1 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Conduit 23" | names: "Conduit cheminée" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Conduit_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          8 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bois - Lamellé-collé 95 x 45" | names: "OB 145x45" | material: "Bois - Lamellé-collé" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "4.4-Refend: doublage 70 + bois + isolation + bois 16 + doublage 70 285" | names: "OB +" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Fenêtre 23" | names: "FI-01" | property sets: Pset_WindowCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Fenêtre_23
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Finition int - Plaque de plâtre 15" | names: "Plaque BA13", "Mur-003" | material: "Finition int - Plaque de plâtre" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "4.4-Refend: isolation + OSB 1 face 145mm 157" | names: "Mur-001" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "0-Cloison 7cm: isolation + plâtre 2 faces 70" | names: "Mur-002" | material: layers "0-Cloison 7cm: isolation + plâtre 2 faces" ("Finition int - Plaque de plâtre" 15., "Cloison - Isolation" 40., "Finition int - Plaque de plâtre" 15.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Radiateur sèche serviettes 23" | names: "Seche-serviette" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Radiateur_sèche_serviettes_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Chauffe-eau électrique 23" | names: "MOB-0001" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Chauffe-eau_électrique_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Finition sol - Carrelage 20" | FLOOR | names: "Dalle-003", "Carrelage" | material: layers "Finition sol - Carrelage 20" ("Finition sol - Carrelage" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Struct. - B.A. coulé 80" | FLOOR | names: "Dalle-004" | material: layers "Struct. - B.A. coulé 80" ("Struct. - B.A. coulé" 80.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          9 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Panneau de radiateur 23" | names: "Radiateur acier" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Panneau_de_radiateur_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          151 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bois - Lamellé-collé 145 x 45" | names: "OB 145x45" | material: "Bois - Lamellé-collé" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Type de garde-corps" | names: "RAMPE-001" | parts: 31 IFCBUILDINGELEMENTPROXY | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          4 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Suspension 23" | names: "LAM-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Suspension_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Suspension_23
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "0-Mur ext: parement pierre 25mm 25" | names: "Parement pierre", "Mur-005", "Mur-004" | material: "Finition ext - Pierre" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Sèche linge 22" | names: "MOB-0001" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Sèche_linge_22, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Pompe à chaleur aérothermique 23" | names: "MOB-0001" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Pompe_à_chaleur_aérothermique_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          5 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Plafonnier 01 23" | names: "LAM-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Plafonnier_01_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Plafonnier_01_23
          1 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Lampe fluorescente 23" | names: "LAM-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Lampe_fluorescente_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Lampe_fluorescente_23
          3 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Spot encastré 23" | names: "LAM-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Spot_encastré_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Spot_encastré_23
          21 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Applique murale 23" | names: "LAM-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Applique_murale_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Applique_murale_23
          2 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Spot 03 23" | names: "LAM-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Spot_03_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Spot_03_23
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "8.1-Toiture: Plâtre + isol 22cm (sous face) 235" | ROOF | names: "Plafond isolé 22cm" | parts: 3 IFCBUILDINGELEMENTPART | material: layers "8.1-Toiture: Plâtre + isol 22cm (sous face)" ("Isolation - Laine de verre" 210., "Etanchéité - Pare vapeur" 10., "Finition int - Plaque de plâtre" 15.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bois - Aggloméré 01 50" | FLOOR | names: "Plan de travail h=90cm" | material: layers "Bois - Aggloméré 01 50" ("Bois - Aggloméré 01" 50.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bois - Lamellé-collé 100 x 220" | names: "Poutre-003" | material: "Bois - Lamellé-collé" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          4 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Tuyau descente complexe 23" | names: "Descente EP" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Tuyau_descente_complexe_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Tuyau_descente_complexe_23
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "0-Mur ext: parement pierre 25mm 25" | names: "Parement pierre", "Mur-004", "Mur-005" | material: layers "0-Mur ext: parement pierre 25mm" ("Finition ext - Pierre" 25.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Caniveau grille 260 x 182" | names: "Caniveau Grille" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "0-Doublage 7cm: isolation + plâtre 1 face 70" | names: "Doublage 7,5cm" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Finition sol - Parquet 20" | names: "Parquet" | material: "Finition sol - Parquet" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "8.1-Plafond: Plâtre + rail 65" | ROOF | names: "Plafond plâtre" | material: layers "8.1-Plafond: Plâtre + rail" ("Finition int - Plaque de plâtre" 15.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bois - Lamellé-collé 145 x 45" | names: "Traverse bois" | material: "Bois - Lamellé-collé" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bois - Lamellé-collé 145 x 60" | names: "OB 145x45" | material: "Bois - Lamellé-collé" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "0-Mur ext: maçonnnerie + parement pierre 225" | names: "OB +" | material: layers "0-Mur ext: maçonnnerie + parement pierre" ("Finition ext - Pierre" 25., "Struct. - Parpaing béton" 200.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "0-Doublage 11.5cm: isolation + plâtre 1 face 135" | names: "Doublage 13.5cm", "Doublage 13.6cm" | material: layers "0-Doublage 11.5cm: isolation + plâtre 1 face" ("Finition int - Plaque de plâtre" 15., "Cloison - Isolation" 120.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Struct. - Béton cellulaire 50" | names: "Mur-006", "Mur-007", "Mur-008" | material: layers "Struct. - Béton cellulaire 50" ("Struct. - Béton cellulaire" 50.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCGRID | names: "Grille-001"
      IFCBUILDINGSTOREY "1er Etage" | elevation 3000.
        contains 105 elements
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "0-Cloison 10cm: isolation 7cm + plâtre 2 faces 100" | names: "Cloison PLACOSTIL", "Cloison 10cm" | parts: 15 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Porte 23" | names: "PI-01" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Porte_23
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "7.2-Toiture: Couverture non isolée 140" | ROOF | names: "Charpente traditionnelle" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "7.2-Toiture: Couverture sur chevron 8cm 140" | ROOF | names: "Toit-01" | parts: 8 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Baignoire ilot sur pieds 23" | names: "Baignoire acrylique 180x180 CORVETTE E60900" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Baignoire_ilot_sur_pieds_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Métal - Aluminium 150" | ROOF | names: "Ossature verrière" | material: layers "Métal - Aluminium 150" ("Métal - Aluminium" 150.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Lavabo 23" | names: "MOB-0001" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Lavabo_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "WC 23" | names: "MOB-0001" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_WC_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          8 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Spot encastré 23" | names: "LAM-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Spot_encastré_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Spot_encastré_23
          1 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Plan multi vasques 23" | names: "MOB-0001" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Plan_multi_vasques_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          3 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Tôle profilée 23" | names: "Plaque d'acier à joint debout" | material: "Métal - Acier" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Tôle_profilée_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Tôle_profilée_23
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "1.8-Mur ext: Bardage acier à joint debout + vide + osb+ isolant + pare-vapeur 262" | names: "Mur-001" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          6 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Fenêtre 23" | names: "F-07" | property sets: Pset_WindowCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Fenêtre_23
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "6.6-Plancher: Parquet + isolation + plâtre 380" | FLOOR | names: "Plafond isolé 10 + 20cm" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Porte 23" | names: "PI-01" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Porte_23
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Porte 23" | names: "PI-01" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Porte_23
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Disposition lit 23" | names: "MOB-0003" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Disposition_lit_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "0-Mur ext: bardage bois horiz 20" | names: "Mur-001" | material: layers "0-Mur ext: bardage bois horiz" ("Finition ext - Bardage bois" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Struct. - Parpaing béton 200" | names: "Mur-004" | material: layers "Struct. - Parpaing béton 200" ("Struct. - Parpaing béton" 200.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Finition int - Plaque de plâtre 15" | ROOF | names: "Toit-01" | material: layers "Finition int - Plaque de plâtre 15" ("Finition int - Plaque de plâtre" 15.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "7.2-Toiture: Couverture non isolée + habillage en sous-face extérieur 170" | ROOF | names: "Toit-01" | material: layers "7.2-Toiture: Couverture non isolée + habillage en sous-face extérieur" ("Finition ext - Bardage bois" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Divers - Vitrage 20" | ROOF | names: "Verrière" | material: layers "Divers - Vitrage 19.9239" ("Divers - Vitrage" 19.9238939618) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "1.8-Mur ext: Bardage acier à joint debout 40" | names: "Mur-003", "Mur-004" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          11 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bois - Lamellé-collé 145 x 60" | names: "OB 145x46", "OB 145x45" | material: "Bois - Lamellé-collé" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Finition sol - Carrelage 20" | FLOOR | names: "Dalle-003", "Dalle-004" | material: layers "Finition sol - Carrelage 20" ("Finition sol - Carrelage" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "0-Cloison 10cm: isolation 7cm + plâtre 2 faces 100" | names: "Cloison 10cm" | material: layers "0-Cloison 10cm: isolation 7cm + plâtre 2 faces" ("Finition int - Plaque de plâtre" 15., "Cloison - Isolation" 70., "Finition int - Plaque de plâtre" 15.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Finition sol - Parquet 20" | names: "Parquet" | material: "Finition sol - Parquet" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "8.1-Toiture: Plâtre + isol (sous face) 315" | ROOF | names: "Plafond isolé 30cm" | material: layers "8.1-Toiture: Plâtre + isol (sous face)" ("Isolation - Laine de verre" 300., "Finition int - Plaque de plâtre" 15.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "0-Mur ext: parement pierre 25mm 25" | names: "Mur-004" | material: layers "0-Mur ext: parement pierre 25mm" ("Finition ext - Pierre" 25.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Radiateur sèche serviettes 23" | names: "Seche-serviette" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Radiateur_sèche_serviettes_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          2 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Panneau de radiateur 23" | names: "Radiateur acier" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Panneau_de_radiateur_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Chauffe-eau électrique 23" | names: "MOB-0001" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Chauffe-eau_électrique_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "0-Cloison 7cm: isolation + plâtre 2 faces 70" | names: "Cloison PLACOSTIL" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Porte coulissante 23" | names: "Por-002" | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_FireRatingProperties, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Porte_coulissante_23
          2 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Plafonnier 01 23" | names: "LAM-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Plafonnier_01_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Plafonnier_01_23
          2 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Applique murale 23" | names: "LAM-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Applique_murale_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Applique_murale_23
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "8.1-Toiture: Plâtre + isol 16cm (sous face) 175" | ROOF | names: "Plafond isolé 16cm" | material: layers "8.1-Toiture: Plâtre + isol 16cm (sous face)" ("Isolation - Laine de verre" 150., "Etanchéité - Pare vapeur" 10., "Finition int - Plaque de plâtre" 15.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bois - Lamellé-collé 100 x 300" | names: "Poutre lamellé-collé" | material: "Bois - Lamellé-collé" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bois - Lamellé-collé 145 x 600" | names: "Poutre lamellé-collé" | material: "Bois - Lamellé-collé" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Profil personnalisé 80 x 220" | names: "Panne 8x22cm" | material: "Bois - Lamellé-collé" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Poutre faitage 160 x 227" | names: "Poutre-002" | parts: 3 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          3 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Gouttière 23" | names: "Gouttière carrée en zinc pré-patiné", "Chéneau alu" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Gouttière_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Gouttière_23
          1 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Décalage tuyau descente 23" | names: "Descente EP" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Décalage_tuyau_descente_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Décalage_tuyau_descente_23
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bois - Lamellé-collé 80 x 220" | names: "Poutre lamellé-collé" | material: "Bois - Lamellé-collé" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Finition int - Plaque de plâtre hydrofuge 100" | names: "Tablier en carreau de platre à faïencer", "Tablier en carreaux de platre à faïencer" | material: layers "Finition int - Plaque de plâtre hydrofuge 100" ("Finition int - Plaque de plâtre hydrofuge" 100.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bois - Lamellé-collé 145 x 45" | names: "Traverse bois" | material: "Bois - Lamellé-collé" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Lit 23" | names: "MOB-0003" | property sets: Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, ArchiCADProperties, AC_Pset_Lit_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "0-Mur ext: parement pierre 25mm 25" | names: "Mur-004" | material: "Finition ext - Pierre" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Struct. - Béton préfabriqué 100" | ROOF | names: "Chapeau de cheminée en béton" | material: layers "Struct. - Béton préfabriqué 100" ("Struct. - Béton préfabriqué" 100.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "Toiture" | elevation 5600.
        contains 58 elements
          6 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Tôle profilée 23" | names: "Plaque d'acier à joint debout", "Plaque d'acier à joint débout" | material: "Métal - Acier" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Tôle_profilée_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Tôle_profilée_23
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "7.2-Toiture: Couverture non isolée + habillage en sous-face extérieur 170" | ROOF | names: "Toit-01" | material: "Finition ext - Bardage bois"; layers "7.2-Toiture: Couverture non isolée + habillage en sous-face extérieur" ("Finition ext - Bardage bois" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_SlabCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "0-Mur ext: parement pierre 25mm 25" | names: "Mur-004" | material: layers "0-Mur ext: parement pierre 25mm" ("Finition ext - Pierre" 25.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "1.8-Mur ext: Bardage bois 52" | names: "Bardage bois" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Métal - Acier 100" | FLOOR | names: "Chapeau de cheminée en béton" | material: layers "Métal - Acier 100" ("Métal - Acier" 100.) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities
          5 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Profil personnalisé 80 x 220" | names: "Poutre lamellé-collé", "Panne 8x22cm" | material: "Bois - Lamellé-collé" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Gouttière 23" | names: "Gouttière carrée en zinc pré-patiné" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Gouttière_23, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Gouttière_23
          32 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bois - Lamellé-collé 60 x 80" | names: "Chevron 6x8cm" | material: "Bois - Lamellé-collé" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bois - Lamellé-collé 80 x 220" | names: "Panne 8x22cm" | material: "Bois - Lamellé-collé" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          6 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Struct. - Béton préfabriqué 200 x 200" | names: "OB 145x45" | material: "Struct. - Béton préfabriqué" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_RenovationAndPhasing, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities

Types
  IFCWALLTYPE "Semelle 400 x 830" | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "Semelle + isolant (cheminée) 400 x 830" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Semelle + isolant sous baies 400 x 830" | 7 occurrences
  IFCWALLTYPE "Semelle + isolant 400 x 980" | 19 occurrences
  IFCWALLTYPE "Semelle 400 x 650" | 5 occurrences
  IFCWALLTYPE "1.8-Mur ext: Bardage bois + vide + osb+ isolant + osb + doublage plâtre 70 267" | 11 occurrences
  IFCWINDOWSTYLE "Fenêtre 23" | SINGLE_PANEL | 9 occurrences | property sets: Window Lining Properties, Window Panel Properties - Panel 1
  IFCDOORSTYLE "Porte 23" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | property sets: Door Lining Properties, Door Panel Properties - Panel 1
  IFCWINDOWSTYLE "Fenêtre 23" | SINGLE_PANEL | 4 occurrences | property sets: Window Lining Properties, Window Panel Properties - Panel 1
  IFCWINDOWSTYLE "Fenêtre 23" | SINGLE_PANEL | 1 occurrence | property sets: Window Lining Properties, Window Panel Properties - Panel 1
  IFCWALLTYPE "4.4-Refend: bois + isolation + bois 16 + doublage 70 227" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "0-Cloison 10cm: isolation 7cm + plâtre 2 faces 100" | 11 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Porte 23" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | property sets: Door Lining Properties, Door Panel Properties - Panel 1
  IFCWALLTYPE "1.8-Mur ext: Bardage acier à joint debout + vide + osb+ isolant + osb + doublage plâtre 267" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "1.8-Mur ext: Bardage bois + vide + osb+ isolant + osb + doublage plâtre 120 317" | 2 occurrences
  IFCWINDOWSTYLE "Fenêtre 23" | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 1 occurrence | property sets: Window Lining Properties, Window Panel Properties - Panel 1, Window Panel Properties - Panel 2
  IFCWINDOWSTYLE "Fenêtre 23" | DOUBLE_PANEL_HORIZONTAL | 1 occurrence | property sets: Window Lining Properties, Window Panel Properties - Panel 1, Window Panel Properties - Panel 2
  IFCDOORSTYLE "Porte 23" | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | property sets: Door Lining Properties, Door Panel Properties - Panel 1
  IFCDOORSTYLE "Porte avec tierce vitrée côté 2 23" | 1 occurrence | property sets: Door Panel Properties - Panel 1
  IFCDOORSTYLE "Porte coulissante 23" | USERDEFINED | 3 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Porte double asymétrique 23" | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | property sets: Door Lining Properties, Door Panel Properties - Panel 1, Door Panel Properties - Panel 2
  IFCWALLTYPE "0-Doublage 11.5cm: isolation + plâtre 1 face 135" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "5.1-Dalle avec sous-face isolée 250" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Struct. - Parpaing béton 200" | 7 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Rayon de bibliothèque 01 21" | 1 occurrence
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "WC 23" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Divers - Vitrage 20" | 1 occurrence
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Lavabo 23" | 3 occurrences
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Lave linge 23" | 1 occurrence
  IFCDOORSTYLE "Porte 23" | SINGLE_SWING_LEFT | 3 occurrences | property sets: Door Lining Properties, Door Panel Properties - Panel 1
  IFCDOORSTYLE "Porte à galandage 23" | USERDEFINED | 3 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Porte 23" | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | property sets: Door Lining Properties, Door Panel Properties - Panel 1
  IFCSLABTYPE "7.2-Toiture: Couverture + panneaux sandwich 210" | ROOF | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "4.4-Refend: isolation + OSB 1 face 95mm 170" | 1 occurrence
  IFCDOORSTYLE "Porte 23" | SINGLE_SWING_RIGHT | 3 occurrences | property sets: Door Lining Properties, Door Panel Properties - Panel 1
  IFCWALLTYPE "Métal - Acier 20" | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Type d'escalier" | 1 occurrence
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Plan multi vasques 23" | 2 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Banc pour piano 23" | 1 occurrence
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Disposition lit 23" | 3 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Douche rectangulaire 23" | 1 occurrence
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Disposition canapé 23" | 1 occurrence
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Canapé 23" | 2 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "TV plate 23" | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Bois - Lamellé-collé 150 x 150" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Piano 23" | 1 occurrence
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Table haute rectangulaire 23" | 1 occurrence
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Disposition cuisine 23" | 2 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Bureau rectangulaire 23" | 1 occurrence
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Chaise de bureau 6 23" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Struct. - B.A. coulé 200" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Cheminée avec insert 23" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "0-Mur ext: maçonnnerie + parement pierre 225" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "9.0-Ext: Sable + mortier + dallage 190" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "4.4-Refend: OB 145 + OSB 12 + doublage plâtre 70 215" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "9.0-Ext: gravier + enrobé 300" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Berline 01 23" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "0-Mur ext: bardage bois horiz 20" | 8 occurrences
  IFCDOORSTYLE "Porte double asymétrique 23" | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence | property sets: Door Lining Properties, Door Panel Properties - Panel 1, Door Panel Properties - Panel 2
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Conduit 23" | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Bois - Lamellé-collé 95 x 45" | 8 occurrences
  IFCWALLTYPE "4.4-Refend: doublage 70 + bois + isolation + bois 16 + doublage 70 285" | 1 occurrence
  IFCWINDOWSTYLE "Fenêtre 23" | SINGLE_PANEL | 1 occurrence | property sets: Window Lining Properties, Window Panel Properties - Panel 1
  IFCWALLTYPE "Finition int - Plaque de plâtre 15" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "4.4-Refend: isolation + OSB 1 face 145mm 157" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "0-Cloison 7cm: isolation + plâtre 2 faces 70" | 4 occurrences
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Radiateur sèche serviettes 23" | 2 occurrences
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Chauffe-eau électrique 23" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Finition sol - Carrelage 20" | FLOOR | 6 occurrences
  IFCSLABTYPE "Struct. - B.A. coulé 80" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Panneau de radiateur 23" | 11 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bois - Lamellé-collé 145 x 45" | 151 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Type de garde-corps" | 1 occurrence
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Suspension 23" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "0-Mur ext: parement pierre 25mm 25" | 11 occurrences
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Sèche linge 22" | 1 occurrence
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Pompe à chaleur aérothermique 23" | 1 occurrence
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Plafonnier 01 23" | 7 occurrences
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Lampe fluorescente 23" | 1 occurrence
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Spot encastré 23" | 11 occurrences
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Applique murale 23" | 23 occurrences
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Spot 03 23" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "8.1-Toiture: Plâtre + isol 22cm (sous face) 235" | ROOF | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bois - Aggloméré 01 50" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bois - Lamellé-collé 100 x 220" | 1 occurrence
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Tuyau descente complexe 23" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Caniveau grille 260 x 182" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "0-Doublage 7cm: isolation + plâtre 1 face 70" | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "Finition sol - Parquet 20" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "8.1-Plafond: Plâtre + rail 65" | ROOF | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bois - Lamellé-collé 145 x 45" | 6 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bois - Lamellé-collé 145 x 60" | 15 occurrences
  IFCWALLTYPE "Struct. - Béton cellulaire 50" | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "7.2-Toiture: Couverture non isolée 140" | ROOF | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "7.2-Toiture: Couverture sur chevron 8cm 140" | ROOF | 2 occurrences
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Baignoire ilot sur pieds 23" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Métal - Aluminium 150" | ROOF | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "Tôle profilée 23" | 9 occurrences
  IFCWALLTYPE "1.8-Mur ext: Bardage acier à joint debout + vide + osb+ isolant + pare-vapeur 262" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "6.6-Plancher: Parquet + isolation + plâtre 380" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Finition int - Plaque de plâtre 15" | ROOF | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "7.2-Toiture: Couverture non isolée + habillage en sous-face extérieur 170" | ROOF | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Divers - Vitrage 20" | ROOF | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "1.8-Mur ext: Bardage acier à joint debout 40" | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "8.1-Toiture: Plâtre + isol (sous face) 315" | ROOF | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "8.1-Toiture: Plâtre + isol 16cm (sous face) 175" | ROOF | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bois - Lamellé-collé 100 x 300" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bois - Lamellé-collé 145 x 600" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Profil personnalisé 80 x 220" | 9 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Poutre faitage 160 x 227" | 1 occurrence
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Gouttière 23" | 5 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Décalage tuyau descente 23" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bois - Lamellé-collé 80 x 220" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Finition int - Plaque de plâtre hydrofuge 100" | 3 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Lit 23" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Struct. - Béton préfabriqué 100" | ROOF | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "1.8-Mur ext: Bardage bois 52" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Métal - Acier 100" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bois - Lamellé-collé 60 x 80" | 32 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Struct. - Béton préfabriqué 200 x 200" | 6 occurrences

Property sets
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Affichage sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Angle d'inclinaison = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison externe de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison interne de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Calque = "Murs ext - Périphériques" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Mur" (IFCLABEL)
    Complexité de mur = "Droit" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié = "Etage d'implantation + 1 (Rez-de-chaussée)" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié absolu = "Rez-de-chaussée" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié relatif = "Etage d'implantation + 1" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Elément porteur" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "1QZhl$_2f3lg8fUp43qfIb" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "Mur-019" (IFCLABEL)
    ID de l'élément = "Mur-019" (IFCLABEL)
    ID des ouvertures connectées = "" (IFCLABEL)
    ID unique = "5A8EBBFF-F82A-43BE-A229-7B3103D294A5" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "Mur-019" (IFCLABEL)
    Matériau de construction / Composite / Profil / Hachure = "Semelle" (IFCLABEL)
    Matériaux de construction (Tous) = "Struct. - Béton maigre; Struct. - Parpaing béton" (IFCLABEL)
    Nom d'étage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Nombre de percements = 0 (IFCINTEGER)
    Numéro d'étage d'implantation = "-1" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Option de géométrie = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Position = "Extérieur" (IFCLABEL)
    Profil complexe = "Semelle" (IFCLABEL)
    Surface de face intérieure = "GENERAL" (IFCLABEL)
    Surfaces (Toutes) = "Béton - Parpaing (Blocs); Béton - Mortier / Chape" (IFCLABEL)
    Type d'élément = "Mur" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Profil complexe" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zones conflictuelles = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Affichage sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Angle d'inclinaison = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison externe de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison interne de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Calque = "Murs ext - Périphériques" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Mur" (IFCLABEL)
    Complexité de mur = "Droit" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié = "Etage d'implantation + 1 (Rez-de-chaussée)" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié absolu = "Rez-de-chaussée" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié relatif = "Etage d'implantation + 1" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Elément porteur" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "2_2_RD_bj5cQJjLzCNRsAk" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "Mur-020" (IFCLABEL)
    ID de l'élément = "Mur-020" (IFCLABEL)
    ID des ouvertures connectées = "" (IFCLABEL)
    ID unique = "BE0BE6CD-FA5B-4599-A4ED-57D3176F62AE" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "Mur-020" (IFCLABEL)
    Matériau de construction / Composite / Profil / Hachure = "Semelle" (IFCLABEL)
    Matériaux de construction (Tous) = "Struct. - Béton maigre; Struct. - Parpaing béton" (IFCLABEL)
    Nom d'étage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Nombre de percements = 0 (IFCINTEGER)
    Numéro d'étage d'implantation = "-1" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Option de géométrie = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Position = "Extérieur" (IFCLABEL)
    Profil complexe = "Semelle" (IFCLABEL)
    Surface de face intérieure = "GENERAL" (IFCLABEL)
    Surfaces (Toutes) = "Béton - Parpaing (Blocs); Béton - Mortier / Chape" (IFCLABEL)
    Type d'élément = "Mur" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Profil complexe" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zones conflictuelles = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Affichage sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Angle d'inclinaison = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison externe de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison interne de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Calque = "Murs ext - Périphériques" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Mur" (IFCLABEL)
    Complexité de mur = "Droit" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié = "Etage d'implantation + 1 (Rez-de-chaussée)" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié absolu = "Rez-de-chaussée" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié relatif = "Etage d'implantation + 1" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Elément porteur" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "3gRIVu815FaeQgFQas__0N" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "Mur-010" (IFCLABEL)
    ID de l'élément = "Mur-010" (IFCLABEL)
    ID des ouvertures connectées = "" (IFCLABEL)
    ID unique = "EA6D27F8-2011-4F92-86AA-3DA936FBE017" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "Mur-010" (IFCLABEL)
    Matériau de construction / Composite / Profil / Hachure = "Semelle + isolant (cheminée)" (IFCLABEL)
    Matériaux de construction (Tous) = "Isolation - Polystyrène expansé; Struct. - Béton maigre; Struct. - Parpaing béton" (IFCLABEL)
    Nom d'étage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Nombre de percements = 0 (IFCINTEGER)
    Numéro d'étage d'implantation = "-1" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Option de géométrie = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Position = "Extérieur" (IFCLABEL)
    Profil complexe = "Semelle + isolant (cheminée)" (IFCLABEL)
    Surface de face intérieure = "GENERAL" (IFCLABEL)
    Surfaces (Toutes) = "Béton - Parpaing (Blocs); Béton - Mortier / Chape; Isolation - Polystyrène" (IFCLABEL)
    Type d'élément = "Mur" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Profil complexe" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zones conflictuelles = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Affichage sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Angle d'inclinaison = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison externe de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison interne de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Calque = "Murs ext - Périphériques" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Mur" (IFCLABEL)
    Complexité de mur = "Droit" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié = "Etage d'implantation + 1 (Rez-de-chaussée)" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié absolu = "Rez-de-chaussée" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié relatif = "Etage d'implantation + 1" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Elément porteur" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "1OcXpzVZ963wykDvTAqWXZ" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "Mur-011" (IFCLABEL)
    ID de l'élément = "Mur-011" (IFCLABEL)
    ID des ouvertures connectées = "" (IFCLABEL)
    ID unique = "589A1CFD-7E32-460F-AF2E-37974AD20863" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "Mur-011" (IFCLABEL)
    Matériau de construction / Composite / Profil / Hachure = "Semelle + isolant (cheminée)" (IFCLABEL)
    Matériaux de construction (Tous) = "Isolation - Polystyrène expansé; Struct. - Béton maigre; Struct. - Parpaing béton" (IFCLABEL)
    Nom d'étage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Nombre de percements = 0 (IFCINTEGER)
    Numéro d'étage d'implantation = "-1" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Option de géométrie = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Position = "Extérieur" (IFCLABEL)
    Profil complexe = "Semelle + isolant (cheminée)" (IFCLABEL)
    Surface de face intérieure = "GENERAL" (IFCLABEL)
    Surfaces (Toutes) = "Béton - Parpaing (Blocs); Béton - Mortier / Chape; Isolation - Polystyrène" (IFCLABEL)
    Type d'élément = "Mur" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Profil complexe" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zones conflictuelles = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Affichage sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Angle d'inclinaison = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison externe de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison interne de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Calque = "Murs ext - Périphériques" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Mur" (IFCLABEL)
    Complexité de mur = "Droit" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié = "Etage d'implantation + 1 (Rez-de-chaussée)" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié absolu = "Rez-de-chaussée" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié relatif = "Etage d'implantation + 1" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Elément porteur" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "1k5P3RTZf6W9oL3gzkLSV9" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "Mur-011" (IFCLABEL)
    ID de l'élément = "Mur-011" (IFCLABEL)
    ID des ouvertures connectées = "" (IFCLABEL)
    ID unique = "6E1590DB-763A-4680-9C95-0EAF6E55C7C9" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "Mur-011" (IFCLABEL)
    Matériau de construction / Composite / Profil / Hachure = "Semelle + isolant (cheminée)" (IFCLABEL)
    Matériaux de construction (Tous) = "Isolation - Polystyrène expansé; Struct. - Béton maigre; Struct. - Parpaing béton" (IFCLABEL)
    Nom d'étage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Nombre de percements = 0 (IFCINTEGER)
    Numéro d'étage d'implantation = "-1" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Option de géométrie = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Position = "Extérieur" (IFCLABEL)
    Profil complexe = "Semelle + isolant (cheminée)" (IFCLABEL)
    Surface de face intérieure = "GENERAL" (IFCLABEL)
    Surfaces (Toutes) = "Béton - Parpaing (Blocs); Béton - Mortier / Chape; Isolation - Polystyrène" (IFCLABEL)
    Type d'élément = "Mur" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Profil complexe" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zones conflictuelles = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Affichage sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Angle d'inclinaison = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison externe de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison interne de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Calque = "Murs ext - Périphériques" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Mur" (IFCLABEL)
    Complexité de mur = "Droit" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié = "Etage d'implantation + 1 (Rez-de-chaussée)" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié absolu = "Rez-de-chaussée" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié relatif = "Etage d'implantation + 1" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Elément porteur" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "1OEN00lJb56utXGp3oMJLd" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "Mur-016" (IFCLABEL)
    ID de l'élément = "Mur-016" (IFCLABEL)
    ID des ouvertures connectées = "" (IFCLABEL)
    ID unique = "58397000-BD39-451B-8DE1-4330F2593567" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "Mur-016" (IFCLABEL)
    Matériau de construction / Composite / Profil / Hachure = "Semelle" (IFCLABEL)
    Matériaux de construction (Tous) = "Struct. - Béton maigre; Struct. - Parpaing béton" (IFCLABEL)
    Nom d'étage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Nombre de percements = 0 (IFCINTEGER)
    Numéro d'étage d'implantation = "-1" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Option de géométrie = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Position = "Extérieur" (IFCLABEL)
    Profil complexe = "Semelle" (IFCLABEL)
    Surface de face intérieure = "GENERAL" (IFCLABEL)
    Surfaces (Toutes) = "Béton - Parpaing (Blocs); Béton - Mortier / Chape" (IFCLABEL)
    Type d'élément = "Mur" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Profil complexe" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zones conflictuelles = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Affichage sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Angle d'inclinaison = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison externe de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison interne de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Calque = "Murs ext - Périphériques" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Mur" (IFCLABEL)
    Complexité de mur = "Droit" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié = "Etage d'implantation + 1 (Rez-de-chaussée)" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié absolu = "Rez-de-chaussée" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié relatif = "Etage d'implantation + 1" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Elément porteur" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "0vps5y27X8zPTInEJYEXhs" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "Mur-009" (IFCLABEL)
    ID de l'élément = "Mur-009" (IFCLABEL)
    ID des ouvertures connectées = "" (IFCLABEL)
    ID unique = "39CF617C-0878-48F5-9752-C4E4E23A1AF6" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "Mur-009" (IFCLABEL)
    Matériau de construction / Composite / Profil / Hachure = "Semelle" (IFCLABEL)
    Matériaux de construction (Tous) = "Struct. - Béton maigre; Struct. - Parpaing béton" (IFCLABEL)
    Nom d'étage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Nombre de percements = 0 (IFCINTEGER)
    Numéro d'étage d'implantation = "-1" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Option de géométrie = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Position = "Extérieur" (IFCLABEL)
    Profil complexe = "Semelle" (IFCLABEL)
    Surface de face intérieure = "GENERAL" (IFCLABEL)
    Surfaces (Toutes) = "Béton - Parpaing (Blocs); Béton - Mortier / Chape" (IFCLABEL)
    Type d'élément = "Mur" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Profil complexe" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zones conflictuelles = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Affichage sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Angle d'inclinaison = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison externe de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison interne de mur = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Calque = "Murs ext - Périphériques" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Mur" (IFCLABEL)
    Complexité de mur = "Droit" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié = "Etage d'implantation + 1 (Rez-de-chaussée)" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié absolu = "Rez-de-chaussée" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié relatif = "Etage d'implantation + 1" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Elément porteur" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "1g$1DXhR51fBtJor5$GY3P" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "Mur-019" (IFCLABEL)
    ID de l'élément = "Mur-019" (IFCLABEL)
    ID des ouvertures connectées = "" (IFCLABEL)
    ID unique = "6AFC1361-ADB1-41A4-BDD3-CB517F4220D9" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "Mur-019" (IFCLABEL)
    Matériau de construction / Composite / Profil / Hachure = "Semelle" (IFCLABEL)
    Matériaux de construction (Tous) = "Struct. - Béton maigre; Struct. - Parpaing béton" (IFCLABEL)
    Nom d'étage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Nombre de percements = 0 (IFCINTEGER)
    Numéro d'étage d'implantation = "-1" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Option de géométrie = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Position = "Extérieur" (IFCLABEL)
    Profil complexe = "Semelle" (IFCLABEL)
    Surface de face intérieure = "GENERAL" (IFCLABEL)
    Surfaces (Toutes) = "Béton - Parpaing (Blocs); Béton - Mortier / Chape" (IFCLABEL)
    Type d'élément = "Mur" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Profil complexe" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zones conflictuelles = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 619 more contents on 619 objects not shown
  AC_Pset_RenovationAndPhasing | properties | on 560 objects (182 IFCCOLUMN, 57 IFCWALL, 54 IFCBEAM, 48 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Renovation Status = "New" (IFCLABEL)
  AC_Pset_RenovationAndPhasing | properties | on 67 objects (39 IFCWALL, 24 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 3 IFCWALLSTANDARDCASE, 1 IFCSLAB)
    Renovation Status = "Existing" (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 114 objects (92 IFCWALL, 22 IFCWALLSTANDARDCASE)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 8 objects (4 IFCWALL, 4 IFCWALLSTANDARDCASE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 8 objects (8 IFCWALLSTANDARDCASE)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 3 objects (3 IFCWALLSTANDARDCASE)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADQuantities | quantities | on 25 objects (25 IFCCOLUMN)
    Altitude de Référence Niveau 1 = -20. [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = -20. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à Zéro du projet = -20. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à deuxième niveau de référence = -20. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à niveau de la mer = 97130. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à premier niveau de référence = -20. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à étage d'implantation = -20. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à Zéro du projet = 5939.80102954 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à deuxième niveau de référence = 5939.80102954 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à niveau de la mer = 103089.80103 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à premier niveau de référence = 5939.80102954 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à étage d'implantation = 5939.80102954 [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = -20. [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 97130. [MILLI METRE]
    Altitude à étage lié/étage d'implantation = -20. [MILLI METRE]
    Décalage supérieur = 2200. [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = -20. [MILLI METRE]
    Hauteur / Diamètre d'âme = 45. [MILLI METRE]
    Hauteur = 7820. [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale bas/départ (coupée) = 45. [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale bas/départ (perpendiculaire) = 45. [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale haut/fin (coupée) = 45. [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale haut/fin (perpendiculaire) = 45. [MILLI METRE]
    Hauteur maximale du Poteau = 5959.80102954 [MILLI METRE]
    Hauteur minimale du Poteau = 0. [MILLI METRE]
    Largeur = 145. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale bas/départ (coupée) = 145. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale bas/départ (perpendiculaire) = 145. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale haut/fin (coupée) = 145. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale haut/fin (perpendiculaire) = 145. [MILLI METRE]
    Largeur d'âme = 145. [MILLI METRE]
    Longueur 3D = 5959.80102954 [MILLI METRE]
    Nombre de segments = 1.
    Périmètre de profil de poteau (base) = 380. [MILLI METRE]
    Superficie = 0.006525 [SQUARE_METRE]
    Superficie brute au sommet de l'âme = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie brute de l'Âme (sans haut/bas) = 2.3102484598 [SQUARE_METRE]
    Superficie brute de la base du revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie brute du Revêtement (sans haut/bas) = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie brute du sommet du revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie brute inférieure à la base de l'âme = 0.006525 [SQUARE_METRE]
    Superficie du Revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie en plan = 2.24881839131 [SQUARE_METRE]
    Superficie nette de l'Âme (sans haut/bas) = 2.24881839131 [SQUARE_METRE]
    Superficie nette du bas de l'Âme = 0.006525 [SQUARE_METRE]
    Superficie nette du bas du Revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie nette du haut de l'Âme = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie nette du haut du Revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Surface coupe transversale bas/départ (coupée) = 0.006525 [SQUARE_METRE]
    Surface coupe transversale haut/fin = 0. [SQUARE_METRE]
    Volume brut = 0.0396693978953 [CUBIC_METRE]
    Volume brut de l'Âme = 0.0396693978953 [CUBIC_METRE]
    Volume brut du Revêtement = 0. [CUBIC_METRE]
    Volume net = 0.038614578956 [CUBIC_METRE]
    Volume net de l'Âme = 0.038614578956 [CUBIC_METRE]
    Volume net du Revêtement = 0. [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 16 objects (16 IFCCOLUMN)
    Altitude de Référence Niveau 1 = -20. [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = -20. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à Zéro du projet = -20. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à deuxième niveau de référence = -20. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à niveau de la mer = 97130. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à premier niveau de référence = -20. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à étage d'implantation = -20. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à Zéro du projet = 4235.92149392 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à deuxième niveau de référence = 4235.92149392 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à niveau de la mer = 101385.921494 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à premier niveau de référence = 4235.92149392 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à étage d'implantation = 4235.92149392 [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = -20. [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 97130. [MILLI METRE]
    Altitude à étage lié/étage d'implantation = -20. [MILLI METRE]
    Décalage supérieur = 3000. [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = -20. [MILLI METRE]
    Hauteur / Diamètre d'âme = 45. [MILLI METRE]
    Hauteur = 6020. [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale bas/départ (coupée) = 45. [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale bas/départ (perpendiculaire) = 45. [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale haut/fin (coupée) = 45. [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale haut/fin (perpendiculaire) = 45. [MILLI METRE]
    Hauteur maximale du Poteau = 4255.92149392 [MILLI METRE]
    Hauteur minimale du Poteau = 0. [MILLI METRE]
    Largeur = 145. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale bas/départ (coupée) = 145. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale bas/départ (perpendiculaire) = 145. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale haut/fin (coupée) = 145. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale haut/fin (perpendiculaire) = 145. [MILLI METRE]
    Largeur d'âme = 145. [MILLI METRE]
    Longueur 3D = 4255.92149392 [MILLI METRE]
    Nombre de segments = 1.
    Périmètre de profil de poteau (base) = 380. [MILLI METRE]
    Superficie = 0.006525 [SQUARE_METRE]
    Superficie brute au sommet de l'âme = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie brute de l'Âme (sans haut/bas) = 1.63347246433 [SQUARE_METRE]
    Superficie brute de la base du revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie brute du Revêtement (sans haut/bas) = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie brute du sommet du revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie brute inférieure à la base de l'âme = 0.006525 [SQUARE_METRE]
    Superficie du Revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie en plan = 1.60986816741 [SQUARE_METRE]
    Superficie nette de l'Âme (sans haut/bas) = 1.60986816741 [SQUARE_METRE]
    Superficie nette du bas de l'Âme = 0.006525 [SQUARE_METRE]
    Superficie nette du bas du Revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie nette du haut de l'Âme = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie nette du haut du Revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Surface coupe transversale bas/départ (coupée) = 0.006525 [SQUARE_METRE]
    Surface coupe transversale haut/fin = 0. [SQUARE_METRE]
    Volume brut = 0.0280484416572 [CUBIC_METRE]
    Volume brut de l'Âme = 0.0280484416572 [CUBIC_METRE]
    Volume brut du Revêtement = 0. [CUBIC_METRE]
    Volume net = 0.0276431310325 [CUBIC_METRE]
    Volume net de l'Âme = 0.0276431310325 [CUBIC_METRE]
    Volume net du Revêtement = 0. [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 11 objects (11 IFCFLOWTERMINAL)
    Altitude de Référence Niveau 1 = 2000. [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = 2000. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à Zéro du projet = 2000. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à deuxième niveau de référence = 2000. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à niveau de la mer = 99150. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à premier niveau de référence = 2000. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à étage d'implantation = 2000. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à Zéro du projet = 2300. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à deuxième niveau de référence = 2300. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à niveau de la mer = 99450. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à premier niveau de référence = 2300. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à étage d'implantation = 2300. [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = 2000. [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 99150. [MILLI METRE]
    Altitude à étage lié/étage d'implantation = 2000. [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = 2000. [MILLI METRE]
    Hauteur = 300. [MILLI METRE]
    Largeur = 150. [MILLI METRE]
    Longueur (A) = 300. [MILLI METRE]
    Superficie = 0.045 [SQUARE_METRE]
    Superficie en plan = 0.109220462535 [SQUARE_METRE]
    Volume net = 0. [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    Altitude de Référence Niveau 1 = -20. [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = -20. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à Zéro du projet = -20. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à deuxième niveau de référence = -20. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à niveau de la mer = 97130. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à premier niveau de référence = -20. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à étage d'implantation = -20. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à Zéro du projet = 4154.22535478 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à deuxième niveau de référence = 4154.22535478 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à niveau de la mer = 101304.225355 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à premier niveau de référence = 4154.22535478 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à étage d'implantation = 4154.22535478 [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = -20. [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 97130. [MILLI METRE]
    Altitude à étage lié/étage d'implantation = -20. [MILLI METRE]
    Décalage supérieur = 1200. [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = -20. [MILLI METRE]
    Hauteur / Diamètre d'âme = 45. [MILLI METRE]
    Hauteur = 4220. [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale bas/départ (coupée) = 45. [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale bas/départ (perpendiculaire) = 45. [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale haut/fin (coupée) = 45. [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale haut/fin (perpendiculaire) = 45. [MILLI METRE]
    Hauteur maximale du Poteau = 4174.22535478 [MILLI METRE]
    Hauteur minimale du Poteau = 0. [MILLI METRE]
    Largeur = 145. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale bas/départ (coupée) = 145. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale bas/départ (perpendiculaire) = 145. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale haut/fin (coupée) = 145. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale haut/fin (perpendiculaire) = 145. [MILLI METRE]
    Largeur d'âme = 145. [MILLI METRE]
    Longueur 3D = 4174.22535478 [MILLI METRE]
    Nombre de segments = 1.
    Périmètre de profil de poteau (base) = 380. [MILLI METRE]
    Superficie = 0.006525 [SQUARE_METRE]
    Superficie brute au sommet de l'âme = 0.00274449634917 [SQUARE_METRE]
    Superficie brute de l'Âme (sans haut/bas) = 1.60069586374 [SQUARE_METRE]
    Superficie brute de la base du revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie brute du Revêtement (sans haut/bas) = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie brute du sommet du revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie brute inférieure à la base de l'âme = 0.006525 [SQUARE_METRE]
    Superficie du Revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie en plan = 1.57882363457 [SQUARE_METRE]
    Superficie nette de l'Âme (sans haut/bas) = 1.57882363457 [SQUARE_METRE]
    Superficie nette du bas de l'Âme = 0.006525 [SQUARE_METRE]
    Superficie nette du bas du Revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie nette du haut de l'Âme = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie nette du haut du Revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Surface coupe transversale bas/départ (coupée) = 0.006525 [SQUARE_METRE]
    Surface coupe transversale haut/fin = 0. [SQUARE_METRE]
    Volume brut = 0.0274929490494 [CUBIC_METRE]
    Volume brut de l'Âme = 0.0274929490494 [CUBIC_METRE]
    Volume brut du Revêtement = 0. [CUBIC_METRE]
    Volume net = 0.0271100637251 [CUBIC_METRE]
    Volume net de l'Âme = 0.0271100637251 [CUBIC_METRE]
    Volume net du Revêtement = 0. [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Altitude de Référence Niveau 1 = 100. [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = 100. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à Zéro du projet = 100. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à deuxième niveau de référence = 100. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à niveau de la mer = 97250. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à premier niveau de référence = 100. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à étage d'implantation = 100. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à Zéro du projet = 700. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à deuxième niveau de référence = 700. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à niveau de la mer = 97850. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à premier niveau de référence = 700. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à étage d'implantation = 700. [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = 100. [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 97250. [MILLI METRE]
    Altitude à étage lié/étage d'implantation = 100. [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur = 600. [MILLI METRE]
    Largeur = 80. [MILLI METRE]
    Longueur (A) = 900. [MILLI METRE]
    Superficie = 0.072 [SQUARE_METRE]
    Superficie en plan = 2.3932 [SQUARE_METRE]
    Volume net = 0.012 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCFLOWTERMINAL)
    Altitude de Référence Niveau 1 = 1900. [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = 1900. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à Zéro du projet = 1900. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à deuxième niveau de référence = 1900. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à niveau de la mer = 99050. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à premier niveau de référence = 1900. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à étage d'implantation = 1900. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à Zéro du projet = 2200. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à deuxième niveau de référence = 2200. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à niveau de la mer = 99350. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à premier niveau de référence = 2200. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à étage d'implantation = 2200. [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = 1900. [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 99050. [MILLI METRE]
    Altitude à étage lié/étage d'implantation = 1900. [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = 1900. [MILLI METRE]
    Hauteur = 300. [MILLI METRE]
    Largeur = 83.9 [MILLI METRE]
    Longueur (A) = 200. [MILLI METRE]
    Superficie = 0.01678 [SQUARE_METRE]
    Superficie en plan = 0.327542661065 [SQUARE_METRE]
    Volume net = 0.000827412732264 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCBEAM)
    Altitude de Référence Niveau 1 = 5857.52861571 [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = 5857.52861571 [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à Zéro du projet = 5765.15257264 [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à deuxième niveau de référence = 5765.15257264 [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à niveau de la mer = 102915.152573 [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à premier niveau de référence = 5765.15257264 [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à étage d'implantation = 165.15257264 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à Zéro du projet = 7953.31009287 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à deuxième niveau de référence = 7953.31009287 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à niveau de la mer = 105103.310093 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à premier niveau de référence = 7953.31009287 [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à étage d'implantation = 2353.31009287 [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = 5857.52861571 [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 103007.528616 [MILLI METRE]
    Altitude à étage lié/étage d'implantation = 257.52861571 [MILLI METRE]
    Décalage = -0. [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = 257.52861571 [MILLI METRE]
    Hauteur = 80. [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale bas/départ (coupée) = 92.3760430703 [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale bas/départ (perpendiculaire) = 80. [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale haut/fin (coupée) = 92.3760430703 [MILLI METRE]
    Hauteur coupe transversale haut/fin (perpendiculaire) = 80. [MILLI METRE]
    Largeur = 60. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale bas/départ (coupée) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale bas/départ (perpendiculaire) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale haut/fin (coupée) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur coupe transversale haut/fin (perpendiculaire) = 60. [MILLI METRE]
    Longueur 3D = 4223.89456939 [MILLI METRE]
    Longueur droite = 4191.56295432 [MILLI METRE]
    Longueur gauche = 4191.56295432 [MILLI METRE]
    Nombre de segments = 1.
    Nombre de trous = 0.
    Superficie = 0.214317431577 [SQUARE_METRE]
    Superficie côté droit = 0.330521482106 [SQUARE_METRE]
    Superficie côté gauche = 0.31712695586 [SQUARE_METRE]
    Superficie de fin = 0.0110851251684 [SQUARE_METRE]
    Superficie des arêtes des trous = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie des trous = 0. [SQUARE_METRE]
    Superficie en plan = 1.17815827982 [SQUARE_METRE]
    Superficie inférieure = 0.247472532634 [SQUARE_METRE]
    Superficie supérieure = 0.247472532634 [SQUARE_METRE]
    Surface coupe transversale bas/départ (coupée) = 0.00554256258422 [SQUARE_METRE]
    Surface coupe transversale haut/fin = 0.00554256258422 [SQUARE_METRE]
    Volume conditionnel = 0.0197978026107 [CUBIC_METRE]
    Volume des trous = 0. [CUBIC_METRE]
    Volume net = 0.0197978026107 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCFLOWTERMINAL)
    Altitude de Référence Niveau 1 = 5495. [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = 5495. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à Zéro du projet = 5480. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à deuxième niveau de référence = 5480. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à niveau de la mer = 102630. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à premier niveau de référence = 5480. [MILLI METRE]
    Altitude inférieure à étage d'implantation = 2480. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à Zéro du projet = 5495. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à deuxième niveau de référence = 5495. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à niveau de la mer = 102645. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à premier niveau de référence = 5495. [MILLI METRE]
    Altitude supérieure à étage d'implantation = 2495. [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = 5495. [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 102645. [MILLI METRE]
    Altitude à étage lié/étage d'implantation = 2495. [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = 2495. [MILLI METRE]
    Hauteur = 15. [MILLI METRE]
    Largeur = 70. [MILLI METRE]
    Longueur (A) = 70. [MILLI METRE]
    Superficie = 0.0049 [SQUARE_METRE]
    Superficie en plan = 0.0112438818105 [SQUARE_METRE]
    Volume net = 2.77036316094E-5 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 451 more contents on 530 objects not shown
  Pset_WindowCommon | properties | on 16 objects (16 IFCWINDOW)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_WindowCommon | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    GlazingAreaFraction = 0.9152 (IFCPOSITIVERATIOMEASURE)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_FireRatingProperties | properties | on 38 objects (21 IFCDOOR, 17 IFCWINDOW)
    FireResistanceRating = "" (IFCLABEL)
  Pset_ManufacturerOccurrence | properties | on 64 objects (27 IFCDISTRIBUTIONELEMENT, 21 IFCDOOR, 15 IFCFURNISHINGELEMENT, 1 IFCWINDOW)
    SerialNumber = "" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerOccurrence | properties | on 16 objects (16 IFCWINDOW)
    SerialNumber = "Sans" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 80 objects (27 IFCDISTRIBUTIONELEMENT, 21 IFCDOOR, 17 IFCWINDOW, 15 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    ProductionYear = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Fenêtre_23 | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutLam_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 3 (IFCINTEGER)
    Angle Murs = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'ouverture persiennes = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam2_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui (gs_sill_outside) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Boîte ouverte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle inférieur extérieur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis inférieur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis principal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Côté angle 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Côté angle = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir) = "Par direction d'ouverture" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction Fenêtre Angle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction de debug Fenêtre Angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutLam_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. = 6 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis imposte = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis inf. = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis imposte = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis inf. = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. = 1 (IFCINTEGER)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_01) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_02) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_03) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_01) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_02) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_03) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horizontaux = 1 (IFCINTEGER)
    Panneaux verticaux = 3 (IFCINTEGER)
    Placement (1=Angle, 0=Centre) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Placement stores (gs_shutLam_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement stores (gs_shutLam_placement) = "Fixé sur façade" (IFCLABEL)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Fixé sur façade" (IFCLABEL)
    Poignée de fenêtre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutLam_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutLam_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Poteau d'angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur montant uniforme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rampe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Style persiennes (LouverStyle) = "" (IFCLABEL)
    Style persiennes (iLouverStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Surface niche personnalisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette (gs_board_inside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "Largeur ébrasure" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 1 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 1 (IFCINTEGER)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_01) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis, châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis inf. = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis princ. = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type connexion angle 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Type connexion angle 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'appui/seuil = 11 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'opération châssis princ. = "Vitrage fixe" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_01) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 4 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure) = "Stuc" (IFCLABEL)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ouverture châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture châssis inf. = "Vitrage fixe" (IFCLABEL)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 1 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 3 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_new) = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure extérieure = "Ebrasure" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom) = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser composant finition mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Fenêtre_23 | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutLam_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 3 (IFCINTEGER)
    Angle Murs = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'ouverture persiennes = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam2_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui (gs_sill_outside) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Boîte ouverte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle inférieur extérieur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis inférieur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis principal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Côté angle 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Côté angle = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir) = "Par direction d'ouverture" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction Fenêtre Angle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction de debug Fenêtre Angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutLam_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis imposte = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis inf. = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis imposte = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis inf. = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. = 3 (IFCINTEGER)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_01) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_02) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_03) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_01) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_02) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_03) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horizontaux = 1 (IFCINTEGER)
    Panneaux verticaux = 3 (IFCINTEGER)
    Placement (1=Angle, 0=Centre) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Placement stores (gs_shutLam_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement stores (gs_shutLam_placement) = "Fixé sur façade" (IFCLABEL)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 3 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Derrière façade" (IFCLABEL)
    Poignée de fenêtre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutLam_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutLam_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Poteau d'angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur montant uniforme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rampe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Style persiennes (LouverStyle) = "" (IFCLABEL)
    Style persiennes (iLouverStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Surface niche personnalisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette (gs_board_inside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "A largeur de cavité mur" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 2 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 1 (IFCINTEGER)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_01) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis, châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis princ. = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type connexion angle 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Type connexion angle 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'appui/seuil = 11 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'opération châssis princ. = "Vitrage fixe" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_01) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 4 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure) = "Stuc" (IFCLABEL)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ouverture châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 6 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 3 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_new) = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure extérieure = "Ebrasure" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom) = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser composant finition mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Fenêtre_23 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutLam_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 3 (IFCINTEGER)
    Angle Murs = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'ouverture persiennes = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam2_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui (gs_sill_outside) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Boîte ouverte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle inférieur extérieur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis inférieur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis principal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Côté angle 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Côté angle = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir) = "Par direction d'ouverture" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction Fenêtre Angle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction de debug Fenêtre Angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutLam_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis imposte = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis inf. = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis imposte = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis inf. = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. = 3 (IFCINTEGER)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_01) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_02) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_03) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_01) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_02) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_03) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horizontaux = 1 (IFCINTEGER)
    Panneaux verticaux = 3 (IFCINTEGER)
    Placement (1=Angle, 0=Centre) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Placement stores (gs_shutLam_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement stores (gs_shutLam_placement) = "Fixé sur façade" (IFCLABEL)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 3 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Derrière façade" (IFCLABEL)
    Poignée de fenêtre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutLam_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutLam_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Poteau d'angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur montant uniforme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rampe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Style persiennes (LouverStyle) = "" (IFCLABEL)
    Style persiennes (iLouverStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Surface niche personnalisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette (gs_board_inside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "A largeur de cavité mur" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 2 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 1 (IFCINTEGER)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_01) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis, châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis princ. = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type connexion angle 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Type connexion angle 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'appui/seuil = 11 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'opération châssis princ. = "Bascule" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_01) = 5 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 4 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure) = "Stuc" (IFCLABEL)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ouverture châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 6 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 3 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_new) = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure extérieure = "Ebrasure" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom) = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser composant finition mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Fenêtre_23 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutLam_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 3 (IFCINTEGER)
    Angle Murs = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'ouverture persiennes = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam2_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui (gs_sill_outside) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Boîte ouverte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle inférieur extérieur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis inférieur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis principal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Côté angle 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Côté angle = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir) = "Par direction d'ouverture" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction Fenêtre Angle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction de debug Fenêtre Angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutLam_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis imposte = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis inf. = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis imposte = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis inf. = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. = 3 (IFCINTEGER)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_01) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_02) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_03) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_01) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_02) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_03) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horizontaux = 1 (IFCINTEGER)
    Panneaux verticaux = 3 (IFCINTEGER)
    Placement (1=Angle, 0=Centre) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Placement stores (gs_shutLam_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement stores (gs_shutLam_placement) = "Fixé sur façade" (IFCLABEL)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 3 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Derrière façade" (IFCLABEL)
    Poignée de fenêtre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutLam_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutLam_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Poteau d'angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur montant uniforme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rampe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Style persiennes (LouverStyle) = "" (IFCLABEL)
    Style persiennes (iLouverStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Surface niche personnalisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette (gs_board_inside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "A largeur de cavité mur" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 2 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 1 (IFCINTEGER)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_01) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis, châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis inf. = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis princ. = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type connexion angle 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Type connexion angle 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'appui/seuil = 11 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'opération châssis princ. = "Bascule" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_01) = 5 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 4 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure) = "Stuc" (IFCLABEL)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ouverture châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture châssis inf. = "Vitrage fixe" (IFCLABEL)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 6 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 3 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_new) = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure extérieure = "Ebrasure" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom) = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser composant finition mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volet = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Fenêtre_23 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutLam_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 3 (IFCINTEGER)
    Angle Murs = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'ouverture persiennes = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam2_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui (gs_sill_outside) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Boîte ouverte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle inférieur extérieur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis inférieur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis principal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Côté angle 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Côté angle = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir) = "Par direction d'ouverture" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction Fenêtre Angle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction de debug Fenêtre Angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutLam_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis imposte = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis inf. = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis imposte = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis inf. = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. = 3 (IFCINTEGER)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_01) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_02) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_03) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_01) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_02) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_03) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horizontaux = 1 (IFCINTEGER)
    Panneaux verticaux = 3 (IFCINTEGER)
    Placement (1=Angle, 0=Centre) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Placement stores (gs_shutLam_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement stores (gs_shutLam_placement) = "Fixé sur façade" (IFCLABEL)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 3 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Derrière façade" (IFCLABEL)
    Poignée de fenêtre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutLam_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutLam_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Poteau d'angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur montant uniforme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rampe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Style persiennes (LouverStyle) = "" (IFCLABEL)
    Style persiennes (iLouverStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Surface niche personnalisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette (gs_board_inside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "A largeur de cavité mur" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 2 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 1 (IFCINTEGER)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_01) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis, châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis inf. = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis princ. = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type connexion angle 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Type connexion angle 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'appui/seuil = 11 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'opération châssis princ. = "Bascule" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_01) = 5 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 4 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure) = "Stuc" (IFCLABEL)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ouverture châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture châssis inf. = "Vitrage fixe" (IFCLABEL)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 6 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 3 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_new) = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure extérieure = "Ebrasure" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom) = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser composant finition mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Fenêtre_23 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutLam_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 3 (IFCINTEGER)
    Angle Murs = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'ouverture persiennes = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam2_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui (gs_sill_outside) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Boîte ouverte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle inférieur extérieur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis inférieur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis principal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Côté angle 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Côté angle = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir) = "Par direction d'ouverture" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction Fenêtre Angle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction de debug Fenêtre Angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutLam_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis imposte = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis inf. = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis imposte = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis inf. = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. = 3 (IFCINTEGER)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_01) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_02) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_03) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_01) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_02) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_03) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horizontaux = 1 (IFCINTEGER)
    Panneaux verticaux = 3 (IFCINTEGER)
    Placement (1=Angle, 0=Centre) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Placement stores (gs_shutLam_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement stores (gs_shutLam_placement) = "Fixé sur façade" (IFCLABEL)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 3 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Derrière façade" (IFCLABEL)
    Poignée de fenêtre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutLam_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutLam_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Poteau d'angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur montant uniforme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rampe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Style persiennes (LouverStyle) = "" (IFCLABEL)
    Style persiennes (iLouverStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Surface niche personnalisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette (gs_board_inside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "A largeur de cavité mur" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 2 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 1 (IFCINTEGER)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_01) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis, châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis inf. = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis princ. = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type connexion angle 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Type connexion angle 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'appui/seuil = 11 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'opération châssis princ. = "Châssis double" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_01) = 18 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 4 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure) = "Stuc" (IFCLABEL)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ouverture châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture châssis inf. = "Vitrage fixe" (IFCLABEL)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 6 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 3 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_new) = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure extérieure = "Ebrasure" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom) = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser composant finition mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volet = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Fenêtre_23 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutLam_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 3 (IFCINTEGER)
    Angle Murs = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'ouverture persiennes = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam2_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui (gs_sill_outside) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Boîte ouverte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle inférieur extérieur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis inférieur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis principal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Côté angle 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Côté angle = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir) = "Par direction d'ouverture" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction Fenêtre Angle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction de debug Fenêtre Angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutLam_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis imposte = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis inf. = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis imposte = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis inf. = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. = 3 (IFCINTEGER)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_01) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_02) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_03) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_01) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_02) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_03) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horizontaux = 1 (IFCINTEGER)
    Panneaux verticaux = 3 (IFCINTEGER)
    Placement (1=Angle, 0=Centre) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Placement stores (gs_shutLam_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement stores (gs_shutLam_placement) = "Fixé sur façade" (IFCLABEL)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 3 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Derrière façade" (IFCLABEL)
    Poignée de fenêtre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutLam_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutLam_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Poteau d'angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur montant uniforme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rampe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Style persiennes (LouverStyle) = "" (IFCLABEL)
    Style persiennes (iLouverStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Surface niche personnalisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette (gs_board_inside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "A largeur de cavité mur" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 2 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 1 (IFCINTEGER)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_01) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis, châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis inf. = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis princ. = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type connexion angle 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Type connexion angle 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'appui/seuil = 11 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'opération châssis princ. = "Bascule" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_01) = 5 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 4 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure) = "Stuc" (IFCLABEL)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ouverture châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture châssis inf. = "Vitrage fixe" (IFCLABEL)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 6 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 2 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 3 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_new) = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure extérieure = "Ebrasure" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom) = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser composant finition mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volet = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Fenêtre_23 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutLam_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 1 (IFCINTEGER)
    Angle Murs = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'ouverture persiennes = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coin 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam2_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation des lamelles (gs_shutLam_rotation) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Boîte ouverte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle inférieur extérieur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis inférieur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis principal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coin 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Côté angle 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Côté angle = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir) = "Par direction d'ouverture" (IFCLABEL)
    Direction vitrage fixe (FixGlassDir_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction Fenêtre Angle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction de debug Fenêtre Angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutLam_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés d'épaiss. diff. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis imposte = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis inf. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis imposte = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis inf. = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis imposte = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis inf. = 1 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. = 1 (IFCINTEGER)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = 1 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. châssis princ. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_01) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_02) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel2_03) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_01) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_02) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau personnalisé symétrie (gs_bMirr_cust_panel_03) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horizontaux = 1 (IFCINTEGER)
    Panneaux verticaux = 3 (IFCINTEGER)
    Placement (1=Angle, 0=Centre) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Placement stores (gs_shutLam_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement stores (gs_shutLam_placement) = "Fixé sur façade" (IFCLABEL)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Sur façade" (IFCLABEL)
    Poignée de fenêtre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutLam_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutLam_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Poteau d'angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur montant uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rampe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Style persiennes (LouverStyle) = "" (IFCLABEL)
    Style persiennes (iLouverStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Surface niche personnalisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette (gs_board_inside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "Largeur ébrasure" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 1 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 0 (IFCINTEGER)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse inférieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Traverse supérieure divisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_01) = 2 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis, châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Type châssis, châssis princ. = "A carreaux" (IFCLABEL)
    Type connexion angle 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Type connexion angle 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'appui/seuil = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'opération châssis princ. = "Vitrage fixe" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_01) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_03) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 4 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de poignée de fenêtre (gs_handle_type_win_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure) = "Stuc" (IFCLABEL)
    Type linteau (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ouverture châssis imposte = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture châssis inf. = "" (IFCLABEL)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 1 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure (gs_reveal_type_new) = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure extérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom) = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Type ébrasure inférieure (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser composant finition mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Fenêtre_23 | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance de couche / fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 25. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 60. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur 1 mur connecté = 262. [MILLI METRE]
    Epaisseur 2 mur connecté = 262. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur fermeture = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur persiennes = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 600. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 1230. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 600. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis inférieur 2 = 315. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis principal 2 = 379.999960709 [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. inf. = 379.999960709 [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. sup. = 379.999960709 [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 600. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 600. [MILLI METRE]
    Largeur = 1410. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 85. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_out) = 25. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_frame_width_lower) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1410. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division inférieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur division supérieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur fermeture = 38. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 50. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 182. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 1 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 0. [MILLI METRE]
    Largeur panneau central = 705. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur panneau latéral = 0. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur persiennes = 50. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1410. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1410. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 0. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 145. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant appui = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur montant côté 2 = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant ext. = 80. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant linteau = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 72.5 [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (AC_wido_sill) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (gs_wido_sill) = 60. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fenêtre_23 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance de couche / fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 25. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 220. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur 1 mur connecté = 267. [MILLI METRE]
    Epaisseur 2 mur connecté = 267. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur fermeture = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur persiennes = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1350. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 800. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 1350. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis inférieur 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis principal 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. inf. = 400. [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. sup. = 1150. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 1330. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1180. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 1350. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 1350. [MILLI METRE]
    Largeur = 800. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 245. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_out) = 25. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_frame_width_lower) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 800. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division inférieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur division supérieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur fermeture = 38. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 27. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 1 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 950. [MILLI METRE]
    Largeur panneau central = 400. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur panneau latéral = 0. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur persiennes = 50. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 800. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 800. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 25. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 145. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant appui = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur montant côté 2 = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant ext. = 80. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant linteau = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 52. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (AC_wido_sill) = 220. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (gs_wido_sill) = 220. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fenêtre_23 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance de couche / fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 220. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur 1 mur connecté = 267. [MILLI METRE]
    Epaisseur 2 mur connecté = 267. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur fermeture = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur persiennes = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2500. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 2000. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2500. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis inférieur 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis principal 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. inf. = 400. [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. sup. = 1150. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 2480. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1180. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2500. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2500. [MILLI METRE]
    Largeur = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 240. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_frame_width_lower) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division inférieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur division supérieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur fermeture = 38. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 27. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 1 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 950. [MILLI METRE]
    Largeur panneau central = 500. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur panneau latéral = 0. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur persiennes = 50. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1000. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 25. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 145. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant appui = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur montant côté 2 = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant ext. = 80. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant linteau = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 52. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (AC_wido_sill) = 220. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (gs_wido_sill) = 220. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fenêtre_23 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance de couche / fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 25. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 220. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur 1 mur connecté = 267. [MILLI METRE]
    Epaisseur 2 mur connecté = 267. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur fermeture = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur persiennes = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 950. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 1200. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 950. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis inférieur 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis principal 2 = 840. [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. inf. = 400. [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. sup. = 840. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 930. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1180. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 950. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 950. [MILLI METRE]
    Largeur = 3000. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 245. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_out) = 25. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_frame_width_lower) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 3000. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division inférieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur division supérieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur fermeture = 38. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 27. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 1 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 950. [MILLI METRE]
    Largeur panneau central = 1500. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur panneau latéral = 0. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur persiennes = 50. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 3000. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 3000. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 25. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 145. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant appui = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur montant côté 2 = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant ext. = 80. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant linteau = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 52. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (AC_wido_sill) = 220. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (gs_wido_sill) = 220. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fenêtre_23 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance de couche / fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 220. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur 1 mur connecté = 267. [MILLI METRE]
    Epaisseur 2 mur connecté = 267. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur fermeture = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur persiennes = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1450. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 700. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 1450. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis inférieur 2 = 315. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis principal 2 = 690. [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. inf. = 450. [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. sup. = 690. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 1630. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1630. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 1450. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 1450. [MILLI METRE]
    Largeur = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 240. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_frame_width_lower) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division inférieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur division supérieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur fermeture = 38. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 27. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 1 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 500. [MILLI METRE]
    Largeur panneau central = 500. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur panneau latéral = 0. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur persiennes = 50. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1000. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 25. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 145. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant appui = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur montant côté 2 = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant ext. = 80. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant linteau = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 52. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (AC_wido_sill) = 220. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (gs_wido_sill) = 220. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fenêtre_23 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance de couche / fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 220. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur 1 mur connecté = 267. [MILLI METRE]
    Epaisseur 2 mur connecté = 267. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur fermeture = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur persiennes = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2000. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 500. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2000. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis inférieur 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis principal 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. inf. = 400. [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. sup. = 1150. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 1980. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1180. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2000. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2000. [MILLI METRE]
    Largeur = 500. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 240. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_out) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_frame_width_lower) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 500. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division inférieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur division supérieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur fermeture = 38. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 27. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 1 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 950. [MILLI METRE]
    Largeur panneau central = 250. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur panneau latéral = 0. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur persiennes = 50. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 500. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 500. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 25. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 145. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant appui = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur montant côté 2 = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant ext. = 80. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant linteau = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 52. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (AC_wido_sill) = 220. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (gs_wido_sill) = 220. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fenêtre_23 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance de couche / fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 25. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 60. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 60. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 220. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur 1 mur connecté = 317. [MILLI METRE]
    Epaisseur 2 mur connecté = 317. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur fermeture = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur persiennes = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1200. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 950. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 240. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 1200. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis inférieur 2 = 315. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis principal 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. inf. = 400. [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. sup. = 1090. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 1180. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1180. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 1200. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 1200. [MILLI METRE]
    Largeur = 1900. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 245. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_out) = 25. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_frame_width_lower) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1900. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division inférieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur division supérieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur fermeture = 38. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 77. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 1 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 950. [MILLI METRE]
    Largeur panneau central = 950. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur panneau latéral = 0. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur persiennes = 50. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1900. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1900. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 25. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 145. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant appui = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur montant côté 2 = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant ext. = 80. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant linteau = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 52. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (AC_wido_sill) = 220. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (gs_wido_sill) = 220. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fenêtre_23 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance de couche / fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 25. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 60. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 60. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 220. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur 1 mur connecté = 317. [MILLI METRE]
    Epaisseur 2 mur connecté = 317. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur fermeture = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur persiennes = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1950. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 240. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 1950. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis inférieur 2 = 315. [MILLI METRE]
    Hauteur division H châssis principal 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. inf. = 750. [MILLI METRE]
    Hauteur divisions hor. sup. = 1150. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 1930. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1180. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 1950. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 1950. [MILLI METRE]
    Largeur = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 245. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_out) = 25. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_frame_width_lower) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division inférieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur division supérieure = 100. [MILLI METRE]
    Largeur fermeture = 38. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 77. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 1 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur meneau côté 2 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 950. [MILLI METRE]
    Largeur panneau central = 500. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur panneau latéral = 0. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur persiennes = 50. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1000. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 25. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_1) = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D (gs_shutter_opLength_2) = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 145. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant appui = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur montant côté 2 = 90. [MILLI METRE]
    Profondeur montant ext. = 80. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant int. côté 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant intérieur (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant linteau = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 52. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (AC_wido_sill) = 220. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (gs_wido_sill) = 220. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fenêtre_23: 3 more contents on 3 objects not shown
  Pset_DoorCommon | properties | on 11 objects (11 IFCDOOR)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_DoorCommon | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    GlazingAreaFraction = 1.30305 (IFCPOSITIVERATIOMEASURE)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_DoorCommon | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    GlazingAreaFraction = 1.429968 (IFCPOSITIVERATIOMEASURE)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    GlazingAreaFraction = 3.219048 (IFCPOSITIVERATIOMEASURE)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    GlazingAreaFraction = 5.618025 (IFCPOSITIVERATIOMEASURE)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    GlazingAreaFraction = 1.44552 (IFCPOSITIVERATIOMEASURE)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    GlazingAreaFraction = 6.17557500208 (IFCPOSITIVERATIOMEASURE)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    GlazingAreaFraction = 1.849968 (IFCPOSITIVERATIOMEASURE)
    ThermalTransmittance = 0. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  AC_Pset_Porte_23 | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 2 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D (gs_shutter_opAngle) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Battants uniformes" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 1 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction d'ouverture = 1 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. côté 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Sur façade" (IFCLABEL)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Poignée 3" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Simple feuillure" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte = 1 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "Largeur ébrasure" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 1 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 8 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte centre = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'opération tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 1 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 2 (IFCINTEGER)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Porte_23 | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 2 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D (gs_shutter_opAngle) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Battants uniformes" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 1 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction d'ouverture = 0 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. côté 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Sur façade" (IFCLABEL)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Poignée 3" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Simple feuillure" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte = 1 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "Largeur ébrasure" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 1 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 8 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte centre = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'opération tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 1 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 3 (IFCINTEGER)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Porte_23 | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 2 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D (gs_shutter_opAngle) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Battants uniformes" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 1 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction d'ouverture = 0 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. côté 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Sur façade" (IFCLABEL)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Poignée 3" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Simple feuillure" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte = 1 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "Largeur ébrasure" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 1 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 8 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte centre = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'opération tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 1 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 3 (IFCINTEGER)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Porte_23 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 1 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 2. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D (gs_shutter_opAngle) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Battants uniformes" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 1 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction d'ouverture = 0 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. côté 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 3 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Derrière façade" (IFCLABEL)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Poignée 3" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Simple feuillure" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte = 46 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "A largeur de cavité mur" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 2 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 0 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte centre = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'opération tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 6 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 3 (IFCINTEGER)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Porte_23 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 2 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D (gs_shutter_opAngle) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Battants uniformes" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 1 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction d'ouverture = 1 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. côté 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Sur façade" (IFCLABEL)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Poignée 3" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Simple feuillure" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte = 1 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "Largeur ébrasure" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 1 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 8 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte centre = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'opération tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 1 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 2 (IFCINTEGER)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Porte_23 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 1 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 2. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D (gs_shutter_opAngle) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Battants uniformes" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 1 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction d'ouverture = 0 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. côté 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 3 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Derrière façade" (IFCLABEL)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Poignée 3" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 2 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur mur" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Simple feuillure" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte = 46 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "A largeur de cavité mur" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 2 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 0 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte centre = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'opération tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 6 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 3 (IFCINTEGER)
    Volet = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Porte_23 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 1 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 2. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D (gs_shutter_opAngle) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Battants uniformes" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 1 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction d'ouverture = 0 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. côté 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 3 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Derrière façade" (IFCLABEL)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Poignée 3" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Simple feuillure" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte = 1 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "A largeur de cavité mur" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 2 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 0 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte centre = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'opération tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 6 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 3 (IFCINTEGER)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Porte_23 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 2 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D (gs_shutter_opAngle) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Battants uniformes" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 1 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction d'ouverture = 1 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. côté 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Sur façade" (IFCLABEL)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Poignée 3" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Simple feuillure" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte = 1 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "Largeur ébrasure" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 1 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 8 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte centre = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'opération tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 1 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 2 (IFCINTEGER)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Porte_23 | quantities | on 5 objects (5 IFCDOOR)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Coupe de battant = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et porte = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 30. [MILLI METRE]
    Débord cadre = 10. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage axe pivot = 275. [MILLI METRE]
    Décalage battant = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre tierce vitrée et imposte = 44. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur division tierce vitrée = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur externe seuil = 5.80737765736 [MILLI METRE]
    Epaisseur extérieur de cadre = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gth) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2040. [MILLI METRE]
    Hauteur Plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2080. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H imposte centre = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur départ Linteau = 1840. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale battant = 2052. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur passage = 2040. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2080. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2080. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 830. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre châssis vitré = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_frame_width_transom) = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_sash_width) = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 910. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division tierce vitrée = 40. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 12. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure tierce vitrée et imposte = 10. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gw) = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant = 854. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant côté 1 = 427. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 0. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur passage = 830. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_half) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_orig) = 600. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 910. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 910. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 2 en 3D = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure de battant en 3D = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure tierce vitrée et imposte = 18. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 72.5 [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas1 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Porte_23 | quantities | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Coupe de battant = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et porte = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 30. [MILLI METRE]
    Débord cadre = 10. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage axe pivot = 275. [MILLI METRE]
    Décalage battant = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre tierce vitrée et imposte = 44. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur division tierce vitrée = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur externe seuil = 5.80737765736 [MILLI METRE]
    Epaisseur extérieur de cadre = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gth) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2040. [MILLI METRE]
    Hauteur Plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2080. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H imposte centre = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur départ Linteau = 1840. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale battant = 2052. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur passage = 2040. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2080. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2080. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 930. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre châssis vitré = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_frame_width_transom) = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_sash_width) = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1010. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division tierce vitrée = 40. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 12. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure tierce vitrée et imposte = 10. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gw) = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant = 954. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant côté 1 = 477. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 0. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur passage = 930. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_half) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_orig) = 600. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1010. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1010. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 2 en 3D = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure de battant en 3D = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure tierce vitrée et imposte = 18. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 72.5 [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas1 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Porte_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Coupe de battant = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et porte = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 45. [MILLI METRE]
    Débord cadre = 10. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage axe pivot = 275. [MILLI METRE]
    Décalage battant = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 150. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 80. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre tierce vitrée et imposte = 44. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur division tierce vitrée = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur externe seuil = 5.80737765736 [MILLI METRE]
    Epaisseur extérieur de cadre = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gth) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 35. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur Plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H imposte centre = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur départ Linteau = 1840. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale battant = 2122. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 2141.11113466 [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 2166.11113466 [MILLI METRE]
    Hauteur passage = 2110. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2150. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 230. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre châssis vitré = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_frame_width_transom) = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_sash_width) = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division tierce vitrée = 40. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 12. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure tierce vitrée et imposte = 10. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gw) = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 99. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant = 944. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant côté 1 = 472. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 950. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur passage = 920. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_half) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_orig) = 600. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1000. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 2 en 3D = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 10. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 145. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure de battant en 3D = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure tierce vitrée et imposte = 18. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 52. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas1 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Porte_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Coupe de battant = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et porte = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 30. [MILLI METRE]
    Débord cadre = 10. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage axe pivot = 275. [MILLI METRE]
    Décalage battant = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre tierce vitrée et imposte = 44. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur division tierce vitrée = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur externe seuil = 5.80737765736 [MILLI METRE]
    Epaisseur extérieur de cadre = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gth) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2040. [MILLI METRE]
    Hauteur Plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2080. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H imposte centre = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur départ Linteau = 1840. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale battant = 2052. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur passage = 2040. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2080. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2080. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 830. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre châssis vitré = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_frame_width_transom) = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_sash_width) = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 910. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division tierce vitrée = 40. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 12. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure tierce vitrée et imposte = 10. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gw) = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant = 854. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant côté 1 = 427. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 0. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur passage = 830. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_half) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_orig) = 600. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 910. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 910. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 2 en 3D = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure de battant en 3D = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure tierce vitrée et imposte = 18. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 72.5 [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas1 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Porte_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Coupe de battant = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et porte = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 45. [MILLI METRE]
    Débord cadre = 10. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage axe pivot = 275. [MILLI METRE]
    Décalage battant = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 25. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 25. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 150. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 80. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre tierce vitrée et imposte = 44. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur division tierce vitrée = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur externe seuil = 5.80737765736 [MILLI METRE]
    Epaisseur extérieur de cadre = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gth) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 35. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur Plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 240. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H imposte centre = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur départ Linteau = 1840. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale battant = 2122. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 2166.11113466 [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 2166.11113466 [MILLI METRE]
    Hauteur passage = 2110. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2150. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 230. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre châssis vitré = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_frame_width_transom) = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_sash_width) = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division tierce vitrée = 40. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 12. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure tierce vitrée et imposte = 10. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gw) = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 82. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant = 944. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant côté 1 = 472. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 950. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur passage = 920. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_half) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_orig) = 600. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1000. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 2 en 3D = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 10. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 145. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure de battant en 3D = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure tierce vitrée et imposte = 18. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 52. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas1 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Porte_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Coupe de battant = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et porte = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 45. [MILLI METRE]
    Débord cadre = 10. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage axe pivot = 275. [MILLI METRE]
    Décalage battant = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 150. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 80. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre tierce vitrée et imposte = 44. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur division tierce vitrée = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur externe seuil = 5.80737765736 [MILLI METRE]
    Epaisseur extérieur de cadre = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gth) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 35. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur Plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H imposte centre = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur départ Linteau = 1840. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale battant = 2122. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 2141.11113466 [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 2166.11113466 [MILLI METRE]
    Hauteur passage = 2110. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2150. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 150. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 70. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 70. [MILLI METRE]
    Largeur = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 230. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre châssis vitré = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_frame_width_transom) = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_sash_width) = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division tierce vitrée = 40. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 12. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure tierce vitrée et imposte = 10. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gw) = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 99. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant = 944. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant côté 1 = 472. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 950. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur passage = 920. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_half) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_orig) = 600. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1000. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 2 en 3D = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 10. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 145. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure de battant en 3D = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure tierce vitrée et imposte = 18. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 52. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas1 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Porte_avec_tierce_vitrée_côté_2_23 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 1 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 2. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'ouverture persiennes = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Châssis vitré (isVentilationProfileInSash_09) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Battants uniformes" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 1 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction d'ouverture = 0 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Division horizontale tierce vitrée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 tierce vitrée (vgn2_05) = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 tierce vitrée (vgn2_09) = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 tierce vitrée inf. (vgn2_07) = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 tierce vitrée inf. (vgn2_11) = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte côté = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte principale = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H tierce vitrée (vgn_05) = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H tierce vitrée (vgn_09) = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 tierce vitrée (hgn2_05) = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 tierce vitrée (hgn2_09) = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 tierce vitrée inf. (hgn2_07) = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 tierce vitrée inf. (hgn2_11) = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte côté = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V tierce vitrée (hgn_05) = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V tierce vitrée (hgn_09) = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V tierce vitrée inf. (hgn_07) = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V tierce vitrée inf. (hgn_11) = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. 2 imposte côté = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. côté 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. tierce vitrée inf. (vgn_07) = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. tierce vitrée inf. (vgn_11) = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. 2 imposte côté = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte principale = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 imposte côté = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 imposte principale = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 tierce vitrée = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 tierce vitrée inf. (gs_cust_panel2_07) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 tierce vitrée inf. (gs_cust_panel2_11) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte lat. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte principale = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. panneau adj. = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. tierce vitrée inf. (gs_cust_panel_07) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. tierce vitrée inf. (gs_cust_panel_11) = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement 2 imposte principale = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux vert. 2 imposte principale = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement = 4 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Simple feuillure" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte = 46 (IFCINTEGER)
    Style persiennes (LouverStyle) = "" (IFCLABEL)
    Style persiennes (iLouverStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - Tierce vitrée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille nominale = 0 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée inf. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_07) = 15 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_11) = 15 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte principale = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée inf. (MullionStyle_07) = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée inf. (MullionStyle_11) = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_07) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_11) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type ouverture côte imposte = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte principale = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture panneau adj. = "Vitrage fixe" (IFCLABEL)
    Type ouverture tierce vitrée inf. (gs_optype_07) = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture tierce vitrée inf. (gs_optype_11) = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 6 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 3 (IFCINTEGER)
    Volet = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Porte_avec_tierce_vitrée_côté_2_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Coupe de battant = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 45. [MILLI METRE]
    Débord cadre = 10. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (casingOverhangBottomSideOut) = 50. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: (gs_trimov_bot_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage axe pivot = 275. [MILLI METRE]
    Décalage battant = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 25. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 25. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 150. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 80. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre châssis vitré = 44. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur division tierce vitrée = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur externe seuil = 5.80737765736 [MILLI METRE]
    Epaisseur extérieur de cadre = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gth) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur persiennes = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 35. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur Plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 240. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H tierce vitrée = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H tierce vitrée inf. (gs_horiz_div_height_07) = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H tierce vitrée inf. (gs_horiz_div_height_11) = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division horizontale imposte côté = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division horizontale imposte principale = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division tierce vitrée = 600. [MILLI METRE]
    Hauteur départ Linteau = 2070. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale battant = 2122. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 2166.11113466 [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 2166.11113466 [MILLI METRE]
    Hauteur passage = 2110. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2150. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 1900. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 230. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur base (gs_tw_bottom_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre châssis vitré = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre division tierce vitrée = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_frame_width_transom) = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_sash_width) = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1900. [MILLI METRE]
    Largeur châssis vitré (gs_sidelight_width_left) = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur châssis vitré (gs_sidelight_width_left_half) = 500. [MILLI METRE]
    Largeur châssis vitré (gs_sidelight_width_left_orig) = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division tierce vitrée = 40. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 12. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure tierce vitrée et imposte = 10. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gw) = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 82. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant = 884. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant côté 1 = 442. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 950. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur passage = 860. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur persiennes = 50. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_half) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_orig) = 600. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1900. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1900. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 2 en 3D = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 10. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 145. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure de battant en 3D = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure tierce vitrée et imposte = 18. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 52. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas1 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Porte_coulissante_23 | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 1 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 2. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D (gs_shutter_opAngle) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Battants uniformes" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 1 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction d'ouverture = 0 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. côté 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Sur façade" (IFCLABEL)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Parallélépipédiques" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte = 46 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "Largeur ébrasure" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 1 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 0 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte centre = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture panneau adj. = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = 4 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 1 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 3 (IFCINTEGER)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Porte_coulissante_23 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 1 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D (gs_shutter_opAngle) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Battants uniformes" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 1 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction d'ouverture = 1 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. côté 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 8 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Sur façade" (IFCLABEL)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Parallélépipédiques" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte = 1 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "Largeur ébrasure" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 1 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 0 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte centre = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture panneau adj. = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = 4 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 1 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 2 (IFCINTEGER)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Porte_coulissante_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Coupe de battant = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et porte = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 45. [MILLI METRE]
    Débord cadre = 10. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage axe pivot = 275. [MILLI METRE]
    Décalage battant = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 150. [MILLI METRE]
    Ecart entre battants de porte = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 80. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre tierce vitrée et imposte = 44. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur division tierce vitrée = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur externe seuil = 5.80737765736 [MILLI METRE]
    Epaisseur extérieur de cadre = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gth) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 50. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur Plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H imposte centre = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur départ Linteau = 2070. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale battant = 2110. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur passage = 2110. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2150. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 150. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 70. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 70. [MILLI METRE]
    Largeur = 3612.5 [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 245. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 2 = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre châssis vitré = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_frame_width_transom) = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_sash_width) = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 3612.5 [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division tierce vitrée = 40. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 12. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure tierce vitrée et imposte = 10. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gw) = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant = 3532.5 [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant côté 1 = 900. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 0. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur passage = 1766.25 [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 25. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 3612.5 [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 3612.5 [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 2 en 3D = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 10. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure de battant en 3D = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure tierce vitrée et imposte = 18. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 72.5 [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Recouvrement battant = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas1 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Porte_coulissante_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Coupe de battant = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et porte = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 45. [MILLI METRE]
    Débord cadre = 10. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage axe pivot = 275. [MILLI METRE]
    Décalage battant = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 150. [MILLI METRE]
    Ecart entre battants de porte = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 80. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre tierce vitrée et imposte = 44. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur division tierce vitrée = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur externe seuil = 5.80737765736 [MILLI METRE]
    Epaisseur extérieur de cadre = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gth) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 50. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur Plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H imposte centre = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur départ Linteau = 2070. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale battant = 2110. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur passage = 2110. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2150. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 150. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 70. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 70. [MILLI METRE]
    Largeur = 3907.5000011 [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 245. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 2 = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre châssis vitré = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_frame_width_transom) = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_sash_width) = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 3907.5000011 [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division tierce vitrée = 40. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 12. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure tierce vitrée et imposte = 10. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gw) = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant = 3827.5000011 [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant côté 1 = 900. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 0. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur passage = 1913.75000055 [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 25. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 3907.5000011 [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 3907.5000011 [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 2 en 3D = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 10. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure de battant en 3D = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure tierce vitrée et imposte = 18. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 72.5 [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Recouvrement battant = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas1 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Porte_coulissante_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Coupe de battant = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et porte = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 30. [MILLI METRE]
    Débord cadre = 10. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage axe pivot = 275. [MILLI METRE]
    Décalage battant = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 0. [MILLI METRE]
    Ecart entre battants de porte = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre tierce vitrée et imposte = 44. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur division tierce vitrée = 70. [MILLI METRE]
    Epaisseur externe seuil = 5.80737765736 [MILLI METRE]
    Epaisseur extérieur de cadre = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gth) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur Plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H imposte centre = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur départ Linteau = 2070. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale battant = 2060. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur passage = 2060. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2100. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 1300. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 2 = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre châssis vitré = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_frame_width_transom) = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_sash_width) = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1300. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division tierce vitrée = 40. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 12. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure tierce vitrée et imposte = 10. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gw) = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant = 1220. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant côté 1 = 610. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 0. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur passage = 610. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1300. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1300. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 2 en 3D = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure de battant en 3D = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure tierce vitrée et imposte = 18. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 72.5 [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Recouvrement battant = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas1 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Porte_double_asymétrique_23 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 1 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 2. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D (gs_shutter_opAngle) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Asymétrique" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 2 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction d'ouverture = 0 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editer poignée = 1 (IFCINTEGER)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel2) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée (gs_cust_handle) = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée (gs_cust_handle2) = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement (gs_ver_gnum) = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement (gs_ver_gnum2) = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement (gs_ver_gnum4) = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement (gs_hor_gnum) = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement (gs_hor_gnum2) = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement (gs_hor_gnum4) = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte (gs_kickboard_set_to_edit) = 1 (IFCINTEGER)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte extérieure 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Poignée 3" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type2_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Poignées uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos2) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos2_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Simple feuillure" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte (iDoorPanelType) = 1 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte (iDoorPanelType2) = 46 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - Tierce vitrée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille nominale = 0 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte centre = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'opération tierce vitrée côté 2 = "Battant" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 6 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 3 (IFCINTEGER)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Porte_double_asymétrique_23 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 1 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D (gs_shutter_opAngle) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aération naturelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle extérieur (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle intérieur. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Asymétrique" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 2 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction d'ouverture = 1 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editer poignée = 1 (IFCINTEGER)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel2) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée (gs_cust_handle) = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée (gs_cust_handle2) = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement (gs_ver_gnum) = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement (gs_ver_gnum2) = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement (gs_ver_gnum4) = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement (gs_hor_gnum) = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement (gs_hor_gnum2) = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement (gs_hor_gnum4) = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte (gs_kickboard_set_to_edit) = 1 (IFCINTEGER)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte extérieure 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type2_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Poignées uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos2) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos2_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Simple feuillure" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte (iDoorPanelType) = 46 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte (iDoorPanelType2) = 46 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - Tierce vitrée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille nominale = 0 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte centre = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'aération naturelle = 2 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'opération tierce vitrée côté 2 = "Battant" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = 2 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 1 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 2 (IFCINTEGER)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Porte_double_asymétrique_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Coupe de battant = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 45. [MILLI METRE]
    Débord cadre = 10. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage axe pivot = 275. [MILLI METRE]
    Décalage battant = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 150. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 80. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre tierce vitrée et imposte = 44. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur division tierce vitrée = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur externe seuil = 5.80737765736 [MILLI METRE]
    Epaisseur extérieur de cadre = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 70. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk2) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gth) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 35. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur 2 plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur Plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H imposte centre = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur départ Linteau = 1800. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale battant = 2122. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 2141.11113466 [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 2166.11113466 [MILLI METRE]
    Hauteur passage = 2110. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée (gs_han_height) = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée (gs_han_height2) = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2150. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant (gs_fw_side_right) = 100. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant (gs_fw_side_right2) = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant (gs_fw_side_left) = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant (gs_fw_side_left2) = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant (gs_fw_lower) = 150. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant (gs_fw_lower2) = 100. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant (gs_fw_side) = 70. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant (gs_fw_side2) = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant (gs_fw_upper) = 70. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant (gs_fw_upper2) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 1500. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 230. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre châssis vitré = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_frame_width_transom) = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_sash_width) = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1500. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division tierce vitrée = 40. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 12. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure tierce vitrée et imposte = 10. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w2) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gw) = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant (gs_int_fw) = 25. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant (gs_int_fw2) = 25. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 99. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant = 1444. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant côté 1 = 900. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 950. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur passage = 1420. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1500. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1500. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 2 en 3D = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 10. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée (gs_han_pos) = 50. [MILLI METRE]
    Position poignée (gs_han_pos2) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 145. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure de battant en 3D = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure tierce vitrée et imposte = 18. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 52. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 17.3648177667 [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas1 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Porte_double_asymétrique_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Coupe de battant = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord cadre = 10. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage axe pivot = 275. [MILLI METRE]
    Décalage battant = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = -35. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre tierce vitrée et imposte = 44. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur division tierce vitrée = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur externe seuil = 5.80737765736 [MILLI METRE]
    Epaisseur extérieur de cadre = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 70. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk2) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gth) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil = 110. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur 2 plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur Plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H imposte centre = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur départ Linteau = 1800. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale battant = 2072. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur passage = 2060. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée (gs_han_height) = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée (gs_han_height2) = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 65. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur seuil tierce vitrée 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2100. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant (gs_fw_side_right) = 100. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant (gs_fw_side_right2) = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant (gs_fw_side_left) = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant (gs_fw_side_left2) = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant (gs_fw_lower) = 200. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant (gs_fw_lower2) = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant (gs_fw_side) = 100. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant (gs_fw_side2) = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant (gs_fw_upper) = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant (gs_fw_upper2) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 1500. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre châssis vitré = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_frame_width_transom) = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_sash_width) = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1500. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division tierce vitrée = 40. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 12. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure tierce vitrée et imposte = 10. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w2) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gw) = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant (gs_int_fw) = 25. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant (gs_int_fw2) = 25. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant = 1444. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant côté 1 = 900. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 0. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur passage = 1420. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 1 (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée 2 (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1500. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1500. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 2 en 3D = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée (gs_han_pos) = 50. [MILLI METRE]
    Position poignée (gs_han_pos2) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure de battant en 3D = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure tierce vitrée et imposte = 18. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 72.5 [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas1 = 0. [MILLI METRE]
  Pset_SlabCommon | properties | on 19 objects (19 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Rayon_de_bibliothèque_01_21 | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Base = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Corniche (bCornice) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Corniche (gs_cornice_mat) = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Débord sur côté = 4 (IFCINTEGER)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Etagère = "Peinture - Blanc brillant" (IFCLABEL)
    Etagères = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Largeur/Profondeur/Hauteur = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nbre d'étagères = 5 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Nombre de panneaux verticaux = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau de fond = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Panneau latéral = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Panneau vertical = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Panneaux verticaux = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pied = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Résolution = 12 (IFCINTEGER)
    Style corniche = 1 (IFCINTEGER)
    Style de base = 4 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Symbole 2D = 1 (IFCINTEGER)
    Type de groupe (FM_Type) = "Ameublement" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 16 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Rayon_de_bibliothèque_01_21 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    1ère dimension = 1200. [MILLI METRE]
    2ème dimension = 400. [MILLI METRE]
    Débord corniche = 30. [MILLI METRE]
    Epaiss. fond (0-sans) = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre horizontal = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur corniche = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau latéral = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux verticaux = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur étagère = 20. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 750. [MILLI METRE]
    Hauteur base = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur totale = 2100. [MILLI METRE]
    Largeur de base = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_WC_23 | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher 3D (Projection 2D) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bâti-support en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bâti-support en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Bouton = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Connexion = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Connexion d'eau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvercle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Cuvette (gs_bowl_mat) = "Déco - Céramique / Porcelaine" (IFCLABEL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Diamètre nominal (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Diamètre nominal (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Détecteur = "Peinture - Anthracite" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 1 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom du produit (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Position bouton = "Face" (IFCLABEL)
    Réservoir = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Résolution = 32 (IFCINTEGER)
    Siège (bSeat) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Siège (gs_seat) = "Fermé" (IFCLABEL)
    Siège (matSeatCover) = "Plastique - Laminé" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Technique - Plomberie" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Superficie = 0. (IFCREAL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Tuyau de débimètre = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Tuyau de réservoir = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Type bouton bâti-support = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type chasse (strFlushType) = "Bâti-support" (IFCLABEL)
    Type chasse (strFlushometerType) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "" (IFCLABEL)
    Type cuvette support mur = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type cuvette support sol = 1 (IFCINTEGER)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Sanitaires" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 13 (IFCINTEGER)
    Type effluent = "A l'arrière" (IFCLABEL)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Type réservoir = 1 (IFCINTEGER)
    Type réservoir élevé = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type support = "Monté sur mur" (IFCLABEL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Pset_WC_23 | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher 3D (Projection 2D) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bâti-support en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bâti-support en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Bouton = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Connexion = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Connexion d'eau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvercle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Cuvette (gs_bowl_mat) = "Déco - Céramique / Porcelaine" (IFCLABEL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Diamètre nominal (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Diamètre nominal (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Détecteur = "Peinture - Anthracite" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Nom du produit (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Position bouton = "Face" (IFCLABEL)
    Réservoir = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Résolution = 32 (IFCINTEGER)
    Siège (bSeat) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Siège (gs_seat) = "Fermé" (IFCLABEL)
    Siège (matSeatCover) = "Plastique - Laminé" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Technique - Plomberie" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Superficie = 0. (IFCREAL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Tuyau de débimètre = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Tuyau de réservoir = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Type bouton bâti-support = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type chasse (strFlushType) = "Bâti-support" (IFCLABEL)
    Type chasse (strFlushometerType) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "" (IFCLABEL)
    Type cuvette support mur = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type cuvette support sol = 1 (IFCINTEGER)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Sanitaires" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 13 (IFCINTEGER)
    Type effluent = "A l'arrière" (IFCLABEL)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Type réservoir = 1 (IFCINTEGER)
    Type réservoir élevé = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type support = "Monté sur mur" (IFCLABEL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_WC_23 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    1ère dimension = 350. [MILLI METRE]
    2ème dimension = 560. [MILLI METRE]
    Altitude réservoir = 1200. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 130. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 32. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 114. [MILLI METRE]
    Diamètre tuyau = 30. [MILLI METRE]
    Distance au mur = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 2. [MILLI METRE]
    Espace minimum dans largeur 2 = 1000. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant 2 = 1000. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 1000. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté 1 = 300. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur = 330. [MILLI METRE]
    Hauteur bâti = 1200. [MILLI METRE]
    Hauteur connexion eau = 755. [MILLI METRE]
    Hauteur cuvette = 330. [MILLI METRE]
    Hauteur réservoir = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur siège = 400. [MILLI METRE]
    Largeur bâti = 500. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur cuvette = 350. [MILLI METRE]
    Largeur réservoir = 435. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = 666. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = 205.128205128 [MILLI METRE]
    Profondeur bâti = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur cuvette = 560. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 32. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 114. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 30. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 110. [MILLI METRE]
    Profondeur réservoir = 181. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Lavabo_23 | properties | on 3 objects (3 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Activer types de symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Connexion = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Connexion d'eau chaude = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau froide = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Egout = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Lavabo = "Déco - Céramique / Porcelaine" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Nom du produit (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Robinet = "Métal - Chrome" (IFCLABEL)
    Résolution = 12 (IFCINTEGER)
    Résolution connexion = 8 (IFCINTEGER)
    Style de robinet (gs_tap_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style de robinet (gs_tap_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Technique - Plomberie" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Superficie = 0. (IFCREAL)
    Surface de système = "Peinture - Cadmium jaune" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_3) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_3) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_3) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_3) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Sanitaires" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 13 (IFCINTEGER)
    Type de support (iSuptyp) = 0 (IFCINTEGER)
    Type de support (suptyp) = "Sans" (IFCLABEL)
    Type de symbole (gs_symbol_type) = "Fondé sur modèle" (IFCLABEL)
    Type de symbole (iSymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_3) = 2 (IFCINTEGER)
    Type robinet (iTapGroup) = 1 (IFCINTEGER)
    Type robinet (tapGroup) = "Mélangeur niveau unique" (IFCLABEL)
    Type symbole robinet (TapSymbol) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Type symbole robinet (TapSymbol_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Type évier (iStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Type évier (stStyle) = "Arrondi 1" (IFCLABEL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser surface de système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Lavabo_23 | quantities | on 3 objects (3 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_3) = 1. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 1100. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté 1 = 170. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté 2 = 220. [MILLI METRE]
    Hauteur = 140. [MILLI METRE]
    Hauteur robinet = 1100. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_3) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur lavabo = 450. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_3) = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 860. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 1000. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = -50. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 50. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_3) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_3) = -207. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = 107. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = 107. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_3) = 0. [MILLI METRE]
    Position robinet en X = 0. [MILLI METRE]
    Position robinet en Y = 0. [MILLI METRE]
    Position robinet en Z = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_3) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Profondeur lavabo = 320. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_3) = 40. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Lave_linge_23 | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    2D symbolique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Activer types de symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher texte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Boutons de contrôle = "Métal - Zinc" (IFCLABEL)
    Cadre porte = "Métal - Chrome" (IFCLABEL)
    Code ERP = 0 (IFCINTEGER)
    Code barre = "" (IFCLABEL)
    Collecteur de graisse = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Condition = "" (IFCLABEL)
    Connexion = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Connexion d'eau froide = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion électrique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contrôles et poignée = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Identificateur produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Lave linge = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure symbole = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Nom du système = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de commande = 0 (IFCINTEGER)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Panier linge = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Performance électrique = 0. (IFCREAL)
    Phase No. = 0 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Protection IP = "" (IFCLABEL)
    Puissance calorifique maximum = 0. (IFCREAL)
    Puissance de sortie = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Puissance refroidissement max. = 0. (IFCREAL)
    Résolution = 12 (IFCINTEGER)
    Service par = "" (IFCLABEL)
    Style (iStyle) = 2 (IFCINTEGER)
    Style (stStyle) = "Chargement de face" (IFCLABEL)
    Style police Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo texte = "Texte d'annotation - remarques" (IFCLABEL)
    Superficie = 0. (IFCREAL)
    Surface de système = "Peinture - Cadmium jaune" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Tableau de bord = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau de constrôle = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Tension = 0. (IFCREAL)
    Texte = "LL" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Services électriques" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 8 (IFCINTEGER)
    Type de ligne symbole = 1 (IFCINTEGER)
    Type de symbole (gs_washer_symbol_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de symbole (symbolType) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Unité de performance électrique = "" (IFCLABEL)
    Unité de voltage = "" (IFCLABEL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser surface de système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Version = 4 (IFCINTEGER)
    Vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Lave_linge_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 1. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 900. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 850. [MILLI METRE]
    Hauteur machine = 850. [MILLI METRE]
    Hauteur panier linge = 300. [MILLI METRE]
    Largeur / 2 = 300. [MILLI METRE]
    Largeur = 600. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 50. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 50. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 600. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 600. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = 840. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = 440. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur = 600. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 25. [MILLI METRE]
    Taille police = 120. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Porte_à_galandage_23 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 1 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D (gs_shutter_opAngle) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre poche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_trim_inside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Battants uniformes" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 1 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction d'ouverture = 1 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. côté 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Placement stores (gs_shutLam_placement) = "Fixé sur façade" (IFCLABEL)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Sur façade" (IFCLABEL)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Parallélépipédiques" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte = 46 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - Tierce vitrée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "Largeur ébrasure" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 1 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 8 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte centre = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'opération tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = -1 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 1 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 2 (IFCINTEGER)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Porte_à_galandage_23 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 1 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D (gs_shutter_opAngle) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Cadre poche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_trim_inside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Battants uniformes" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 1 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction d'ouverture = 0 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. côté 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 8 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Placement stores (gs_shutLam_placement) = "Fixé sur façade" (IFCLABEL)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Sur façade" (IFCLABEL)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Parallélépipédiques" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte = 46 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - Tierce vitrée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "Largeur ébrasure" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 1 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 8 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte centre = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'opération tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 3 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = -1 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 1 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 3 (IFCINTEGER)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Porte_à_galandage_23 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Affichage symbolique de l'ouverture = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher lignes d'ouverture sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chaud éditables = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher revêtement derrière parasol (gs_shutRoll_showCasingBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole porte chinoise = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = 1 (IFCINTEGER)
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D (gs_shutter_opAngle) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle seuil = 3.19959740472 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur boîte = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui - Tierce vitrée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - Tierce vitrée côté 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Basculer = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Battant centré = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Cadre poche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre porte (gs_pocket_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre supplémentaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_trim_inside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_trim_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chapiteau architrave = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Châssis uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation) = "Sous imposte" (IFCLABEL)
    Châssis vitré (gs_SidelightTransomRelation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration battants (gs_LeavesConfig) = "Battants uniformes" (IFCLABEL)
    Configuration battants (gs_iLeavesConfig) = 1 (IFCINTEGER)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0 (IFCINTEGER)
    Couvre surface mur ext. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre surface mur int. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_iStacking) = 1 (IFCINTEGER)
    Direction articulation (gs_foldingShutter_stacking) = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Direction d'ouverture = 1 (IFCINTEGER)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl) = "Opposé à battant" (IFCLABEL)
    Direction ouverture tiere vitrée (gs_opening_dir_sl_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Division de surface du trou courbe dans murs courbes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = 1 (IFCINTEGER)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur volet automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Inclure hauteur dans hauteur de trou de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation derrière cellule (gs_shutRoll_cutWallBehind) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolation sous appui = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre inf. différente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeur volets automatiques = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de chambranle (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H châssis princ. côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux H imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V 2 imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V châssis princ. côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux V imposte centre = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. côté 1 = 3 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux hor. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Nbre panneaux vert. imposte côté 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 8 (IFCINTEGER)
    Niveau détail 3D seuil brique = 1 (IFCINTEGER)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_panel_00) = "" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé (gs_cust_shutterPanel) = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. 2 côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté imposte 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 1 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. côté tierce vitrée 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. 2 = "" (IFCLABEL)
    Nom panneau pers. imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de battants - côté 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de battants = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de panneaux = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux horizontalement = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre panneaux verticalement = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre trous horizontaux = 5 (IFCINTEGER)
    Nombre trous verticaux = 8 (IFCINTEGER)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "Général - Dessin" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Option affichage en plan = 3 (IFCINTEGER)
    Ouvert en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Placement stores (gs_shutLam_placement) = "Fixé sur façade" (IFCLABEL)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_iPlacement) = 1 (IFCINTEGER)
    Placement volet roulant (gs_shutRoll_placement) = "Sur façade" (IFCLABEL)
    Plaque bas de porte extérieure (bKickBoardOut) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Plaque bas de porte intérieure (bKickBoardIn) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Poignée d'ouverture (gs_handle_type_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3 (IFCINTEGER)
    Position ancre ébrasuer = 1 (IFCINTEGER)
    Position grille (MullionPosition) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Position grille (gs_grill_pos_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Position grille (iMullionPosition) = 3 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_iPanelPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position panneau (gs_shutter_panelPos) = "Symétrique" (IFCLABEL)
    Position rampe (gs_shutRoll_iRailPos) = 1 (IFCINTEGER)
    Position rampe (gs_shutRoll_railPos) = "Sur revêtement" (IFCLABEL)
    Seuil (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style appui changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style cadre changé automatiquement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style de cadre (gs_frame_style) = "Parallélépipédiques" (IFCLABEL)
    Style de cadre (gs_frame_style_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Style panneau de porte = 46 (IFCINTEGER)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = 1 (IFCINTEGER)
    Tablette - Tierce vitrée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - côté tierce vitrée 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tablette - porte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_boxDefaultSize) = "Largeur ébrasure" (IFCLABEL)
    Taille boîte par défaut (gs_shutRoll_iBoxDefaultSize) = 1 (IFCINTEGER)
    Taille nominale = 8 (IFCINTEGER)
    Taille sortie comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tolérances uniformes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transmettre taille nominale actuelle à sélection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trou reprend surface latérale de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type boîte (gs_shutRoll_boxType) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type boîte (gs_shutRoll_iBoxType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle extérieur (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type chambranle intérieur (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chapiteau architrave = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (MullionStyle_00) = "Pas de grille" (IFCLABEL)
    Type châssis (iMullionStyle_00) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_05) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_09) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis (iMullionStyle_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type châssis imposte centre = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type châssis tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'opération tierce vitrée côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type d'opération tierce vitrée côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_02) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_05) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_06) = 1 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_09) = 3 (IFCINTEGER)
    Type d'ouverture (gs_optype_m_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_cover) = "Profil en Z" (IFCLABEL)
    Type de couverture (gs_slidingShutter_iCover) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de direction de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de ligne démolition = 1 (IFCINTEGER)
    Type de mur = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_iType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de panneau: (gs_shutPanel_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte centr. = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 1 = "" (IFCLABEL)
    Type ouverture imposte côté 2 = "" (IFCLABEL)
    Type seuil = -1 (IFCINTEGER)
    Type tête chambr. ext. = 1 (IFCINTEGER)
    Type volet = 1 (IFCINTEGER)
    Types volet activés = 126 (IFCINTEGER)
    Utiliser couche isolation mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur incrustation allège = 2 (IFCINTEGER)
    Volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Porte_à_galandage_23 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Coupe de battant = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et porte = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 30. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage axe pivot = 275. [MILLI METRE]
    Décalage battant = 15. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 60. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre poche = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre tierce vitrée et imposte = 44. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur division tierce vitrée = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur externe seuil = 5.80737765736 [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gth) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 45. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur Plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur appui côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur appui côté = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H imposte centre = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur départ Linteau = 1800. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale battant = 2085. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur passage = 2085. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2100. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 0. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 15. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre châssis vitré = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_frame_width_transom) = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_sash_width) = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 960. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division tierce vitrée = 40. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 0. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure tierce vitrée et imposte = 10. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gw) = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant = 930. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant côté 1 = 400. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 0. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur passage = 930. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 0. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1880. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 960. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 2 en 3D = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure de battant en 3D = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure tierce vitrée et imposte = 18. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur montant = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 72.5 [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (gs_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas1 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Porte_à_galandage_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Coupe de battant = 0. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam2_distFromHead) = 60. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutLam_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au linteau (gs_shutRoll_distFromHead) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutLam_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance au mur (gs_shutRoll_distFromWall) = 0. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et porte = 0. [MILLI METRE]
    Distance panneau = 6. [MILLI METRE]
    Distance à fenêtre = 60. [MILLI METRE]
    Débord appui = 30. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord seuil sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_left_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_in) = 100. [MILLI METRE]
    Débord supérieur (gs_trimov_top_right_out) = 100. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Débord tablette côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_in) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage (gs_trim_offs_out) = 12. [MILLI METRE]
    Décalage axe pivot = 275. [MILLI METRE]
    Décalage battant = 10. [MILLI METRE]
    Décalage boîte droite = 0. [MILLI METRE]
    Décalage boîte gauche = 0. [MILLI METRE]
    Décalage intérieur = 20. [MILLI METRE]
    Décalage linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_in) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement du verre (gs_trim_jambext_nosing_out) = 50. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement linteau côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Ebrasure à âme du mur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 60. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre Z = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre poche = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre supplémentaire = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre tierce vitrée et imposte = 44. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_in) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur dans trou de mur (gs_trim_width_out) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur division tierce vitrée = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur externe seuil = 5.80737765736 [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gs_grid_thk) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille (gth) = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur hachure panneau = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans horizontaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur plans verticaux = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_in) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur sur mur (gs_trim_thk_out) = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur Plaque bas de porte = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur appui côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur appui côté = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur axe cellule à linteau = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam2_boxHeight) = 60. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutLam_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur boîte (gs_shutRoll_boxHeight) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté imposte 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 1 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H côté tierce vitrée 2 = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur division H imposte centre = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur départ Linteau = 1800. [MILLI METRE]
    Hauteur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale battant = 2085. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur passage = 2085. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2100. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Chapiteau architrave = 20. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans horizontaux = 115. [MILLI METRE]
    Largeur appr. plans verticaux = 80. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur boîte = 60. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 0. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 15. [MILLI METRE]
    Largeur cadre Z = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre centre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre châssis vitré = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_frame_width_transom) = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte (gs_sash_width) = 67. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inf. côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre panneau = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supplémentaire = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 960. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 1 (gs_tw_right_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur côté 2 (gs_tw_left_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre horiz. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur diviseur cadre vert. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur division tierce vitrée = 40. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 0. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure tierce vitrée et imposte = 10. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gs_grid_w) = 12. [MILLI METRE]
    Largeur grille (gw) = 20. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_in) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur haut (gs_tw_top_out) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur lamelle = 50. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant = 930. [MILLI METRE]
    Largeur nominale battant côté 1 = 400. [MILLI METRE]
    Largeur panneau = 0. [MILLI METRE]
    Largeur panneau intérieur = 120. [MILLI METRE]
    Largeur passage = 930. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur recouvrement = 0. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam2_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur segment (gs_shutLam_segmentWidth) = 60. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 0. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure appui = 10. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1880. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 960. [MILLI METRE]
    Longueur colonne centrale = 20. [MILLI METRE]
    Longueur fermée en 3D = 0. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 1 en 3D = 560. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture 2 en 3D = 140. [MILLI METRE]
    Longueur ouverture en 3D = 1500. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutLam_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur boîte (gs_shutRoll_boxWidth) = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur fermeture = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure de battant en 3D = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur feuillure tierce vitrée et imposte = 18. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur montant = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur rails = 72.5 [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur trou arrière (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur ébrasure : (gs_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Rayon colonne centrale = 5. [MILLI METRE]
    Rayon trou = 10. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 1 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance côté 2 inf. = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas 2 = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance tierce vitrée bas1 = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Plan_multi_vasques_23 | properties | on 2 objects (2 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Comptoir = "Marbre - Blanc beige" (IFCLABEL)
    Connexion = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Connexion d'eau chaude 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau chaude 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau chaude 3 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau chaude 4 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau chaude 5 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau chaude 6 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau froide 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau froide 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau froide 3 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau froide 4 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau froide 5 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau froide 6 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire 3 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire 4 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire 5 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire 6 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Dos et vasque = "Marbre - Blanc beige" (IFCLABEL)
    Dosseret = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Enumération IFC = 9 (IFCINTEGER)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Lavabo = "Déco - Céramique / Porcelaine" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Monté sous = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nbre lavabos = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Nom du produit (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 18 (IFCINTEGER)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau de face = "Marbre - Blanc beige" (IFCLABEL)
    Panneau face = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Robinet = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Résolution = 12 (IFCINTEGER)
    Sous-type IFC = 33 (IFCINTEGER)
    Style de robinet (gs_tap_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style de robinet (gs_tap_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Style lavabo (gs_sink_type) = "Ellipse" (IFCLABEL)
    Style lavabo (gs_sink_type_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Technique - Plomberie" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Superficie = 0. (IFCREAL)
    Surface de système = "Peinture - Cadmium jaune" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_10) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_11) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_12) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_13) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_14) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_15) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_16) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_17) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_18) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_3) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_4) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_5) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_6) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_7) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_8) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_9) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_10) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_11) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_12) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_13) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_14) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_15) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_16) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_17) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_18) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_3) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_4) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_5) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_6) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_7) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_8) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_9) = "" (IFCLABEL)
    Type arête comptoir (gs_count_type) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type arête comptoir (gs_count_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_10) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_11) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_12) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_13) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_14) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_15) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_16) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_17) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_18) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_3) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_4) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_5) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_6) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_7) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_8) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_9) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_10) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_11) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_12) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_13) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_14) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_15) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_16) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_17) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_18) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_3) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_4) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_5) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_6) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_7) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_8) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_9) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Sanitaires" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 13 (IFCINTEGER)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_10) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_11) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_12) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_13) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_14) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_15) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_16) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_17) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_18) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_3) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_4) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_5) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_6) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_7) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_8) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_9) = 2 (IFCINTEGER)
    Type robinet (iTapGroup) = 1 (IFCINTEGER)
    Type robinet (tapGroup) = "Mélangeur niveau unique" (IFCLABEL)
    Type symbole robinet (TapSymbol) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Type symbole robinet (TapSymbol_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser surface de système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Vasque côté droit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Vasque côté gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Visibilité arête 2D (side_vis2D) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Visibilité arête 2D (side_vis2D_m) = 4 (IFCINTEGER)
    Visibilité arête 2D (side_vis2D_mirror) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Visibilité arête 3D (side_vis) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Visibilité arête 3D (side_vis_m) = 4 (IFCINTEGER)
    Visibilité arête 3D (side_vis_mirror) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Plan_multi_vasques_23 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_10) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_11) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_12) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_13) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_14) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_15) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_16) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_4) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_5) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_6) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_7) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_8) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_9) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_10) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_11) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_12) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_13) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_14) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_15) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_16) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_17) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_4) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_5) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_6) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_7) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_8) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_9) = 42. [MILLI METRE]
    Distance dernier lavabo et côté droit = 170. [MILLI METRE]
    Distance dernier lavabo et côté gauche = 170. [MILLI METRE]
    Distance lavabo depuis centre = 0. [MILLI METRE]
    Distance lavabo depuis centre comptoir = 0. [MILLI METRE]
    Débord panneau face = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur haut de plateau = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_10) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_11) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_12) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_13) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_14) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_15) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_16) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_17) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_3) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_4) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_5) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_6) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_7) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_8) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_9) = 1. [MILLI METRE]
    Espacement lavabos = 340. [MILLI METRE]
    Hauteur = 25. [MILLI METRE]
    Hauteur dos et vasque = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur haut comptoir = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau face = 150. [MILLI METRE]
    Hauteur robinet = 1200. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_10) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_11) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_12) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_13) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_14) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_15) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_16) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_3) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_4) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_5) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_6) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_7) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_8) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_9) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur haut de plateau = 1600. [MILLI METRE]
    Largeur lavabo = 460. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_10) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_11) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_12) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_13) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_14) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_15) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_16) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_17) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_3) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_4) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_5) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_6) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_7) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_8) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_9) = 20. [MILLI METRE]
    Moitié largeur comptoir = 800. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 875. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 900. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = -100. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_10) = 1280. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_11) = 1480. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_12) = 1380. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_13) = 1970. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_14) = 2170. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_15) = 2070. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_16) = 2660. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 100. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_3) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_4) = -100. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_5) = 100. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_6) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_7) = -100. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_8) = 100. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_9) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = -13.5 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_10) = -13.5 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_11) = -13.5 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_12) = -158.90845 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_13) = -13.5 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_14) = -13.5 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_15) = -158.90845 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_16) = -13.5 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = -13.5 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_3) = -158.90845 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_4) = -13.5 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_5) = -13.5 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_6) = -158.90845 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_7) = -13.5 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_8) = -13.5 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_9) = -158.90845 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = -25. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_10) = -25. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_11) = -25. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_12) = -167. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_13) = -25. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_14) = -25. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_15) = -167. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_16) = -25. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = -25. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_3) = -167. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_4) = -25. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_5) = -25. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_6) = -167. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_7) = -25. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_8) = -25. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_9) = -167. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_10) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_11) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_12) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_13) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_14) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_15) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_16) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_3) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_4) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_5) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_6) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_7) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_8) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_9) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_10) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_11) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_12) = 42. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_13) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_14) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_15) = 42. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_16) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_17) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_4) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_5) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_6) = 42. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_7) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_8) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_9) = 42. [MILLI METRE]
    Profondeur haut de plateau = 500. [MILLI METRE]
    Profondeur lavabo = 330. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_10) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_11) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_12) = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_13) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_14) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_15) = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_16) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_17) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_3) = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_4) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_5) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_6) = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_7) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_8) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_9) = 40. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Banc_pour_piano_23 | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Cadre = "Bois - Noyer horizontal" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Dossier = "Peinture - Beige sable" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Métal = "Métal - Fer" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Résolution = 16 (IFCINTEGER)
    Siège = "Peinture - Anthracite" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Ameublement" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 16 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Banc_pour_piano_23 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Espace minimum derrière = 300. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 30. [MILLI METRE]
    Espace minumum sur côtés = 150. [MILLI METRE]
    Hauteur siège (ZZYZX) = 600. [MILLI METRE]
    Hauteur siège (gs_seat_height) = 400. [MILLI METRE]
    Largeur siège = 600. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur siège = 400. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Disposition_lit_23 | properties | on 3 objects (3 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Abat-jour sur table de chevet = "Peinture - Blanc brillant" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher cône lumineux = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Arête tête de lit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Base = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Base de lampe de chevet = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Base de table de chevet = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Biseau arête = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bleu = 1. (IFCREAL)
    Bouton = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre lit = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Corniche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Coussin détaillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coussin supplémentaire en Plan = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Galerie de table de chevet = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Hachure pour (fillFor) = "Lit" (IFCLABEL)
    Hachure pour (iFillFor) = 1 (IFCINTEGER)
    Intensité = 33 (IFCINTEGER)
    Lampes (iLampOnSides) = 1 (IFCINTEGER)
    Lampes (sLampOnSides) = "Sans" (IFCLABEL)
    Lumière = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matelas de lit = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Meuble de table de chevet = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure coussin = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure couverture = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure lampe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure table de nuit = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure uniforme = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nbre grilles hor. = 0 (IFCINTEGER)
    Nbre grilles vert. = 0 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 6 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de tiroirs (0=Sans) = 2 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Options Hachure uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oreiller = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oreiller de lit = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Pied de lit = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Poignée de table de chevet = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Position tiroir = 2 (IFCINTEGER)
    Projection ombres lumière = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rouge = 1. (IFCREAL)
    Résolution = 12 (IFCINTEGER)
    Style Tête de lit (hboard_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style Tête de lit (hboard_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Style bouton (gs_knob_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style bouton (gs_knob_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Style corniche = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style pieds (gs_leg_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style pieds (gs_leg_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Style pieds (iBedLegType) = 1 (IFCINTEGER)
    Style pieds (stBedLegType) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style plateau = 1 (IFCINTEGER)
    Style tiroir (gs_door_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style tiroir (gs_door_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure coussin = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure couverture = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure lampe = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure uniforme = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure table de nuit = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure coussin = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure couverture = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure lampe = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure table de nuit = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure uniforme = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Table de chevet (iNightTableOnSides) = 2 (IFCINTEGER)
    Table de chevet (sNightTableOnSides) = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Tiroir de table de chevet (cadre) = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Tiroir de table de chevet (intérieur) = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Tiroirs et table sur même côté = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type Symbole 2D = 1 (IFCINTEGER)
    Type Symbole 2D de lit (iSymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type Symbole 2D de lit (styp) = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type cadre lit = 1 (IFCINTEGER)
    Type de groupe (FM_Type) = "Ameublement" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 16 (IFCINTEGER)
    Type de lit = 2 (IFCINTEGER)
    Type de lit pour objets Lit/Lit double = "" (IFCLABEL)
    Type de support = 1 (IFCINTEGER)
    Type de table (iNightTableType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de table (sNightTableType) = "Tiroirs multiples" (IFCLABEL)
    Type de table pour objet Table de chevet = "Tiroirs multiples" (IFCLABEL)
    Tête de lit (bHeadboard) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tête de lit (hb) = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Tête de lit (hbmat) = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Tête de lit (iHeadboard) = 1 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Vert = 1. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Disposition_lit_23 | quantities | on 3 objects (3 IFCFURNISHINGELEMENT)
    1ère dimension = 2500. [MILLI METRE]
    2ème dimension = 2000. [MILLI METRE]
    Diamètre lampe = 200. [MILLI METRE]
    Diamètre sup. abat-jour = 100. [MILLI METRE]
    Dist. lit-table = 0. [MILLI METRE]
    Dist. matelas depuis arête = 20. [MILLI METRE]
    Distance tête lit = 900. [MILLI METRE]
    Epaisseur = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur du matelas = 120. [MILLI METRE]
    Epaisseur tiroir = 20. [MILLI METRE]
    Fin lumière = 5000. [MILLI METRE]
    Hauteur (ZZYZX) = 710. [MILLI METRE]
    Hauteur (leg_h) = 50. [MILLI METRE]
    Hauteur abat-jour = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur cadre lit (frh) = 320. [MILLI METRE]
    Hauteur cadre lit (frhLeg) = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur de lampe = 600. [MILLI METRE]
    Hauteur lit = 710. [MILLI METRE]
    Hauteur pied de lit = 390. [MILLI METRE]
    Hauteur pieds = 160. [MILLI METRE]
    Hauteur table de chevet = 500. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir supérieur = 190. [MILLI METRE]
    Hauteur tête de lit = 340. [MILLI METRE]
    Largeur Encadrement Tiroir = 50. [MILLI METRE]
    Largeur espace côté lit 1 = 1200. [MILLI METRE]
    Largeur espace côté lit 2 = 700. [MILLI METRE]
    Largeur lit / 2 = 750. [MILLI METRE]
    Largeur lit = 1500. [MILLI METRE]
    Largeur pied/diamètre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur table de chevet = 500. [MILLI METRE]
    Largeur/diamètre = 20. [MILLI METRE]
    Longueur débord = 10. [MILLI METRE]
    Longueur espace côté lit = 1500. [MILLI METRE]
    Longueur lit = 2000. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur table de chevet = 300. [MILLI METRE]
    Rayon arête matelas = 20. [MILLI METRE]
    Rayon congé matelas = 20. [MILLI METRE]
    Rayon supérieur abat-jour = 50. [MILLI METRE]
    Taille bouton = 100. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Douche_rectangulaire_23 | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Connexion = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Connexion eau résiduaire = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Côté = "Déco - Céramique / Porcelaine" (IFCLABEL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Egout = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Nom du produit (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Plaque = "Déco - Céramique / Porcelaine" (IFCLABEL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Résolution = 24 (IFCINTEGER)
    Style (iStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Style (stStyle) = "Rectangle" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Technique - Plomberie" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Superficie = 0. (IFCREAL)
    Surface de système = "Peinture - Cadmium jaune" (IFCLABEL)
    Système MEP = "Non défini" (IFCLABEL)
    Taille nominale = "" (IFCLABEL)
    Type connexion = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type de forme = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Sanitaires" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 13 (IFCINTEGER)
    Type de symbole (gs_symbol_type) = "Type 2" (IFCLABEL)
    Type de symbole (iSymbolType) = 2 (IFCINTEGER)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil = 2 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser surface de système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Douche_rectangulaire_23 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Diamètre connecteur = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur = 42. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur = 1. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur plateau = 90. [MILLI METRE]
    Largeur = 900. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur = 5. [MILLI METRE]
    Largeur espace minimum (MSFront) = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur espace minimum (MSWidth) = 600. [MILLI METRE]
    Longueur connexion = 20. [MILLI METRE]
    Longueur côté court en X = 450. [MILLI METRE]
    Longueur côté court en Y = 450. [MILLI METRE]
    Longueur espace minimum = 1000. [MILLI METRE]
    Longueur suppl. espace minimum = 600. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X = 175. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y = 175. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur = 1200. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure = 42. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale = 40. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Disposition_canapé_23 | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher sièges en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Cadre = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Canapé = "Déco - Textile 01" (IFCLABEL)
    Coussin = "Déco - Textile 01" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Dossier = "Peinture - Beige sable" (IFCLABEL)
    Edition points chauds extra = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Etagère = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Etagère table = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pied = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pieds canapé = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Pieds table = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Plateau = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Plateau table vitré = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Résolution fauteuil = 10 (IFCINTEGER)
    Résolution pied = 10 (IFCINTEGER)
    Siège = "Peinture - Beige sable" (IFCLABEL)
    Siège en bas = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Siège en haut = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sièges du côté droit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sièges du côté gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style pieds = 5 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Ameublement" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 16 (IFCINTEGER)
    Type de siège en bas = 2 (IFCINTEGER)
    Type de siège en haut = 4 (IFCINTEGER)
    Type de symbole = 4 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Vitrage = "Transp. - Verre bleuté" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Disposition_canapé_23 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    1ère dimension = 2400. [MILLI METRE]
    2ème dimension = 3900. [MILLI METRE]
    Dist. derrière fauteuil = 200. [MILLI METRE]
    Distance entre sièges = 800. [MILLI METRE]
    Débord plateau en X = 40. [MILLI METRE]
    Débord plateau en Y = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur Plateau = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur étagère = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 800. [MILLI METRE]
    Hauteur bras = 600. [MILLI METRE]
    Hauteur pieds = 80. [MILLI METRE]
    Hauteur plateau = 450. [MILLI METRE]
    Hauteur siège = 450. [MILLI METRE]
    Largeur canapé en bas = 1600. [MILLI METRE]
    Largeur canapé en haut = 2000. [MILLI METRE]
    Largeur de table = 1200. [MILLI METRE]
    Largeur espace minimum = 4100. [MILLI METRE]
    Largeur fauteuil = 800. [MILLI METRE]
    Largeur pied = 40. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position étagère = 250. [MILLI METRE]
    Profondeur canapé = 900. [MILLI METRE]
    Profondeur espace minimum = 2400. [MILLI METRE]
    Profondeur fauteuil = 800. [MILLI METRE]
    Profondeur table = 600. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Canapé_23 | properties | on 2 objects (2 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher sièges en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Cadre = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Canapé = "Déco - Textile 01" (IFCLABEL)
    Coussin = "Déco - Textile 01" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Côté = "Bois - Noyer horizontal" (IFCLABEL)
    Edition points chauds extra = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nbre de places = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pied (bLeg) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pied (gs_leg_mat) = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rebords = "Plastique - Laminé" (IFCLABEL)
    Résolution = 12 (IFCINTEGER)
    Siège = "Peinture - Beige sable" (IFCLABEL)
    Style (iStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Style (stStyle) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style pieds (gs_leg_type) = "Type 5" (IFCLABEL)
    Style pieds (iLegType) = 5 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Ameublement" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 16 (IFCINTEGER)
    Type de symbole = 4 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Canapé_23 | quantities | on 2 objects (2 IFCFURNISHINGELEMENT)
    1ère dimension = 1600. [MILLI METRE]
    2ème dimension = 850. [MILLI METRE]
    Espace minimum derrière = 200. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 250. [MILLI METRE]
    Espace minumum sur côtés = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur = 800. [MILLI METRE]
    Hauteur bras = 600. [MILLI METRE]
    Hauteur pieds = 80. [MILLI METRE]
    Hauteur siège = 450. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_TV_plate_23 | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Bouton = "Métal - Fer" (IFCLABEL)
    Cadre TV = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Ecran = "Transp. - Verre bleuté" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Image sur écran = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Largeurs uniformes de cadre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 3 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Nom image personnalisée = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Proportion écran (iScreenRatio) = 2 (IFCINTEGER)
    Proportion écran (screenRatioRate) = 1.77777777778 (IFCREAL)
    Puissance de sortie = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Résolution = 18 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Support (bSupporter) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Support (pd_mat) = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets par défaut" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de support = 1 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser image personnalisée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volts = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_TV_plate_23 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Décalage support sous cadre/décalage support au-dessus de cadre = 56. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1189.28256438 [MILLI METRE]
    Hauteur écran = 1093.28256438 [MILLI METRE]
    Largeur = 1983.61344779 [MILLI METRE]
    Largeur cadre côté = 20. [MILLI METRE]
    Largeur cadre inférieur = 20. [MILLI METRE]
    Largeur cadre supérieur = 20. [MILLI METRE]
    Largeur écran = 1943.61344779 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Taille diagonale écran = 2230. [MILLI METRE]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 151 objects (151 IFCCOLUMN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bois - Lamellé-collé 145 x 45" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 15 objects (15 IFCCOLUMN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bois - Lamellé-collé 145 x 60" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bois - Lamellé-collé 95 x 45" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Struct. - Béton préfabriqué 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bois - Lamellé-collé 150 x 150" (IFCIDENTIFIER)
  AC_Pset_Piano_23 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Corps = "Bois - Noyer horizontal" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 3 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Position couvercle = 1 (IFCINTEGER)
    Résolution = 8 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Symbole détaillé en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Piano_23 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    1ère dimension = 1500. [MILLI METRE]
    2ème dimension = 2500. [MILLI METRE]
    Espace minimum derrière = 100. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 750. [MILLI METRE]
    Espace minumum sur côtés = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1050. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Table_haute_rectangulaire_23 | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Chaise en bas (bChairBottom) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chaise en bas (iBottomSideType) = 1 (IFCINTEGER)
    Chaise en haut = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chaise à droite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chaise à gauche (bChairLeft) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chaise à gauche (iLeftSideType) = 1 (IFCINTEGER)
    Châssis chaise = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Dossier = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Masque activer type symbole = 4083 (IFCINTEGER)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de chaises direction X = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de chaises direction Y = 1 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pieds table = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Plateau = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Résolution = 16 (IFCINTEGER)
    Siège = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Surfaces uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille (SizingType) = "par chaise et distance" (IFCLABEL)
    Taille (iSizingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type chaise à gauche = "Chaise" (IFCLABEL)
    Type de chaise = 1 (IFCINTEGER)
    Type de chaise en bas = "Chaises et sièges" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Ameublement" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 16 (IFCINTEGER)
    Type de symbole (gs_SymbolType) = "Rectangle avec dossier 1" (IFCLABEL)
    Type de symbole (gs_SymbolType_m) = 4 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Table_haute_rectangulaire_23 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    1ère dimension = 4000. [MILLI METRE]
    2ème dimension = 2100. [MILLI METRE]
    Dist. chaise-table = 30. [MILLI METRE]
    Dist. derrière chaise = 300. [MILLI METRE]
    Dist. derrière fauteuil roulant = 300. [MILLI METRE]
    Dist. min. chaise-table = 300. [MILLI METRE]
    Dist. à côté fauteuil roulant = 300. [MILLI METRE]
    Distance horizontale chaise réelle = 350. [MILLI METRE]
    Distance verticale chaise réelle = 700. [MILLI METRE]
    Débord plateau en X = 100. [MILLI METRE]
    Débord plateau en Y = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur Plateau = 40. [MILLI METRE]
    Espace suppl. côté pr fauteuil roulant = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur = 850. [MILLI METRE]
    Hauteur chaise = 850. [MILLI METRE]
    Hauteur fauteuil roulant = 850. [MILLI METRE]
    Hauteur siège = 400. [MILLI METRE]
    Hauteur table = 750. [MILLI METRE]
    Largeur chaise = 400. [MILLI METRE]
    Largeur de table = 1100. [MILLI METRE]
    Largeur fauteuil roulant = 500. [MILLI METRE]
    Largeur par chaise = 750. [MILLI METRE]
    Largeur pied = 40. [MILLI METRE]
    Largeur pr fauteuil roulant = 1100. [MILLI METRE]
    Largeur suppl. table = 200. [MILLI METRE]
    Largeur table pr chaises = 800. [MILLI METRE]
    Longueur table = 3000. [MILLI METRE]
    Moitié largeur table = 550. [MILLI METRE]
    Moitié longueur table = 1500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur chaise = 470. [MILLI METRE]
    Profondeur fauteuil roulant = 570. [MILLI METRE]
    Profondeur par chaise = 800. [MILLI METRE]
    Profondeur pr fauteuil roulant = 870. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Disposition_cuisine_23 | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Accessoires (gs_list_accessories) = "" (IFCLABEL)
    Afficher partie au-dessus tête = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle lisible = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Armoire murale (bRefriWallCabinet) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Armoire murale (wallcab_mat) = "Bois - Pin granuleux vertical" (IFCLABEL)
    Base = "Peinture - Noir" (IFCLABEL)
    Changement défauts (Débogage) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Comptoir = "Pierre - Granite rouge" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Evier = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Eviers = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Four = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Fours = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotte (bHood) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotte (hood_mat) = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Lave linge (bWasher) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lave linge (washer_mat) = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Lave-vaisselle = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Lave-vaisselles = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Meuble = "Bois - Pin granuleux vertical" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 3 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre d'éviers = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de armoires murales = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de comptoirs (nChains) = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre de comptoirs (nCounterForUI) = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de fours = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre de lave-vaisselle = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de machines à laver = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de meubles mur = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de réfrigérateurs = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de segments (comptoir 1) (nChainSegment_1) = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de segments (comptoir 1) (nSegmentForUI_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de segments (comptoir 2) (nChainSegment_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de segments (comptoir 2) (nSegmentForUI_2) = 0 (IFCINTEGER)
    Nombre de segments (comptoir 3) (nChainSegment_3) = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de segments (comptoir 3) (nSegmentForUI_3) = 0 (IFCINTEGER)
    Nombre de tables de cuisson = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre précédent d'éviers = 0 (IFCINTEGER)
    Nombre précédent de fours = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre précédent de lave-vaisselles = 0 (IFCINTEGER)
    Nombre précédent de machines à laver = 0 (IFCINTEGER)
    Nombre précédent de meubles hauts = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre précédent de réfrigérateurs = 0 (IFCINTEGER)
    Nombre précédent de tables de cuisson = 1 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Page actuelle = 2 (IFCINTEGER)
    Plaque chaude = "Métal - Fer" (IFCLABEL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Représentation four (iOvenSymbType) = 1 (IFCINTEGER)
    Représentation four (ovenSymbType) = "Symbole" (IFCLABEL)
    Représentation lave-vaisselle (dishwasherSymbType) = "Symbole" (IFCLABEL)
    Représentation lave-vaisselle (iDishwasherSymbType) = 1 (IFCINTEGER)
    Représentation machine à laver (iWasherSymbType) = 1 (IFCINTEGER)
    Représentation machine à laver (washerSymbType) = "Symbole" (IFCLABEL)
    Réfrigerateur = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Réfrigérateurs = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Réprésentation réfrigérateur (iRefriSymbType) = 1 (IFCINTEGER)
    Réprésentation réfrigérateur (refriSymbType) = "Symbole" (IFCLABEL)
    Style police Barré = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo texte (iTextPen) = 86 (IFCINTEGER)
    Stylo texte (penText) = "Texte d'annotation - remarques" (IFCLABEL)
    Symétrie = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Table cuisson = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Tables de cuisson = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Texte four = "F" (IFCLABEL)
    Texte lave-vaisselle = "LV" (IFCLABEL)
    Texte machine à laver = "ML" (IFCLABEL)
    Texte réfrigérateur = "R" (IFCLABEL)
    Type de disposition (iLayoutType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de disposition (layoutType) = "Carré" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Ameublement" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 16 (IFCINTEGER)
    Type de ligne au-dessus tête = 4 (IFCINTEGER)
    Type de police = "Arial" (IFCLABEL)
    Type hotte (hoodType) = "Monté sur mur" (IFCLABEL)
    Type hotte (iHoodType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type réfrigérateur (iRefrigeratorType) = 3 (IFCINTEGER)
    Type réfrigérateur (refrigeratorType) = "Côte à côté" (IFCLABEL)
    Type réfrigérateur (tempRefrigeratorType) = 3 (IFCINTEGER)
    Type table cuisson (cooktopType) = "4 brûleurs" (IFCLABEL)
    Type table cuisson (iCooktopType) = 2 (IFCINTEGER)
    Type table cuisson (tempCooktopType) = 2 (IFCINTEGER)
    Type évier (iSinkType) = 3 (IFCINTEGER)
    Type évier (sinkType) = "Simple avec plaque syphon" (IFCLABEL)
    Type évier (tempSinkType) = 3 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Vitrage = "Transp. - Verre bleuté" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Disposition_cuisine_23 | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Accessoires (gs_list_accessories) = "" (IFCLABEL)
    Afficher partie au-dessus tête = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle lisible = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Armoire murale (bRefriWallCabinet) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Armoire murale (wallcab_mat) = "Bois - Pin granuleux vertical" (IFCLABEL)
    Base = "Peinture - Noir" (IFCLABEL)
    Changement défauts (Débogage) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Comptoir = "Pierre - Granite rouge" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Evier = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Eviers = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Four = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Fours = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotte (bHood) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotte (hood_mat) = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Lave linge (bWasher) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lave linge (washer_mat) = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Lave-vaisselle = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Lave-vaisselles = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Meuble = "Bois - Pin granuleux vertical" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 3 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre d'éviers = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de armoires murales = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de comptoirs (nChains) = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre de comptoirs (nCounterForUI) = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de fours = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de lave-vaisselle = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de machines à laver = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de meubles mur = 0 (IFCINTEGER)
    Nombre de réfrigérateurs = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de segments (comptoir 1) (nChainSegment_1) = 4 (IFCINTEGER)
    Nombre de segments (comptoir 1) (nSegmentForUI_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de segments (comptoir 2) (nChainSegment_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de segments (comptoir 2) (nSegmentForUI_2) = 0 (IFCINTEGER)
    Nombre de segments (comptoir 3) (nChainSegment_3) = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre de segments (comptoir 3) (nSegmentForUI_3) = 0 (IFCINTEGER)
    Nombre de tables de cuisson = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre précédent d'éviers = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre précédent de fours = 0 (IFCINTEGER)
    Nombre précédent de lave-vaisselles = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre précédent de machines à laver = 0 (IFCINTEGER)
    Nombre précédent de meubles hauts = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre précédent de réfrigérateurs = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre précédent de tables de cuisson = 0 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Page actuelle = 1 (IFCINTEGER)
    Plaque chaude = "Métal - Fer" (IFCLABEL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Représentation four (iOvenSymbType) = 1 (IFCINTEGER)
    Représentation four (ovenSymbType) = "Symbole" (IFCLABEL)
    Représentation lave-vaisselle (dishwasherSymbType) = "Texte" (IFCLABEL)
    Représentation lave-vaisselle (iDishwasherSymbType) = 2 (IFCINTEGER)
    Représentation machine à laver (iWasherSymbType) = 1 (IFCINTEGER)
    Représentation machine à laver (washerSymbType) = "Symbole" (IFCLABEL)
    Réfrigerateur = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Réfrigérateurs = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Réprésentation réfrigérateur (iRefriSymbType) = 1 (IFCINTEGER)
    Réprésentation réfrigérateur (refriSymbType) = "Symbole" (IFCLABEL)
    Style police Barré = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo texte (iTextPen) = 86 (IFCINTEGER)
    Stylo texte (penText) = "Texte d'annotation - remarques" (IFCLABEL)
    Symétrie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Table cuisson = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Tables de cuisson = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte four = "F" (IFCLABEL)
    Texte lave-vaisselle = "LV" (IFCLABEL)
    Texte machine à laver = "ML" (IFCLABEL)
    Texte réfrigérateur = "R" (IFCLABEL)
    Type de disposition (iLayoutType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de disposition (layoutType) = "Carré" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Ameublement" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 16 (IFCINTEGER)
    Type de ligne au-dessus tête = 4 (IFCINTEGER)
    Type de police = "Arial" (IFCLABEL)
    Type hotte (hoodType) = "Monté sur mur" (IFCLABEL)
    Type hotte (iHoodType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type réfrigérateur (iRefrigeratorType) = 2 (IFCINTEGER)
    Type réfrigérateur (refrigeratorType) = "Congélateur bas" (IFCLABEL)
    Type réfrigérateur (tempRefrigeratorType) = 2 (IFCINTEGER)
    Type table cuisson (cooktopType) = "4 brûleurs" (IFCLABEL)
    Type table cuisson (iCooktopType) = 2 (IFCINTEGER)
    Type table cuisson (tempCooktopType) = 2 (IFCINTEGER)
    Type évier (iSinkType) = 3 (IFCINTEGER)
    Type évier (sinkType) = "Simple avec plaque syphon" (IFCLABEL)
    Type évier (tempSinkType) = 3 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Vitrage = "Transp. - Verre bleuté" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Disposition_cuisine_23 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    1ère dimension = 1752.90389964 [MILLI METRE]
    2ème dimension = 600. [MILLI METRE]
    Dernier point = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur haut de plateau = 50. [MILLI METRE]
    Espace armoire murale = 600. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2250. [MILLI METRE]
    Hauteur armoire murale = 750. [MILLI METRE]
    Hauteur dessus hotte = 3235.56932212 [MILLI METRE]
    Hauteur plan de travail = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur plinthe = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur réfrigérateurs = 1800. [MILLI METRE]
    Largeur éviers = 299.9 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur armoire murale = 300. [MILLI METRE]
    Profondeur comptoir = 600. [MILLI METRE]
    Profondeur réfrigérateurs = 750. [MILLI METRE]
    Taille police = 120. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Disposition_cuisine_23 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    1ère dimension = 3208.59739456 [MILLI METRE]
    2ème dimension = 600. [MILLI METRE]
    Dernier point = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur haut de plateau = 50. [MILLI METRE]
    Espace armoire murale = 600. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2250. [MILLI METRE]
    Hauteur armoire murale = 750. [MILLI METRE]
    Hauteur dessus hotte = 2700. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de travail = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur plinthe = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur réfrigérateurs = 1800. [MILLI METRE]
    Largeur éviers = 299.9 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur armoire murale = 300. [MILLI METRE]
    Profondeur comptoir = 600. [MILLI METRE]
    Profondeur réfrigérateurs = 600. [MILLI METRE]
    Taille police = 120. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Bureau_rectangulaire_23 | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Accessoires (gs_list_accessories) = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Armoire de bureau (gs_officeCab) = "Sans" (IFCLABEL)
    Armoire de bureau (gs_officeCab_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Base = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Base caisson = "Peinture - Noir" (IFCLABEL)
    Base pied = "Peinture - Noir" (IFCLABEL)
    Biseau arête = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bouton (gs_knob_mat) = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Bouton (gs_knob_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Cadre de cloison = "Bois - Pin granuleux vertical" (IFCLABEL)
    Cloison (gs_partitionType) = "Sans" (IFCLABEL)
    Cloison (gs_partitionType_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Cloison (gs_partition_mat) = "Peinture - Beige or" (IFCLABEL)
    Configuration sur côté 1 (gs_drawerScheme) = "Configuration 1" (IFCLABEL)
    Configuration sur côté 1 (gs_drawerScheme_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Configuration sur côté 2 (gs_drawerScheme_2) = "Configuration 1" (IFCLABEL)
    Configuration sur côté 2 (gs_drawerScheme_m_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Meuble = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nbre meneaux sur côté 1 = 4 (IFCINTEGER)
    Nbre meneaux sur côté 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Panneau de face (gs_bFrontPanel) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneau de face (gs_frontPanel_mat) = "Bois - Pin granuleux vertical" (IFCLABEL)
    Pied = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Plateau = "Bois - Pin granuleux vertical" (IFCLABEL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Points chauds édition pos. bouton = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Position bouton vertical (gs_knobVerPos) = "Haut" (IFCLABEL)
    Position bouton vertical (gs_knobVerPos_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Résolution (gs_leg_resol) = 8 (IFCINTEGER)
    Résolution (gs_resol) = 8 (IFCINTEGER)
    Style bouton = 1 (IFCINTEGER)
    Style pieds (gs_leg_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style pieds (gs_leg_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Styles table préd. (gs_presetStyle) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Styles table préd. (gs_presetStyle_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Tiroir = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Type base = 0 (IFCINTEGER)
    Type de groupe (FM_Type) = "Ameublement" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 16 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Bureau_rectangulaire_23 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Epaisseur Plateau = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur tiroir côté 1 = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur tiroir côté 2 = 20. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 1100. [MILLI METRE]
    Hauteur base = 50. [MILLI METRE]
    Hauteur cloison = 600. [MILLI METRE]
    Hauteur cloison face = 1400. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau face = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur plateau = 750. [MILLI METRE]
    Hauteur supérieure panneau face = 550. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir 1 sur côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir 1 sur côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir 2 sur côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir 2 sur côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir 3 sur côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir 3 sur côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir 4 sur côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir 4 sur côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir 5 sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir 5 sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir 6 sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir 6 sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir inférieur côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir inférieur côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir supérieur côté 1 = 40. [MILLI METRE]
    Hauteur tiroir supérieur côté 2 = 40. [MILLI METRE]
    Largeur = 1400. [MILLI METRE]
    Largeur caisson sur côté 1 = 400. [MILLI METRE]
    Largeur caisson sur côté 2 = 400. [MILLI METRE]
    Longueur cloison sur côté 1 = 600. [MILLI METRE]
    Longueur cloison sur côté 2 = 600. [MILLI METRE]
    Longueur espace minimum = 1400. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position horizontale bouton côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Position horizontale bouton côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur = 600. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Chaise_de_bureau_6_23 | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Accoudoirs (gs_arm_mat) = "Peinture - Noir" (IFCLABEL)
    Accoudoirs (gs_armrest) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Appui-tête = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Cadre = "Peinture - Noir" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Cylindre centre pieds = "Peinture - Noir" (IFCLABEL)
    Dossier = "Peinture - Noir" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Masque activer type symbole = 4019 (IFCINTEGER)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pieds - étoile = "Peinture - Noir" (IFCLABEL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Recouverement appui-tête = "Peinture - Bleu cobalt" (IFCLABEL)
    Recouverement dossier = "Peinture - Bleu cobalt" (IFCLABEL)
    Recouverement siège = "Peinture - Bleu cobalt" (IFCLABEL)
    Roulettes = "Peinture - Noir" (IFCLABEL)
    Résolution = 16 (IFCINTEGER)
    Style dossier (gs_back_type) = "Bas" (IFCLABEL)
    Style dossier (gs_back_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Ameublement" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 16 (IFCINTEGER)
    Type de symbole (gs_SymbolType) = "Rectangle avec dossier 2" (IFCLABEL)
    Type de symbole (gs_SymbolType_m) = 10 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Chaise_de_bureau_6_23 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Espace minimum derrière = 300. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 30. [MILLI METRE]
    Espace minumum sur côtés = 150. [MILLI METRE]
    Hauteur = 950. [MILLI METRE]
    Hauteur siège = 450. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Cheminée_avec_insert_23 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher conduit en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher feu en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Cheminée = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Conduit (bFlue) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conduit (mat_flue) = "Métal - Fer" (IFCLABEL)
    Corniche (bCornice) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Corniche (mat_corn) = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Flamme = "Peinture - Vermilion" (IFCLABEL)
    Foyer = "Métal - Fer" (IFCLABEL)
    Foyer plat (bFlush) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Foyer plat (mat_flush) = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Image 3D de feu = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure conduit = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 3 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Principal bois = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Résolution = 16 (IFCINTEGER)
    Socle (bSocle) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Socle (mat_socle) = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Style cheminée (fpStyle) = "Style 4 : Angle" (IFCLABEL)
    Style cheminée (fpStyle_m) = 4 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Terminaison bois = "Bois - Noyer vertical" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Vitrage foyer = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Cheminée_avec_insert_23 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Cadre foyer = 50. [MILLI METRE]
    Cheminée avec côté = 50. [MILLI METRE]
    Diamètre tuyau/conduit = 200. [MILLI METRE]
    Débord corniche = 0. [MILLI METRE]
    Débord foyer plat = 150. [MILLI METRE]
    Débord socle (flushOffset) = 150. [MILLI METRE]
    Débord socle (socleOverh) = 0. [MILLI METRE]
    Décalage corniche = 100. [MILLI METRE]
    Décalage socle = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur conduit = 10. [MILLI METRE]
    Goulet vitre foyer = 50. [MILLI METRE]
    Hauteur cheminée = 1269. [MILLI METRE]
    Hauteur conduit = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur corniche = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur foyer = 550. [MILLI METRE]
    Hauteur ouverture foyer = 450. [MILLI METRE]
    Hauteur socle (flushHeight) = 40. [MILLI METRE]
    Hauteur socle (socleHeight) = 410. [MILLI METRE]
    Largeur cheminée = 1005. [MILLI METRE]
    Largeur foyer = 905. [MILLI METRE]
    Largeur ouverture foyer côté = 513. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur cheminée = 563. [MILLI METRE]
    Profondeur foyer = 513. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Berline_01_23 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Accessoires (gs_access_mat) = "Métal - Chrome" (IFCLABEL)
    Accessoires (gs_list_accessories) = "" (IFCLABEL)
    Accessoires 2 = "Peinture - Anthracite" (IFCLABEL)
    Afficher intérieur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher parcours en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher parcours en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Angle roue = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Cadre porte = "Métal - Fer" (IFCLABEL)
    Corps de voiture = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Déplacer sur parcours = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Images par seconde = 10 (IFCINTEGER)
    Intérieur 1 = "Peinture - Beige or" (IFCLABEL)
    Intérieur 2 = "Déco. - Cuir marron" (IFCLABEL)
    Intérieur 3 = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Lampe = "Transp. - Verre de lampe" (IFCLABEL)
    Lampe arrière = "Peinture - Cadmium Orange" (IFCLABEL)
    Lampe intérieure = "Métal - Chrome" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 3 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de noeuds de parcours (gs_pathNodes_Num) = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre de noeuds de parcours (gs_pathNodes_Num_old) = 2 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de première image = 1 (IFCINTEGER)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rotation horizontale = 0. (IFCREAL)
    Rotation verticale = 0. (IFCREAL)
    Roue = "Métal - Aluminium" (IFCLABEL)
    Roue gauche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de contrôle de parcours = "Annotation - Général" (IFCLABEL)
    Stylo parcours = "Texte d'annotation - Général" (IFCLABEL)
    Symétrie = "Déco. - Miroir" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets extérieurs" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 19 (IFCINTEGER)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Vitrage = "Transp. - Verre bleuté" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Berline_01_23 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Hauteur = 1500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Conduit_23 | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Angle connexion porte inférieure = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle connexion porte supérieure = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de connexion (smokeAngle_1) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de connexion (smokeAngle_10) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de connexion (smokeAngle_2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de connexion (smokeAngle_3) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de connexion (smokeAngle_4) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de connexion (smokeAngle_5) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de connexion (smokeAngle_6) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de connexion (smokeAngle_7) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de connexion (smokeAngle_8) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de connexion (smokeAngle_9) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Conduit = "Métal - Aluminium" (IFCLABEL)
    Connexion = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Connexion fumée 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion fumée 10 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion fumée 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion fumée 3 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion fumée 4 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion fumée 5 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion fumée 6 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion fumée 7 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion fumée 8 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion fumée 9 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Couronnement (bShowCap) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couronnement (matCap) = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Diamètre nominal (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Diamètre nominal (ConNominalWidth_10) = "" (IFCLABEL)
    Diamètre nominal (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Diamètre nominal (ConNominalWidth_3) = "" (IFCLABEL)
    Diamètre nominal (ConNominalWidth_4) = "" (IFCLABEL)
    Diamètre nominal (ConNominalWidth_5) = "" (IFCLABEL)
    Diamètre nominal (ConNominalWidth_6) = "" (IFCLABEL)
    Diamètre nominal (ConNominalWidth_7) = "" (IFCLABEL)
    Diamètre nominal (ConNominalWidth_8) = "" (IFCLABEL)
    Diamètre nominal (ConNominalWidth_9) = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Espace d'installation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Blocs maçonnerie" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 1 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre connexions de fumée = 1 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Porte de nettoyage = "Métal - Bronze" (IFCLABEL)
    Porte de nettoyage inférieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Porte nettoyage supérieure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Résolution = 16 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets- Coupé structurel" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Objets - Hachures coupées" (IFCLABEL)
    Superficie = 0. (IFCREAL)
    Surface de système = "Peinture - Cadmium jaune" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_10) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_3) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_4) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_5) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_6) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_7) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_8) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_9) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "Corps simple" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_10) = "Corps simple" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "Corps simple" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_3) = "Corps simple" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_4) = "Corps simple" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_5) = "Corps simple" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_6) = "Corps simple" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_7) = "Corps simple" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_8) = "Corps simple" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_9) = "Corps simple" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_10) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_3) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_4) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_5) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_6) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_7) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_8) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_9) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autre" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 999 (IFCINTEGER)
    Type de symbole = 1 (IFCINTEGER)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_3) = 1 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_4) = 1 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_5) = 1 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_6) = 1 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_7) = 1 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_8) = 1 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_9) = 1 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser surface de système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Conduit_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre interne (ConWidth_1) = 200. [MILLI METRE]
    Diamètre interne (ConWidth_10) = 200. [MILLI METRE]
    Diamètre interne (ConWidth_2) = 200. [MILLI METRE]
    Diamètre interne (ConWidth_3) = 200. [MILLI METRE]
    Diamètre interne (ConWidth_4) = 200. [MILLI METRE]
    Diamètre interne (ConWidth_5) = 200. [MILLI METRE]
    Diamètre interne (ConWidth_6) = 200. [MILLI METRE]
    Diamètre interne (ConWidth_7) = 200. [MILLI METRE]
    Diamètre interne (ConWidth_8) = 200. [MILLI METRE]
    Diamètre interne (ConWidth_9) = 200. [MILLI METRE]
    Diamètre tuyau/conduit = 200. [MILLI METRE]
    Distance espace d'installation = 35. [MILLI METRE]
    Epaisseur conduit = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 2. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_10) = 2. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 2. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_3) = 2. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_4) = 2. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_5) = 2. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_6) = 2. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_7) = 2. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_8) = 2. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_9) = 2. [MILLI METRE]
    Hauteur connecteur (ConConnectorWidth_1) = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur connecteur (ConConnectorWidth_10) = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur connecteur (ConConnectorWidth_2) = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur connecteur (ConConnectorWidth_3) = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur connecteur (ConConnectorWidth_4) = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur connecteur (ConConnectorWidth_5) = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur connecteur (ConConnectorWidth_6) = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur connecteur (ConConnectorWidth_7) = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur connecteur (ConConnectorWidth_8) = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur connecteur (ConConnectorWidth_9) = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur intérieure (ConDepth_1) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur intérieure (ConDepth_10) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur intérieure (ConDepth_2) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur intérieure (ConDepth_3) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur intérieure (ConDepth_4) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur intérieure (ConDepth_5) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur intérieure (ConDepth_6) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur intérieure (ConDepth_7) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur intérieure (ConDepth_8) = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur intérieure (ConDepth_9) = 200. [MILLI METRE]
    Largeur = 300. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_10) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_3) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_4) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_5) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_6) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_7) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_8) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_9) = 0. [MILLI METRE]
    Longueur = 0. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_10) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_3) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_4) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_5) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_6) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_7) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_8) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_9) = 100. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 7300. [MILLI METRE]
    Position Z porte inférieure = 345. [MILLI METRE]
    Position Z porte supérieure = 4167. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_10) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_3) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_4) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_5) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_6) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_7) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_8) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_9) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = -115. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_10) = -115. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = -115. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_3) = -115. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_4) = -115. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_5) = -115. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_6) = -115. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_7) = -115. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_8) = -115. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_9) = -115. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = 1500. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_10) = 4500. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = 1833.3333 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_3) = 2166.66666 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_4) = 2500. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_5) = 2833.3333 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_6) = 3166.6666 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_7) = 3500. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_8) = 3833.3333 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_9) = 4166.6666 [MILLI METRE]
    Profondeur = 300. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_10) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_3) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_4) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_5) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_6) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_7) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_8) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_9) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_10) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_3) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_4) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_5) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_6) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_7) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_8) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_9) = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Radiateur_sèche_serviettes_23 | properties | on 2 objects (2 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Code ERP = 0 (IFCINTEGER)
    Code barre = "" (IFCLABEL)
    Collecteur de graisse = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Condition = "" (IFCLABEL)
    Connexion sur autre côté = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion tuyau 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion tuyau 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion électrique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Insérer écarts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom du produit (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Nom du système = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre de barres = 10 (IFCINTEGER)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de commande = 0 (IFCINTEGER)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Performance électrique = 0. (IFCREAL)
    Phase No. = 0 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Protection IP = "" (IFCLABEL)
    Puissance calorifique maximum = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Puissance refroidissement max. = 0. (IFCREAL)
    Radiateur = "Peinture - Blanc brillant" (IFCLABEL)
    Résolution = 8 (IFCINTEGER)
    Service par = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Chauffage" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Superficie = 0. (IFCREAL)
    Surface de système = "Peinture - Cadmium jaune" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Tension = 0. (IFCREAL)
    Type = 1 (IFCINTEGER)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Equipement CVCA" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 12 (IFCINTEGER)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Unité de performance électrique = "" (IFCLABEL)
    Unité de voltage = "" (IFCLABEL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser surface de système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Radiateur_sèche_serviettes_23 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre barre = 30. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 1. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur panneau = 75. [MILLI METRE]
    Largeur = 90. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Longueur = 500. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 500. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 15. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 15. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = 50. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = 950. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 25.4 [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 25. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Chauffe-eau_électrique_23 | properties | on 2 objects (2 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    2D symbolique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Code ERP = 0 (IFCINTEGER)
    Code barre = "" (IFCLABEL)
    Collecteur de graisse = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Condition = "" (IFCLABEL)
    Conduit électrique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion = "Déco - Céramique / Porcelaine" (IFCLABEL)
    Connexion d'eau chaude = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau froide = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion électrique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Courant d'utilisation = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Diamètre nominal = "" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Durée de la surcharge = 0. (IFCREAL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démarrage = "" (IFCLABEL)
    Démarrage courant = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Identificateur produit = "" (IFCLABEL)
    Inclure = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Lampe de contrôle = "Peinture - Gris clair" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure symbole = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Nom du système = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de commande = 0 (IFCINTEGER)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Performance électrique = 0. (IFCREAL)
    Phase No. = 0 (IFCINTEGER)
    Plastique = "Peinture - Blanc brillant" (IFCLABEL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Protection IP = "" (IFCLABEL)
    Puissance calorifique maximum (FM_HeatOutput) = 3000. (IFCREAL)
    Puissance calorifique maximum (FM_HeatOutput_btu) = 10243.278 (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 3000. (IFCREAL)
    Puissance refroidissement max. (FM_RefrigeratingOutput) = 0. (IFCREAL)
    Puissance refroidissement max. (FM_RefrigeratingOutput_btu) = 0. (IFCREAL)
    Réservoir = "Peinture - Blanc brillant" (IFCLABEL)
    Résolution = 16 (IFCINTEGER)
    Service par = "" (IFCLABEL)
    Sortie = 0. (IFCREAL)
    Stylo contour = "Technique - Général" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Superficie = 0. (IFCREAL)
    Surface de système = "Peinture - Cadmium jaune" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_3) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Tension = 0. (IFCREAL)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_3) = "" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_3) = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Equipement CVCA" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 12 (IFCINTEGER)
    Type de symbole = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_3) = 0 (IFCINTEGER)
    Unité d'axe en X = "" (IFCLABEL)
    Unité d'axe en Y = "" (IFCLABEL)
    Unité de performance électrique = "" (IFCLABEL)
    Unité de voltage = "" (IFCLABEL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Unité puissance calor. max. = "O" (IFCLABEL)
    Unité puissance refroid. max. = "O" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser surface de système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Chauffe-eau_électrique_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre (A) = 610. [MILLI METRE]
    Diamètre (B) = 610. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_3) = 0. [MILLI METRE]
    Diamètre connexion = 0. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_3) = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1200. [MILLI METRE]
    Hauteur connecteur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur connexion = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale : = 0. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_3) = 0. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_3) = 0. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 249.083333333 [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = -249.083333333 [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_3) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_3) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = 200. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = 200. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_3) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 25. [MILLI METRE]
    Rayon = 305. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Chauffe-eau_électrique_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre (A) = 600. [MILLI METRE]
    Diamètre (B) = 600. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_3) = 0. [MILLI METRE]
    Diamètre connexion = 0. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_3) = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1200. [MILLI METRE]
    Hauteur connecteur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur connexion = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur nominale : = 0. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_3) = 0. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_3) = 0. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 249.083333333 [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = -249.083333333 [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_3) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_3) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = 200. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = 200. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_3) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 25. [MILLI METRE]
    Rayon = 300. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Panneau_de_radiateur_23 | properties | on 11 objects (11 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Code ERP = 0 (IFCINTEGER)
    Code barre = "" (IFCLABEL)
    Collecteur de graisse = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Condition = "" (IFCLABEL)
    Connexion sur autre côté = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion tuyau 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion tuyau 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion électrique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom du produit (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Nom du système = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 2 (IFCINTEGER)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de commande = 0 (IFCINTEGER)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Performance électrique = 0. (IFCREAL)
    Phase No. = 0 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Protection IP = "" (IFCLABEL)
    Puissance calorifique maximum = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Puissance refroidissement max. = 0. (IFCREAL)
    Radiateur = "Peinture - Blanc brillant" (IFCLABEL)
    Service par = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Chauffage" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Superficie = 0. (IFCREAL)
    Surface de système = "Peinture - Cadmium jaune" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Tension = 0. (IFCREAL)
    Type (iStyle) = 2 (IFCINTEGER)
    Type (stStyle) = "Verticale" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Equipement CVCA" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 12 (IFCINTEGER)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Unité de performance électrique = "" (IFCLABEL)
    Unité de voltage = "" (IFCLABEL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser surface de système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Panneau_de_radiateur_23 | quantities | on 11 objects (11 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 1. [MILLI METRE]
    Hauteur = 600. [MILLI METRE]
    Largeur = 80. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Longueur = 900. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 1400. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 40. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 40. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = 40. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = 586.5 [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 25.4 [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 25.4 [MILLI METRE]
  AC_Pset_Suspension_23 | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher illumination en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Bleu = 0.705882352941 (IFCREAL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Consommation d'énergie supplémentaire = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_name) = "" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Groupe de lampes = "" (IFCLABEL)
    Hauteur supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Intensité (gs_light_intensity) = 100 (IFCINTEGER)
    Intensité (photoIntensityCandela) = 1000. (IFCREAL)
    Intensité (photoIntensityLumen) = 12566.3706144 (IFCREAL)
    Intensité lumineuse absolue = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lampe mobile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nb.de lumières = 0. (IFCREAL)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Nom abat-jour personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Objectif = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ombre ext. = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Ombre int. = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Ombres portées = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation Texte (typeTextRotation) = "Toujours horizontal" (IFCLABEL)
    Orientation Texte (typeTextRotation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (colorPreset) = "Lampe halogène" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (iColorPreset) = 14 (IFCINTEGER)
    Puissance de sortie = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Qualité ombre = 2 (IFCINTEGER)
    Rouge = 1. (IFCREAL)
    Résolution = 24 (IFCINTEGER)
    Style abat-jour = "Type 7" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo d'illumination = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Invisible" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Electrique - Général" (IFCLABEL)
    Suspension = "Peinture - Blanc brillant" (IFCLABEL)
    Taille police (mm) = 10. (IFCREAL)
    Taille police (point) = 28.3464566929 (IFCREAL)
    Texte = "SP" (IFCLABEL)
    Texte barré = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Texte gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Services électriques" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 8 (IFCINTEGER)
    Type de ligne cachée = 4 (IFCINTEGER)
    Type de symbole = 3 (IFCINTEGER)
    Type lampe (gs_list_lamptype) = "" (IFCLABEL)
    Type lampe (iSpecSymbolType) = 7 (IFCINTEGER)
    Type support (gs_list_mounting) = "" (IFCLABEL)
    Type support (strMountType) = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type suspension = "Câble" (IFCLABEL)
    Unité (c4dPhoUnit) = "candela" (IFCLABEL)
    Unité (iC4dPhoUnit) = 2 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Valeur de description = "" (IFCLABEL)
    Vert = 0.882352941176 (IFCREAL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
    Watt par lumière = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Suspension_23 | quantities | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Diamètre (D2) = 250. [MILLI METRE]
    Diamètre (diameter) = 500. [MILLI METRE]
    Diamètre base = 500. [MILLI METRE]
    Diamètre supérieur = 400. [MILLI METRE]
    Dimension inférieure = 250. [MILLI METRE]
    Dimension supérieure = 200. [MILLI METRE]
    Dimension symbole = 300. [MILLI METRE]
    Distance de lumière = 1600. [MILLI METRE]
    Epaisseur abat-jour = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur tige = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2500. [MILLI METRE]
    Hauteur abat-jour = 250. [MILLI METRE]
    Largeur (A) = 500. [MILLI METRE]
    Largeur (A2) = 250. [MILLI METRE]
    Largeur (B) = 500. [MILLI METRE]
    Largeur (width) = 400. [MILLI METRE]
    Largeur base = 400. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure = 200. [MILLI METRE]
    Largeur symbole = 700. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = -2500. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur symbole = 450. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_x) = 200. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_y) = -100. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Suspension_23 | quantities | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Diamètre (D2) = 250. [MILLI METRE]
    Diamètre (diameter) = 500. [MILLI METRE]
    Diamètre base = 500. [MILLI METRE]
    Diamètre supérieur = 400. [MILLI METRE]
    Dimension inférieure = 250. [MILLI METRE]
    Dimension supérieure = 200. [MILLI METRE]
    Dimension symbole = 300. [MILLI METRE]
    Distance de lumière = 1600. [MILLI METRE]
    Epaisseur abat-jour = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur tige = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1484.63027412 [MILLI METRE]
    Hauteur abat-jour = 250. [MILLI METRE]
    Largeur (A) = 500. [MILLI METRE]
    Largeur (A2) = 250. [MILLI METRE]
    Largeur (B) = 500. [MILLI METRE]
    Largeur (width) = 400. [MILLI METRE]
    Largeur base = 400. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure = 200. [MILLI METRE]
    Largeur symbole = 700. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = -1484.63027412 [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur symbole = 450. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_x) = 200. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_y) = -100. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Suspension_23 | quantities | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Diamètre (D2) = 250. [MILLI METRE]
    Diamètre (diameter) = 500. [MILLI METRE]
    Diamètre base = 500. [MILLI METRE]
    Diamètre supérieur = 400. [MILLI METRE]
    Dimension inférieure = 250. [MILLI METRE]
    Dimension supérieure = 200. [MILLI METRE]
    Dimension symbole = 300. [MILLI METRE]
    Distance de lumière = 1600. [MILLI METRE]
    Epaisseur abat-jour = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur tige = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1125.29407149 [MILLI METRE]
    Hauteur abat-jour = 250. [MILLI METRE]
    Largeur (A) = 500. [MILLI METRE]
    Largeur (A2) = 250. [MILLI METRE]
    Largeur (B) = 500. [MILLI METRE]
    Largeur (width) = 400. [MILLI METRE]
    Largeur base = 400. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure = 200. [MILLI METRE]
    Largeur symbole = 700. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = -1125.29407149 [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur symbole = 450. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_x) = 200. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_y) = -100. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Sèche_linge_22 | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    2D symbolique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher texte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aire = 0. (IFCREAL)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Cadre porte = "Métal - Chrome" (IFCLABEL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Connexion = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Connexion eau résiduaire = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Contrôles et poignée = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure symbole = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 1 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom du produit (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Panier linge = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Poignée de contrôle = "Métal - Zinc" (IFCLABEL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Résolution = 12 (IFCINTEGER)
    Style = 2 (IFCINTEGER)
    Style police Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo texte = "Texte d'annotation - remarques" (IFCLABEL)
    Surface de système = "Peinture - Cadmium jaune" (IFCLABEL)
    Système MEP = "Non défini" (IFCLABEL)
    Sèche-linge = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Tableau de bord = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tableau de constrôle = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Taille nominale = "" (IFCLABEL)
    Texte = "SL" (IFCLABEL)
    Type connexion = "" (IFCLABEL)
    Type de forme = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Services électriques" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 8 (IFCINTEGER)
    Type de symbole = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil = 2 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser surface de système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Sèche_linge_22 | quantities | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre connecteur = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur = 27. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur = 1. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 900. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 850. [MILLI METRE]
    Hauteur appareil = 850. [MILLI METRE]
    Hauteur panier linge = 300. [MILLI METRE]
    Largeur = 600. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur = 5. [MILLI METRE]
    Longueur connexion = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X = 300. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y = 600. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z = 830. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur = 600. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale = 25. [MILLI METRE]
    Taille police = 120. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Pompe_à_chaleur_aérothermique_23 | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Boîte = "Métal - Chrome" (IFCLABEL)
    Code ERP = 0 (IFCINTEGER)
    Code barre = "" (IFCLABEL)
    Collecteur de graisse = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Condition = "" (IFCLABEL)
    Connexion = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Connexion d'eau condensée = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion entrée tuyau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion sortie tuyau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion électrique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Grille = "Métal - Chrome" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Identificateur produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D (gs_detlevel_2D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D (gs_detlevel_2D_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Nom du système = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de commande = 0 (IFCINTEGER)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Performance électrique = 0. (IFCREAL)
    Phase No. = 0 (IFCINTEGER)
    Pied = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Protection IP = "" (IFCLABEL)
    Puissance calorifique maximum (FM_HeatOutput) = 3000. (IFCREAL)
    Puissance calorifique maximum (FM_HeatOutput_btu) = 10243.278 (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 1400. (IFCREAL)
    Puissance refroidissement max. (FM_RefrigeratingOutput) = 0. (IFCREAL)
    Puissance refroidissement max. (FM_RefrigeratingOutput_btu) = 0. (IFCREAL)
    Résolution = 12 (IFCINTEGER)
    Service par = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Chauffage" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Superficie = 0. (IFCREAL)
    Surface de système = "Peinture - Cadmium jaune" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP = "Non défini" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale = "" (IFCLABEL)
    Tension = 0. (IFCREAL)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion = "" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Equipement CVCA" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 12 (IFCINTEGER)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil (ConToolType_2) = 2 (IFCINTEGER)
    Type outil = 2 (IFCINTEGER)
    Unité d'axe en X = "" (IFCLABEL)
    Unité d'axe en Y = "" (IFCLABEL)
    Unité de performance électrique = "" (IFCLABEL)
    Unité de voltage = "" (IFCLABEL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Unité puissance calor. max. = "O" (IFCLABEL)
    Unité puissance refroid. max. = "O" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser surface de système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Ventilateur = "Peinture - Noir" (IFCLABEL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Pompe_à_chaleur_aérothermique_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 30. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 30. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 2. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 3. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur = 3. [MILLI METRE]
    Hauteur = 600. [MILLI METRE]
    Largeur = 792. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur = 5. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 798. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 798. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_3) = 315. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 220. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 220. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_3) = 165. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = 99. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = 173. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_3) = 20. [MILLI METRE]
    Profondeur = 300. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 30. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 30. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure = 30. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Plafonnier_01_23 | properties | on 5 objects (5 IFCFLOWTERMINAL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher illumination en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Bleu = 0.705882352941 (IFCREAL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Consommation d'énergie supplémentaire = 4. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_name) = "" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Groupe de lampes = "" (IFCLABEL)
    Hauteur supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Intensité (gs_light_intensity) = 100 (IFCINTEGER)
    Intensité (photoIntensityCandela) = 1000. (IFCREAL)
    Intensité (photoIntensityLumen) = 12566.3706144 (IFCREAL)
    Intensité lumineuse absolue = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lampe (matGlass) = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Lampe (matLamp) = "Transp. - Verre satiné" (IFCLABEL)
    Lampe (matShadeIn) = "Transp. - Verre de lampe" (IFCLABEL)
    Lampe mobile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nb.de lumières = 0. (IFCREAL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom abat-jour personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Objectif = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ombres portées = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation Texte (typeTextRotation) = "Toujours horizontal" (IFCLABEL)
    Orientation Texte (typeTextRotation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (colorPreset) = "Lampe halogène" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (iColorPreset) = 14 (IFCINTEGER)
    Puissance de sortie = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Qualité ombre = 2 (IFCINTEGER)
    Rotation sur axe X = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rouge = 1. (IFCREAL)
    Résolution = 32 (IFCINTEGER)
    Style abat-jour = "Type 3" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo d'illumination = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Support (matFrame) = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Support (matShadeOut) = "Métal - Chrome" (IFCLABEL)
    Taille police (mm) = 10. (IFCREAL)
    Taille police (point) = 28.3464566929 (IFCREAL)
    Texte = "P" (IFCLABEL)
    Texte barré = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Texte gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Services électriques" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 8 (IFCINTEGER)
    Type de symbole = 4 (IFCINTEGER)
    Type lampe (gs_list_lamptype) = "" (IFCLABEL)
    Type lampe (iSpecSymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type support = "" (IFCLABEL)
    Unité (c4dPhoUnit) = "candela" (IFCLABEL)
    Unité (iC4dPhoUnit) = 2 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Valeur de description = "" (IFCLABEL)
    Vert = 0.882352941176 (IFCREAL)
    Vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
    Watt par lumière = 0. (IFCREAL)
  AC_Pset_Plafonnier_01_23 | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher illumination en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Bleu = 0.705882352941 (IFCREAL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Consommation d'énergie supplémentaire = 4. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_name) = "" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Groupe de lampes = "" (IFCLABEL)
    Hauteur supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Intensité (gs_light_intensity) = 100 (IFCINTEGER)
    Intensité (photoIntensityCandela) = 1000. (IFCREAL)
    Intensité (photoIntensityLumen) = 12566.3706144 (IFCREAL)
    Intensité lumineuse absolue = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lampe (matGlass) = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Lampe (matLamp) = "Transp. - Verre satiné" (IFCLABEL)
    Lampe (matShadeIn) = "Transp. - Verre de lampe" (IFCLABEL)
    Lampe mobile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nb.de lumières = 0. (IFCREAL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom abat-jour personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Objectif = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ombres portées = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation Texte (typeTextRotation) = "Toujours horizontal" (IFCLABEL)
    Orientation Texte (typeTextRotation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (colorPreset) = "Lampe halogène" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (iColorPreset) = 14 (IFCINTEGER)
    Puissance de sortie = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Qualité ombre = 2 (IFCINTEGER)
    Rotation sur axe X = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rouge = 1. (IFCREAL)
    Résolution = 32 (IFCINTEGER)
    Style abat-jour = "Type 3" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo d'illumination = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Support (matFrame) = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Support (matShadeOut) = "Métal - Chrome" (IFCLABEL)
    Taille police (mm) = 10. (IFCREAL)
    Taille police (point) = 28.3464566929 (IFCREAL)
    Texte = "P" (IFCLABEL)
    Texte barré = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Texte gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Services électriques" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 8 (IFCINTEGER)
    Type de symbole = 4 (IFCINTEGER)
    Type lampe (gs_list_lamptype) = "" (IFCLABEL)
    Type lampe (iSpecSymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type support = "" (IFCLABEL)
    Unité (c4dPhoUnit) = "candela" (IFCLABEL)
    Unité (iC4dPhoUnit) = 2 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Valeur de description = "" (IFCLABEL)
    Vert = 0.882352941176 (IFCREAL)
    Vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
    Watt par lumière = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Plafonnier_01_23 | quantities | on 7 objects (7 IFCFLOWTERMINAL)
    2ème dimension = 150. [MILLI METRE]
    Dimension symbole = 230. [MILLI METRE]
    Distance de lumière = 1600. [MILLI METRE]
    Hauteur = 80. [MILLI METRE]
    Hauteur de lampe = 50. [MILLI METRE]
    Hauteur montage = 50. [MILLI METRE]
    Largeur (A) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur (A2) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur (B) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur de lampe = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur de support = 950. [MILLI METRE]
    Largeur symbole = 700. [MILLI METRE]
    Longueur de lampe = 1000. [MILLI METRE]
    Longueur de support = 950. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = -80. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur symbole = 450. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_x) = 200. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_y) = -100. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Lampe_fluorescente_23 | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher illumination en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Bleu = 0.823529411765 (IFCREAL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Consommation d'énergie supplémentaire = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_name) = "" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fixation = "Métal - Nickel" (IFCLABEL)
    Groupe de lampes = "" (IFCLABEL)
    Hauteur supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Intensité (gs_light_intensity) = 100 (IFCINTEGER)
    Intensité (photoIntensityCandela) = 1000. (IFCREAL)
    Intensité (photoIntensityLumen) = 12566.3706144 (IFCREAL)
    Intensité lumineuse absolue = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lampe mobile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nb.de lumières = 0. (IFCREAL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Nombre de grilles (en longueur) = 8 (IFCINTEGER)
    Nombre de grilles (en travers) = 3 (IFCINTEGER)
    Nombre de tubes fluorescents = 3 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Objectif = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ombres portées = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation Texte (typeTextRotation) = "Toujours horizontal" (IFCLABEL)
    Orientation Texte (typeTextRotation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (colorPreset) = "Fluorescent blanc froid" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (iColorPreset) = 15 (IFCINTEGER)
    Puissance de sortie = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Qualité ombre = 2 (IFCINTEGER)
    Représentation de cône lumineux (iModelType) = 1 (IFCINTEGER)
    Représentation de cône lumineux (modelType) = "Filaire" (IFCLABEL)
    Rotation sur axe X = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rouge = 1. (IFCREAL)
    Résolution = 16 (IFCINTEGER)
    Style appareil = "Style 2" (IFCLABEL)
    Style lampe = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo d'illumination = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Taille police (mm) = 10. (IFCREAL)
    Taille police (point) = 28.3464566929 (IFCREAL)
    Texte = "R" (IFCLABEL)
    Texte barré = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Texte gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Treillis = "Métal - Aluminium" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Services électriques" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 8 (IFCINTEGER)
    Type de symbole = 4 (IFCINTEGER)
    Type lampe (gs_list_lamptype) = "" (IFCLABEL)
    Type lampe (iSpecSymbolType) = 12 (IFCINTEGER)
    Type support (gs_list_mounting) = "" (IFCLABEL)
    Type support (strMountType) = "Suspendu" (IFCLABEL)
    Unité (c4dPhoUnit) = "candela" (IFCLABEL)
    Unité (iC4dPhoUnit) = 2 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Valeur de description = "" (IFCLABEL)
    Vert = 0.941176470588 (IFCREAL)
    Vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
    Watt par lumière = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Lampe_fluorescente_23 | quantities | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    1ère dimension = 1500. [MILLI METRE]
    2ème dimension = 300. [MILLI METRE]
    Dimension symbole = 300. [MILLI METRE]
    Distance de lumière = 2500. [MILLI METRE]
    Hauteur appareil = 170. [MILLI METRE]
    Hauteur câble = 80. [MILLI METRE]
    Hauteur grille = 40. [MILLI METRE]
    Hauteur totale = 250. [MILLI METRE]
    Largeur des diviseurs / type 5 = 100. [MILLI METRE]
    Largeur symbole = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = -250. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur symbole = 450. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_x) = 750. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_y) = 150. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Spot_encastré_23 | properties | on 11 objects (11 IFCFLOWTERMINAL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher illumination en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle extérieur (c4dDetOuterAngle) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle extérieur (outerConeAngleHalf) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle intérieur (c4dDetInnerAngle) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle intérieur (innerConeAngleHalf) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Bleu = 0.823529411765 (IFCREAL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Consommation d'énergie supplémentaire = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Densité de lumière visible = 0 (IFCINTEGER)
    Description supplémentaire (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_name) = "" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fixation = "Métal - Nickel" (IFCLABEL)
    Groupe de lampes = "" (IFCLABEL)
    Hauteur supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Intensité (gs_light_intensity) = 100 (IFCINTEGER)
    Intensité (photoIntensityCandela) = 1000. (IFCREAL)
    Intensité (photoIntensityLumen) = 1840.30236902 (IFCREAL)
    Intensité lumineuse absolue = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lampe mobile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nb.de lumières = 0. (IFCREAL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Objectif = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ombres portées = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation Texte (typeTextRotation) = "Toujours horizontal" (IFCLABEL)
    Orientation Texte (typeTextRotation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (colorPreset) = "Fluorescent blanc froid" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (iColorPreset) = 15 (IFCINTEGER)
    Puissance de sortie = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Qualité ombre = 3 (IFCINTEGER)
    Représentation de cône lumineux (iModelType) = 1 (IFCINTEGER)
    Représentation de cône lumineux (modelType) = "Filaire" (IFCLABEL)
    Rotation sur axe X = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rouge = 1. (IFCREAL)
    Résolution = 18 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo d'illumination = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Taille police (mm) = 10. (IFCREAL)
    Taille police (point) = 28.3464566929 (IFCREAL)
    Texte = "s" (IFCLABEL)
    Texte barré = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Texte gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Services électriques" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 8 (IFCINTEGER)
    Type de symbole = 2 (IFCINTEGER)
    Type lampe (gs_list_lamptype) = "" (IFCLABEL)
    Type lampe (iSpecSymbolType) = 2 (IFCINTEGER)
    Type support = "" (IFCLABEL)
    Unité (c4dPhoUnit) = "candela" (IFCLABEL)
    Unité (iC4dPhoUnit) = 2 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Valeur de description = "" (IFCLABEL)
    Vert = 0.941176470588 (IFCREAL)
    Vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
    Watt par lumière = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Spot_encastré_23 | quantities | on 11 objects (11 IFCFLOWTERMINAL)
    Angle extérieur = 1414.21356237 [MILLI METRE]
    Angle intérieur = 10. [MILLI METRE]
    Dimension symbole = 100. [MILLI METRE]
    Distance de lumière = 2000. [MILLI METRE]
    Epaisseur support = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur totale = 15. [MILLI METRE]
    Largeur (A) = 70. [MILLI METRE]
    Largeur (A2) = 35. [MILLI METRE]
    Largeur (B) = 70. [MILLI METRE]
    Largeur symbole = 700. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = -15. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur symbole = 450. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_x) = 90.7921202376 [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_y) = -46.3251140023 [MILLI METRE]
  AC_Pset_Applique_murale_23 | properties | on 13 objects (13 IFCFLOWTERMINAL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher illumination en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Bleu = 0.705882352941 (IFCREAL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Consommation d'énergie supplémentaire = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_name) = "" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Groupe de lampes = "" (IFCLABEL)
    Hauteur supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Intensité (gs_light_intensity) = 100 (IFCINTEGER)
    Intensité (photoIntensityCandela) = 1000. (IFCREAL)
    Intensité (photoIntensityLumen) = 12566.3706144 (IFCREAL)
    Intensité lumineuse absolue = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lampe (matGlass) = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Lampe (matLamp) = "Transp. - Verre satiné" (IFCLABEL)
    Lampe mobile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nb.de lumières = 0. (IFCREAL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Objectif = "" (IFCLABEL)
    Ombre (gs_shadow) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ombre (matShadeOut) = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Ombres portées = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation Texte (typeTextRotation) = "Toujours horizontal" (IFCLABEL)
    Orientation Texte (typeTextRotation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (colorPreset) = "Lampe halogène" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (iColorPreset) = 14 (IFCINTEGER)
    Puissance de sortie = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Qualité ombre = 2 (IFCINTEGER)
    Rouge = 1. (IFCREAL)
    Résolution = 32 (IFCINTEGER)
    Style abat-jour = "Type 10" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo d'illumination = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Support = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Taille police (mm) = 10. (IFCREAL)
    Taille police (point) = 28.3464566929 (IFCREAL)
    Texte = "A" (IFCLABEL)
    Texte barré = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Texte gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Services électriques" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 8 (IFCINTEGER)
    Type de symbole = 3 (IFCINTEGER)
    Type lampe (gs_list_lamptype) = "" (IFCLABEL)
    Type lampe (iSpecSymbolType) = 8 (IFCINTEGER)
    Type support = "" (IFCLABEL)
    Unité (c4dPhoUnit) = "candela" (IFCLABEL)
    Unité (iC4dPhoUnit) = 2 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Valeur de description = "" (IFCLABEL)
    Vert = 0.882352941176 (IFCREAL)
    Vitrage = "Transp. - Verre bleuté" (IFCLABEL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
    Watt par lumière = 0. (IFCREAL)
  AC_Pset_Applique_murale_23 | properties | on 9 objects (9 IFCFLOWTERMINAL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher illumination en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Bleu = 0.705882352941 (IFCREAL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Consommation d'énergie supplémentaire = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_name) = "" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Groupe de lampes = "" (IFCLABEL)
    Hauteur supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Intensité (gs_light_intensity) = 100 (IFCINTEGER)
    Intensité (photoIntensityCandela) = 1000. (IFCREAL)
    Intensité (photoIntensityLumen) = 12566.3706144 (IFCREAL)
    Intensité lumineuse absolue = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lampe (matGlass) = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Lampe (matLamp) = "Transp. - Verre satiné" (IFCLABEL)
    Lampe mobile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nb.de lumières = 0. (IFCREAL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Objectif = "" (IFCLABEL)
    Ombre (gs_shadow) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ombre (matShadeOut) = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Ombres portées = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation Texte (typeTextRotation) = "Toujours horizontal" (IFCLABEL)
    Orientation Texte (typeTextRotation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (colorPreset) = "Lampe halogène" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (iColorPreset) = 14 (IFCINTEGER)
    Puissance de sortie = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Qualité ombre = 2 (IFCINTEGER)
    Rouge = 1. (IFCREAL)
    Résolution = 32 (IFCINTEGER)
    Style abat-jour = "Type 9" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo d'illumination = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Support = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Taille police (mm) = 10. (IFCREAL)
    Taille police (point) = 28.3464566929 (IFCREAL)
    Texte = "AE" (IFCLABEL)
    Texte barré = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Texte gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Services électriques" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 8 (IFCINTEGER)
    Type de symbole = 2 (IFCINTEGER)
    Type lampe (gs_list_lamptype) = "" (IFCLABEL)
    Type lampe (iSpecSymbolType) = 8 (IFCINTEGER)
    Type support = "" (IFCLABEL)
    Unité (c4dPhoUnit) = "candela" (IFCLABEL)
    Unité (iC4dPhoUnit) = 2 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Valeur de description = "" (IFCLABEL)
    Vert = 0.882352941176 (IFCREAL)
    Vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
    Watt par lumière = 0. (IFCREAL)
  AC_Pset_Applique_murale_23 | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher illumination en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Bleu = 0.705882352941 (IFCREAL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Consommation d'énergie supplémentaire = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_name) = "" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Groupe de lampes = "" (IFCLABEL)
    Hauteur supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Intensité (gs_light_intensity) = 100 (IFCINTEGER)
    Intensité (photoIntensityCandela) = 1000. (IFCREAL)
    Intensité (photoIntensityLumen) = 12566.3706144 (IFCREAL)
    Intensité lumineuse absolue = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lampe (matGlass) = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Lampe (matLamp) = "Transp. - Verre satiné" (IFCLABEL)
    Lampe mobile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nb.de lumières = 0. (IFCREAL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Objectif = "" (IFCLABEL)
    Ombre (gs_shadow) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ombre (matShadeOut) = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Ombres portées = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation Texte (typeTextRotation) = "Toujours horizontal" (IFCLABEL)
    Orientation Texte (typeTextRotation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (colorPreset) = "Lampe halogène" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (iColorPreset) = 14 (IFCINTEGER)
    Puissance de sortie = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Qualité ombre = 2 (IFCINTEGER)
    Rouge = 1. (IFCREAL)
    Résolution = 32 (IFCINTEGER)
    Style abat-jour = "Type 3" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo d'illumination = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Support = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Taille police (mm) = 10. (IFCREAL)
    Taille police (point) = 28.3464566929 (IFCREAL)
    Texte = "H" (IFCLABEL)
    Texte barré = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Texte gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Services électriques" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 8 (IFCINTEGER)
    Type de symbole = 2 (IFCINTEGER)
    Type lampe (gs_list_lamptype) = "" (IFCLABEL)
    Type lampe (iSpecSymbolType) = 8 (IFCINTEGER)
    Type support = "" (IFCLABEL)
    Unité (c4dPhoUnit) = "candela" (IFCLABEL)
    Unité (iC4dPhoUnit) = 2 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Valeur de description = "" (IFCLABEL)
    Vert = 0.882352941176 (IFCREAL)
    Vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
    Watt par lumière = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Applique_murale_23 | quantities | on 13 objects (13 IFCFLOWTERMINAL)
    Dimension symbole = 230. [MILLI METRE]
    Distance de lumière = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur (B2) = 150. [MILLI METRE]
    Hauteur (ZZYZX) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur (A) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur (A2) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur symbole = 700. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 300. [MILLI METRE]
    Profondeur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur symbole = 450. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_x) = 200. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_y) = -100. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Applique_murale_23 | quantities | on 9 objects (9 IFCFLOWTERMINAL)
    Dimension symbole = 230. [MILLI METRE]
    Distance de lumière = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur (B2) = 150. [MILLI METRE]
    Hauteur (ZZYZX) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur (A) = 200. [MILLI METRE]
    Largeur (A2) = 100. [MILLI METRE]
    Largeur symbole = 700. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 300. [MILLI METRE]
    Profondeur = 83.9 [MILLI METRE]
    Profondeur symbole = 450. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_x) = 200. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_y) = -100. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Applique_murale_23 | quantities | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Dimension symbole = 230. [MILLI METRE]
    Distance de lumière = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur (B2) = 150. [MILLI METRE]
    Hauteur (ZZYZX) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur (A) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur (A2) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur symbole = 700. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = -150. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur = 80. [MILLI METRE]
    Profondeur symbole = 450. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_x) = 200. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_y) = -100. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Spot_03_23 | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher illumination en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle extérieur (c4dDetOuterAngle) = 80. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle extérieur (outerConeAngleHalf) = 40. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle intérieur (c4dDetInnerAngle) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle intérieur (innerConeAngleHalf) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Bleu = 0.823529411765 (IFCREAL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Consommation d'énergie supplémentaire = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Densité de lumière visible = 0 (IFCINTEGER)
    Description supplémentaire (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire (gs_onorm_name) = "" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Groupe de lampes = "" (IFCLABEL)
    Hauteur supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Intensité (gs_light_intensity) = 100 (IFCINTEGER)
    Intensité (photoIntensityCandela) = 1000. (IFCREAL)
    Intensité (photoIntensityLumen) = 1469.98611753 (IFCREAL)
    Intensité lumineuse absolue = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lampe = "Métal - Zinc" (IFCLABEL)
    Lampe mobile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nb.de lumières = 0. (IFCREAL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Objectif = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ombres portées = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation Texte (typeTextRotation) = "Toujours horizontal" (IFCLABEL)
    Orientation Texte (typeTextRotation_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (colorPreset) = "Fluorescent blanc froid" (IFCLABEL)
    Prédéfinitions de couleur (iColorPreset) = 15 (IFCINTEGER)
    Puissance de sortie = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Qualité ombre = 2 (IFCINTEGER)
    Représentation de cône lumineux (iModelType) = 1 (IFCINTEGER)
    Représentation de cône lumineux (modelType) = "Filaire" (IFCLABEL)
    Rotation 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation 2 (real_rx) = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation 2 (rx) = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rouge = 1. (IFCREAL)
    Résolution = 12 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo d'illumination = "Electrique - Eclairages général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Electrique - fonds de hachure" (IFCLABEL)
    Taille police (mm) = 10. (IFCREAL)
    Taille police (point) = 28.3464566929 (IFCREAL)
    Texte = "PR" (IFCLABEL)
    Texte barré = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Texte gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texte souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Services électriques" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 8 (IFCINTEGER)
    Type de symbole = 4 (IFCINTEGER)
    Type lampe (gs_list_lamptype) = "" (IFCLABEL)
    Type lampe (iSpecSymbolType) = 22 (IFCINTEGER)
    Type support = "" (IFCLABEL)
    Unité (c4dPhoUnit) = "candela" (IFCLABEL)
    Unité (iC4dPhoUnit) = 2 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Valeur de description = "" (IFCLABEL)
    Vert = 0.941176470588 (IFCREAL)
    Vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
    Watt par lumière = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Spot_03_23 | quantities | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Angle extérieur = 1285.57521937 [MILLI METRE]
    Angle intérieur = 10. [MILLI METRE]
    Dimension symbole = 230. [MILLI METRE]
    Distance de lumière = 2000. [MILLI METRE]
    Hauteur = 105. [MILLI METRE]
    Largeur (A) = 205. [MILLI METRE]
    Largeur (B) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur symbole = 700. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 105. [MILLI METRE]
    Profondeur symbole = 250. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_x) = 200. [MILLI METRE]
    Texte (txt_pos_y) = -150. [MILLI METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 32 objects (32 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bois - Lamellé-collé 60 x 80" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 9 objects (9 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Profil personnalisé 80 x 220" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bois - Lamellé-collé 145 x 45" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bois - Lamellé-collé 100 x 300" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bois - Lamellé-collé 80 x 220" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bois - Lamellé-collé 100 x 220" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bois - Lamellé-collé 145 x 600" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Poutre faitage 160 x 227" (IFCIDENTIFIER)
  AC_Pset_Tuyau_descente_complexe_23 | properties | on 2 objects (2 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (floorPlanDisplayType) = "Projeté avec partie supérieure" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (iFloorPlanDisplayType) = 2 (IFCINTEGER)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle du mur = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle extr. supérieure (gs_gutter_u_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle extr. supérieure (up_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle fin inférieure (gs_gutter_l_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle fin inférieure (low_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inférieur = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle partie centrale = 20.9698111912 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle partie inférieure = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle partie supérieure = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tuyau descente = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coude = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre gouttière = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Cuvette (gs_gutter_hl_mat) = "Métal - Zinc" (IFCLABEL)
    Cuvette (gs_head_leader) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Décalage descente = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Garde cuvette = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 6 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Position suspente = 2 (IFCINTEGER)
    Profil = 1 (IFCINTEGER)
    Profil tuyau descente = "Arrondi" (IFCLABEL)
    Résolution = 16 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Non coupé/Au-dessus tête" (IFCLABEL)
    Stylo coupe = "Objets- Coupé structurel" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Support = "Métal - Fer" (IFCLABEL)
    Suspente tuyau descente = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tuyau descente (gs_gutter_ds_mat) = "Métal - Zinc" (IFCLABEL)
    Type cuvette (gs_gutter_hl_type) = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type cuvette (gs_gutter_hl_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Type de ligne = 1 (IFCINTEGER)
    Type de ligne au-dessus tête = 4 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Tuyau_descente_complexe_23 | properties | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (floorPlanDisplayType) = "Projeté avec partie supérieure" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (iFloorPlanDisplayType) = 2 (IFCINTEGER)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle du mur = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle extr. supérieure (gs_gutter_u_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle extr. supérieure (up_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle fin inférieure (gs_gutter_l_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle fin inférieure (low_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inférieur = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle partie centrale = 19.4712206345 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle partie inférieure = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle partie supérieure = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tuyau descente = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coude = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre gouttière = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Cuvette (gs_gutter_hl_mat) = "Métal - Zinc" (IFCLABEL)
    Cuvette (gs_head_leader) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Décalage descente = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Garde cuvette = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 4 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Position suspente = 2 (IFCINTEGER)
    Profil = 1 (IFCINTEGER)
    Profil tuyau descente = "Arrondi" (IFCLABEL)
    Résolution = 16 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Non coupé/Au-dessus tête" (IFCLABEL)
    Stylo coupe = "Objets- Coupé structurel" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Support = "Métal - Fer" (IFCLABEL)
    Suspente tuyau descente = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tuyau descente (gs_gutter_ds_mat) = "Métal - Zinc" (IFCLABEL)
    Type cuvette (gs_gutter_hl_type) = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type cuvette (gs_gutter_hl_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Type de ligne = 1 (IFCINTEGER)
    Type de ligne au-dessus tête = 4 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Tuyau_descente_complexe_23 | properties | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (floorPlanDisplayType) = "Projeté avec partie supérieure" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (iFloorPlanDisplayType) = 2 (IFCINTEGER)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle du mur = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle extr. supérieure (gs_gutter_u_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle extr. supérieure (up_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle fin inférieure (gs_gutter_l_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle fin inférieure (low_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inférieur = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle partie centrale = 14.574216198 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle partie inférieure = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle partie supérieure = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle supérieur = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tuyau descente = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coude = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Couvre gouttière = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Cuvette (gs_gutter_hl_mat) = "Métal - Zinc" (IFCLABEL)
    Cuvette (gs_head_leader) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Décalage descente = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Garde cuvette = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 4 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Position suspente = 2 (IFCINTEGER)
    Profil = 1 (IFCINTEGER)
    Profil tuyau descente = "Arrondi" (IFCLABEL)
    Résolution = 16 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Non coupé/Au-dessus tête" (IFCLABEL)
    Stylo coupe = "Objets- Coupé structurel" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Support = "Métal - Fer" (IFCLABEL)
    Suspente tuyau descente = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tuyau descente (gs_gutter_ds_mat) = "Métal - Zinc" (IFCLABEL)
    Type cuvette (gs_gutter_hl_type) = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type cuvette (gs_gutter_hl_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Type de ligne = 1 (IFCINTEGER)
    Type de ligne au-dessus tête = 4 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Tuyau_descente_complexe_23 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 100. [MILLI METRE]
    2ème dimension = 100. [MILLI METRE]
    Cadre cuvette = 100. [MILLI METRE]
    Diamètre profil = 100. [MILLI METRE]
    Distance entre Crochets = 700. [MILLI METRE]
    Distance entre axe tuyau descente et mur = 50. [MILLI METRE]
    Décalage horizontal = 153.30384977 [MILLI METRE]
    Décalage partie inférieure = 70.7106781187 [MILLI METRE]
    Décalage suspentes = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur = 5885.93351571 [MILLI METRE]
    Hauteur cuvette = 220. [MILLI METRE]
    Largeur cuvette (HL_Width) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur cuvette (HL_Width2) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur décalage descente = 800. [MILLI METRE]
    Longueur partie inf. = 150. [MILLI METRE]
    Longueur partie sup. = 100. [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. cent. (gs_gutter_os_m_lgth) = 400. [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. cent. (gs_gutter_os_m_lgth_temp) = 400. [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. inf. = 200. [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. sup. = 200. [MILLI METRE]
    Longueur tuyau descente = 4844.51215947 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 5885.93351571 [MILLI METRE]
    Profondeur cuvette = 200. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil = 50. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tuyau_descente_complexe_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 100. [MILLI METRE]
    2ème dimension = 100. [MILLI METRE]
    Cadre cuvette = 100. [MILLI METRE]
    Diamètre profil = 100. [MILLI METRE]
    Distance entre Crochets = 600. [MILLI METRE]
    Distance entre axe tuyau descente et mur = 50. [MILLI METRE]
    Décalage horizontal = 141.421356237 [MILLI METRE]
    Décalage partie inférieure = 70.7106781187 [MILLI METRE]
    Décalage suspentes = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2588.99705523 [MILLI METRE]
    Hauteur cuvette = 220. [MILLI METRE]
    Largeur cuvette (HL_Width) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur cuvette (HL_Width2) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur décalage descente = 800. [MILLI METRE]
    Longueur partie inf. = 150. [MILLI METRE]
    Longueur partie sup. = 100. [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. cent. (gs_gutter_os_m_lgth) = 400. [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. cent. (gs_gutter_os_m_lgth_temp) = 400. [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. inf. = 200. [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. sup. = 200. [MILLI METRE]
    Longueur tuyau descente = 1547.57569899 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 2588.99705523 [MILLI METRE]
    Profondeur cuvette = 200. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil = 50. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tuyau_descente_complexe_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 100. [MILLI METRE]
    2ème dimension = 100. [MILLI METRE]
    Cadre cuvette = 100. [MILLI METRE]
    Diamètre profil = 100. [MILLI METRE]
    Distance entre Crochets = 600. [MILLI METRE]
    Distance entre axe tuyau descente et mur = 50. [MILLI METRE]
    Décalage horizontal = 104. [MILLI METRE]
    Décalage partie inférieure = 70.7106781187 [MILLI METRE]
    Décalage suspentes = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2588.99705523 [MILLI METRE]
    Hauteur cuvette = 220. [MILLI METRE]
    Largeur cuvette (HL_Width) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur cuvette (HL_Width2) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur décalage descente = 800. [MILLI METRE]
    Longueur partie inf. = 150. [MILLI METRE]
    Longueur partie sup. = 100. [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. cent. (gs_gutter_os_m_lgth) = 400. [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. cent. (gs_gutter_os_m_lgth_temp) = 400. [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. inf. = 200. [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. sup. = 200. [MILLI METRE]
    Longueur tuyau descente = 1547.57569899 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 2588.99705523 [MILLI METRE]
    Profondeur cuvette = 200. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil = 50. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Baignoire_ilot_sur_pieds_23 | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Basculer connexion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Connexion = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Connexion eau résiduaire = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Egout = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Enumération IFC = 1 (IFCINTEGER)
    Extérieur baignoire = "Déco - Céramique / Porcelaine" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Fondation = "Déco - Céramique / Porcelaine" (IFCLABEL)
    Forme (gs_bathtub_form) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Forme (gs_bathtub_form_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Intérieur baignoire = "Déco - Céramique / Porcelaine" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 2 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 3 (IFCINTEGER)
    Nom du produit (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 1 (IFCINTEGER)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pied = "Bois - Acajou vertical" (IFCLABEL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Résolution bain = 18 (IFCINTEGER)
    Sous-type IFC = 33 (IFCINTEGER)
    Styles pieds (gs_bathtubleg_type) = "Fondation" (IFCLABEL)
    Styles pieds (gs_bathtubleg_type_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Technique - Plomberie" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Superficie = 0. (IFCREAL)
    Surface de système = "Peinture - Cadmium jaune" (IFCLABEL)
    Système MEP = "Non défini" (IFCLABEL)
    Taille nominale = "" (IFCLABEL)
    Type connexion = "" (IFCLABEL)
    Type de forme = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Sanitaires" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 13 (IFCINTEGER)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil = 2 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser surface de système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Baignoire_ilot_sur_pieds_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre connecteur = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur = 27. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur = 1. [MILLI METRE]
    Hauteur = 600. [MILLI METRE]
    Hauteur fondation = 600. [MILLI METRE]
    Hauteur pieds = 150. [MILLI METRE]
    Largeur = 800. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur = 5. [MILLI METRE]
    Largeur espace minimum 1 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur espace minimum 2 = 600. [MILLI METRE]
    Longueur = 1800. [MILLI METRE]
    Longueur connexion = 20. [MILLI METRE]
    Longueur espace minimum = 900. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X = 900. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y = 240. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Tôle_profilée_23 | properties | on 3 objects (3 IFCCOVERING)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe angle 1 sup. gauche = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe angle 2 sup. droite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe angle 3 inf. gauche = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe angle 4 inf. droite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe transversale = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de pente = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle du motif = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Caractère de séparation = "x" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Définition coupe d'angle = 1 (IFCINTEGER)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matériau de construction = "Triangles" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 1 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 4 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation de la rotation = 1 (IFCINTEGER)
    Plan de coupe - Bas = 2 (IFCINTEGER)
    Plan de coupe - Haut = 2 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Remplacer surfaces = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Résolution = 24 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo ligne coupée = "Objets- Coupé structurel" (IFCLABEL)
    Surface = "Mtl-Zinc" (IFCLABEL)
    Taille = "Personnalisé" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Type de ligne = 4 (IFCINTEGER)
    Type ligne vague = 4 (IFCINTEGER)
    Types de profil. = 3 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Tôle_profilée_23 | properties | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe angle 1 sup. gauche = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe angle 2 sup. droite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe angle 3 inf. gauche = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe angle 4 inf. droite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe transversale = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de pente = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle du motif = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Caractère de séparation = "x" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Définition coupe d'angle = 1 (IFCINTEGER)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matériau de construction = "Triangles" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 1 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 4 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation de la rotation = 1 (IFCINTEGER)
    Plan de coupe - Bas = 2 (IFCINTEGER)
    Plan de coupe - Haut = 2 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Remplacer surfaces = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Résolution = 24 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo ligne coupée = "Objets- Coupé structurel" (IFCLABEL)
    Surface = "Peinture - Anthracite" (IFCLABEL)
    Taille = "Personnalisé" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Type de ligne = 4 (IFCINTEGER)
    Type ligne vague = 4 (IFCINTEGER)
    Types de profil. = 3 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Tôle_profilée_23 | properties | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe angle 1 sup. gauche = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe angle 2 sup. droite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe angle 3 inf. gauche = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe angle 4 inf. droite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe transversale = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de pente = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle du motif = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Caractère de séparation = "x" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Définition coupe d'angle = 1 (IFCINTEGER)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matériau de construction = "Triangles" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 1 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 4 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation de la rotation = 1 (IFCINTEGER)
    Plan de coupe - Bas = 2 (IFCINTEGER)
    Plan de coupe - Haut = 2 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Remplacer surfaces = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Résolution = 24 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo ligne coupée = "Objets- Coupé structurel" (IFCLABEL)
    Surface = "Mtl-Zinc" (IFCLABEL)
    Taille = "Personnalisé" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Type de ligne = 4 (IFCINTEGER)
    Type ligne vague = 4 (IFCINTEGER)
    Types de profil. = 3 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Tôle_profilée_23 | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe angle 1 sup. gauche = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe angle 2 sup. droite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe angle 3 inf. gauche = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe angle 4 inf. droite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe transversale = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de pente = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle du motif = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Caractère de séparation = "x" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Définition coupe d'angle = 1 (IFCINTEGER)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matériau de construction = "Triangles" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 1 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 4 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation de la rotation = 1 (IFCINTEGER)
    Plan de coupe - Bas = 2 (IFCINTEGER)
    Plan de coupe - Haut = 2 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Remplacer surfaces = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Résolution = 24 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo ligne coupée = "Objets- Coupé structurel" (IFCLABEL)
    Surface = "Peinture - Anthracite" (IFCLABEL)
    Taille = "Personnalisé" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Type de ligne = 4 (IFCINTEGER)
    Type ligne vague = 4 (IFCINTEGER)
    Types de profil. = 3 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Tôle_profilée_23 | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe angle 1 sup. gauche = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe angle 2 sup. droite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe angle 3 inf. gauche = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe angle 4 inf. droite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe transversale = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de pente = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle du motif = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Caractère de séparation = "x" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Définition coupe d'angle = 1 (IFCINTEGER)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matériau de construction = "Triangles" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 1 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 4 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation de la rotation = 1 (IFCINTEGER)
    Plan de coupe - Bas = 2 (IFCINTEGER)
    Plan de coupe - Haut = 2 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Remplacer surfaces = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Résolution = 24 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo ligne coupée = "Objets- Coupé structurel" (IFCLABEL)
    Surface = "Peinture - Anthracite" (IFCLABEL)
    Taille = "Personnalisé" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Type de ligne = 4 (IFCINTEGER)
    Type ligne vague = 4 (IFCINTEGER)
    Types de profil. = 3 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Tôle_profilée_23 | quantities | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    Décalage ligne de référence longitudinale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projeté ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projetée ligne de référence longitudinale = 0. [MILLI METRE]
    Décaler motif = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur = 0.7 [MILLI METRE]
    Hauteur = 2128.97911764 [MILLI METRE]
    Hauteur onde = 25. [MILLI METRE]
    Largeur (2D) = 8200. [MILLI METRE]
    Largeur = 8200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 1 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 2 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 3 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 4 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur inférieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Longueur (2D) = 3650. [MILLI METRE]
    Longueur 1 de coupe d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Longueur = 4214.65696508 [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 2 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 3 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 4 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur onde = 500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tôle_profilée_23 | quantities | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Décalage ligne de référence longitudinale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projeté ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projetée ligne de référence longitudinale = 2.33956779134E-13 [MILLI METRE]
    Décaler motif = 62. [MILLI METRE]
    Epaisseur = 0.7 [MILLI METRE]
    Hauteur = 4245.33795371 [MILLI METRE]
    Hauteur onde = 25. [MILLI METRE]
    Largeur (2D) = 9019. [MILLI METRE]
    Largeur = 9019. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 1 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 2 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 3 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 4 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur inférieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Longueur (2D) = 25. [MILLI METRE]
    Longueur 1 de coupe d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Longueur = 4245.33795371 [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 2 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 3 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 4 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur onde = 500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tôle_profilée_23 | quantities | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Décalage ligne de référence longitudinale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projeté ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projetée ligne de référence longitudinale = 2.56106439791E-13 [MILLI METRE]
    Décaler motif = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur = 0.7 [MILLI METRE]
    Hauteur = 4647.26174236 [MILLI METRE]
    Hauteur onde = 25. [MILLI METRE]
    Largeur (2D) = 1510. [MILLI METRE]
    Largeur = 1510. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 1 = 1473. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 2 = 0. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 3 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 4 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur inférieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Longueur (2D) = 25. [MILLI METRE]
    Longueur 1 de coupe d'angle = 394.689160451 [MILLI METRE]
    Longueur = 4647.26174236 [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 2 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 3 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 4 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur onde = 500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tôle_profilée_23 | quantities | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Décalage ligne de référence longitudinale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projeté ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projetée ligne de référence longitudinale = 2.92318425692E-13 [MILLI METRE]
    Décaler motif = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur = 0.7 [MILLI METRE]
    Hauteur = 5304.35797481 [MILLI METRE]
    Hauteur onde = 25. [MILLI METRE]
    Largeur (2D) = 3924. [MILLI METRE]
    Largeur = 3924. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 1 = 3924. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 2 = 0. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 3 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 4 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur inférieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Longueur (2D) = 25. [MILLI METRE]
    Longueur 1 de coupe d'angle = 1051.4326311 [MILLI METRE]
    Longueur = 5304.35797481 [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 2 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 3 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 4 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur onde = 500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tôle_profilée_23 | quantities | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Décalage ligne de référence longitudinale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projeté ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projetée ligne de référence longitudinale = 0. [MILLI METRE]
    Décaler motif = 74. [MILLI METRE]
    Epaisseur = 0.7 [MILLI METRE]
    Hauteur = 1654.32125627 [MILLI METRE]
    Hauteur onde = 25. [MILLI METRE]
    Largeur (2D) = 9904. [MILLI METRE]
    Largeur = 9904. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 1 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 2 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 3 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 4 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur inférieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Longueur (2D) = 6083.88887394 [MILLI METRE]
    Longueur 1 de coupe d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Longueur = 6298.50523546 [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 2 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 3 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 4 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur onde = 500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tôle_profilée_23 | quantities | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Décalage ligne de référence longitudinale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projeté ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projetée ligne de référence longitudinale = 0. [MILLI METRE]
    Décaler motif = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur = 0.7 [MILLI METRE]
    Hauteur = 1662.65745737 [MILLI METRE]
    Hauteur onde = 25. [MILLI METRE]
    Largeur (2D) = 5911. [MILLI METRE]
    Largeur = 5911. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 1 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 2 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 3 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 4 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur inférieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Longueur (2D) = 6115. [MILLI METRE]
    Longueur 1 de coupe d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Longueur = 6330.71384321 [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 2 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 3 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 4 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur onde = 500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tôle_profilée_23 | quantities | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Décalage ligne de référence longitudinale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projeté ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projetée ligne de référence longitudinale = 0. [MILLI METRE]
    Décaler motif = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur = 0.7 [MILLI METRE]
    Hauteur = 472.427144594 [MILLI METRE]
    Hauteur onde = 25. [MILLI METRE]
    Largeur (2D) = 4696. [MILLI METRE]
    Largeur = 4696. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 1 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 2 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 3 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 4 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur inférieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Longueur (2D) = 1673. [MILLI METRE]
    Longueur 1 de coupe d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Longueur = 1732.01704983 [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 2 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 3 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 4 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur onde = 500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tôle_profilée_23 | quantities | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Décalage ligne de référence longitudinale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projeté ligne de référence transversale = 0. [MILLI METRE]
    Décalage projetée ligne de référence longitudinale = 0. [MILLI METRE]
    Décaler motif = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur = 0.7 [MILLI METRE]
    Hauteur = 1075.58077676 [MILLI METRE]
    Hauteur onde = 25. [MILLI METRE]
    Largeur (2D) = 9019. [MILLI METRE]
    Largeur = 9019. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 1 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 2 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 3 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur coupe angle 4 = 200. [MILLI METRE]
    Largeur inférieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure vague = 20. [MILLI METRE]
    Longueur (2D) = 3924. [MILLI METRE]
    Longueur 1 de coupe d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Longueur = 4062.42373193 [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 2 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 3 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur coupe angle 4 = 0. [MILLI METRE]
    Longueur onde = 500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Gouttière_23 | properties | on 2 objects (2 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle talon droite (gs_gutter_endcap_r_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle talon droite (gs_gutter_endcap_r_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle talon gauche (gs_gutter_endcap_l_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle talon gauche (gs_gutter_endcap_l_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Crépine (gs_gutter_strainer) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Crépine (gs_gutter_strainer_mat) = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Garde gouttière. (gs_gutter_guard) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Garde gouttière. (gs_gutter_guard_mat) = "Métal - Fer" (IFCLABEL)
    Gouttière = "Mtl-Zinc" (IFCLABEL)
    Mode pente (gs_slope_mode) = "°" (IFCLABEL)
    Mode pente (gs_slope_mode_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 1 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 4 (IFCINTEGER)
    Pente de toiture (%) = 26.7949192431 (IFCREAL)
    Pente de toiture (°) = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente gouttière (%) = 0. (IFCREAL)
    Pente gouttière (°) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Position suspente = 2 (IFCINTEGER)
    Profil gouttière (gs_gutter_p_num) = 3 (IFCINTEGER)
    Profil gouttière (gs_gutter_profile) = "Style U" (IFCLABEL)
    Profil tuyau descente (gs_gutter_ds_profile) = "Arrondi" (IFCLABEL)
    Profil tuyau descente (gs_gutter_ds_profile_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Résolution = 12 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Support = "Mtl-Zinc" (IFCLABEL)
    Suspente = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Talon droite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Talon gauche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tuyau descente = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Type de ligne = 1 (IFCINTEGER)
    Type suspente (gs_gutter_h_profile) = "Barre 1" (IFCLABEL)
    Type suspente (gs_gutter_h_profile_num) = 4 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Gouttière_23 | properties | on 2 objects (2 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle talon droite (gs_gutter_endcap_r_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle talon droite (gs_gutter_endcap_r_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle talon gauche (gs_gutter_endcap_l_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle talon gauche (gs_gutter_endcap_l_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Crépine (gs_gutter_strainer) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Crépine (gs_gutter_strainer_mat) = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Garde gouttière. (gs_gutter_guard) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Garde gouttière. (gs_gutter_guard_mat) = "Métal - Fer" (IFCLABEL)
    Gouttière = "Mtl-Zinc" (IFCLABEL)
    Mode pente (gs_slope_mode) = "°" (IFCLABEL)
    Mode pente (gs_slope_mode_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 1 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 2 (IFCINTEGER)
    Pente de toiture (%) = 57.735026919 (IFCREAL)
    Pente de toiture (°) = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente gouttière (%) = 0. (IFCREAL)
    Pente gouttière (°) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Position suspente = 2 (IFCINTEGER)
    Profil gouttière (gs_gutter_p_num) = 3 (IFCINTEGER)
    Profil gouttière (gs_gutter_profile) = "Style U" (IFCLABEL)
    Profil tuyau descente (gs_gutter_ds_profile) = "Arrondi" (IFCLABEL)
    Profil tuyau descente (gs_gutter_ds_profile_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Résolution = 12 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Support = "Mtl-Zinc" (IFCLABEL)
    Suspente = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Talon droite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Talon gauche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tuyau descente = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Type de ligne = 1 (IFCINTEGER)
    Type suspente (gs_gutter_h_profile) = "Barre 1" (IFCLABEL)
    Type suspente (gs_gutter_h_profile_num) = 4 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Gouttière_23 | properties | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle talon droite (gs_gutter_endcap_r_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle talon droite (gs_gutter_endcap_r_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle talon gauche (gs_gutter_endcap_l_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle talon gauche (gs_gutter_endcap_l_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Crépine (gs_gutter_strainer) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Crépine (gs_gutter_strainer_mat) = "Métal - Acier inoxydable" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Garde gouttière. (gs_gutter_guard) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Garde gouttière. (gs_gutter_guard_mat) = "Métal - Fer" (IFCLABEL)
    Gouttière = "Peinture - Anthracite" (IFCLABEL)
    Mode pente (gs_slope_mode) = "°" (IFCLABEL)
    Mode pente (gs_slope_mode_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 1 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 1 (IFCINTEGER)
    Pente de toiture (%) = 26.7949192431 (IFCREAL)
    Pente de toiture (°) = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente gouttière (%) = 0. (IFCREAL)
    Pente gouttière (°) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Position suspente = 2 (IFCINTEGER)
    Profil gouttière (gs_gutter_p_num) = 3 (IFCINTEGER)
    Profil gouttière (gs_gutter_profile) = "Style U" (IFCLABEL)
    Profil tuyau descente (gs_gutter_ds_profile) = "Arrondi" (IFCLABEL)
    Profil tuyau descente (gs_gutter_ds_profile_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Résolution = 12 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Support = "Peinture - Anthracite" (IFCLABEL)
    Suspente = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Talon droite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Talon gauche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tuyau descente = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Type de ligne = 1 (IFCINTEGER)
    Type suspente (gs_gutter_h_profile) = "Barre 1" (IFCLABEL)
    Type suspente (gs_gutter_h_profile_num) = 4 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Gouttière_23 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISCRETEACCESSORY)
    12 pieds = 3657.6 [MILLI METRE]
    12 pouces = 304.8 [MILLI METRE]
    1ère dimension = 8200. [MILLI METRE]
    2ème dimension = 140. [MILLI METRE]
    Diamètre profil = 100. [MILLI METRE]
    Diamètre profil gouttière = 140. [MILLI METRE]
    Dist. vert. gouttière-toit = 20. [MILLI METRE]
    Distance entre Crochets = 600. [MILLI METRE]
    Décalage suspente = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur gouttière moitié long. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil gouttière = 100. [MILLI METRE]
    Largeur profil gouttière = 140. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur gouttière hor. = 8200. [MILLI METRE]
    Longueur gouttière. = 8200. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = -100. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pente de toiture (gs_gutter_roof_pitch_in_12_f) = 2133.6 [MILLI METRE]
    Pente de toiture (gs_gutter_roof_pitch_in_12_inc) = 177.8 [MILLI METRE]
    Pente gouttière (gs_gutter_slope_in_12_f) = 0. [MILLI METRE]
    Pente gouttière (gs_gutter_slope_in_12_inch) = 0. [MILLI METRE]
    Position trou en X = 474.5 [MILLI METRE]
    Position trou en Y = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil = 50. [MILLI METRE]
    Rayon profil gouttière = 70. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Gouttière_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    12 pieds = 3657.6 [MILLI METRE]
    12 pouces = 304.8 [MILLI METRE]
    1ère dimension = 9895.49990371 [MILLI METRE]
    2ème dimension = 140. [MILLI METRE]
    Diamètre profil = 100. [MILLI METRE]
    Diamètre profil gouttière = 140. [MILLI METRE]
    Dist. vert. gouttière-toit = 20. [MILLI METRE]
    Distance entre Crochets = 600. [MILLI METRE]
    Décalage suspente = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur gouttière moitié long. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil gouttière = 100. [MILLI METRE]
    Largeur profil gouttière = 140. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur gouttière hor. = 9895.49990371 [MILLI METRE]
    Longueur gouttière. = 9895.49990371 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = -100. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pente de toiture (gs_gutter_roof_pitch_in_12_f) = 2133.6 [MILLI METRE]
    Pente de toiture (gs_gutter_roof_pitch_in_12_inc) = 177.8 [MILLI METRE]
    Pente gouttière (gs_gutter_slope_in_12_f) = 0. [MILLI METRE]
    Pente gouttière (gs_gutter_slope_in_12_inch) = 0. [MILLI METRE]
    Position trou en X = 292.423077092 [MILLI METRE]
    Position trou en Y = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil = 50. [MILLI METRE]
    Rayon profil gouttière = 70. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Gouttière_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    12 pieds = 3657.6 [MILLI METRE]
    12 pouces = 304.8 [MILLI METRE]
    1ère dimension = 5911. [MILLI METRE]
    2ème dimension = 140. [MILLI METRE]
    Diamètre profil = 100. [MILLI METRE]
    Diamètre profil gouttière = 140. [MILLI METRE]
    Dist. vert. gouttière-toit = 20. [MILLI METRE]
    Distance entre Crochets = 600. [MILLI METRE]
    Décalage suspente = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur gouttière moitié long. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil gouttière = 100. [MILLI METRE]
    Largeur profil gouttière = 140. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur gouttière hor. = 5911. [MILLI METRE]
    Longueur gouttière. = 5911. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = -100. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pente de toiture (gs_gutter_roof_pitch_in_12_f) = 2133.6 [MILLI METRE]
    Pente de toiture (gs_gutter_roof_pitch_in_12_inc) = 177.8 [MILLI METRE]
    Pente gouttière (gs_gutter_slope_in_12_f) = 0. [MILLI METRE]
    Pente gouttière (gs_gutter_slope_in_12_inch) = 0. [MILLI METRE]
    Position trou en X = 245.5 [MILLI METRE]
    Position trou en Y = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil = 50. [MILLI METRE]
    Rayon profil gouttière = 70. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Gouttière_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    12 pieds = 3657.6 [MILLI METRE]
    12 pouces = 304.8 [MILLI METRE]
    1ère dimension = 3900.5 [MILLI METRE]
    2ème dimension = 150. [MILLI METRE]
    Diamètre profil = 100. [MILLI METRE]
    Diamètre profil gouttière = 140. [MILLI METRE]
    Dist. vert. gouttière-toit = 20. [MILLI METRE]
    Distance entre Crochets = 700. [MILLI METRE]
    Décalage suspente = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur gouttière moitié long. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil gouttière = 100. [MILLI METRE]
    Largeur profil gouttière = 150. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur gouttière hor. = 3900.5 [MILLI METRE]
    Longueur gouttière. = 3900.5 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = -100. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pente de toiture (gs_gutter_roof_pitch_in_12_f) = 2133.6 [MILLI METRE]
    Pente de toiture (gs_gutter_roof_pitch_in_12_inc) = 177.8 [MILLI METRE]
    Pente gouttière (gs_gutter_slope_in_12_f) = 0. [MILLI METRE]
    Pente gouttière (gs_gutter_slope_in_12_inch) = 0. [MILLI METRE]
    Position trou en X = 118.534843239 [MILLI METRE]
    Position trou en Y = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil = 50. [MILLI METRE]
    Rayon profil gouttière = 70. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Décalage_tuyau_descente_23 | properties | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (floorPlanDisplayType) = "Projeté avec partie supérieure" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (iFloorPlanDisplayType) = 2 (IFCINTEGER)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle extr. supérieure (gs_gutter_u_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle extr. supérieure (up_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle fin inférieure (gs_gutter_l_end_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle fin inférieure (low_end_ang_temp) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle partie centrale = 59.9003691922 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle partie inférieure = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle partie supérieure = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Décalage = "Métal - Zinc" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 1 (IFCINTEGER)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Profil tuyau descente (gs_gutter_ds_profile) = "Arrondi" (IFCLABEL)
    Profil tuyau descente (gs_gutter_ds_profile_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Résolution = 12 (IFCINTEGER)
    Stylo contour = "Objets - Non coupé/Au-dessus tête" (IFCLABEL)
    Stylo coupe = "Objets- Coupé structurel" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Type de ligne = 1 (IFCINTEGER)
    Type de ligne au-dessus tête = 4 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Décalage_tuyau_descente_23 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 100. [MILLI METRE]
    2ème dimension = 100. [MILLI METRE]
    Diamètre profil = 100. [MILLI METRE]
    Distance entre axes tuyau descente et mur = 50. [MILLI METRE]
    Décalage horizontal = 517.534843239 [MILLI METRE]
    Hauteur = 1072.09257353 [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. cent. (gs_gutter_os_m_lgth) = 300. [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. cent. (gs_gutter_os_m_lgth_temp) = 300. [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. inf. = 472.092573526 [MILLI METRE]
    Longueur partie vert. sup. = 300. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 1072.09257353 [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil = 50. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Lit_23 | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Accessoires (gs_list_accessories) = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Arête tête de lit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Cadre lit (frmat) = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Cadre lit (gs_frame_mat) = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Coussin détaillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coussin supplémentaire en Plan = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Hachure pour (fillFor) = "Lit" (IFCLABEL)
    Hachure pour (iFillFor) = 1 (IFCINTEGER)
    Matelas (gs_matrace_mat) = "Peinture - Beige sable" (IFCLABEL)
    Matelas (mmat) = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Motif de hachure coussin = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure couverture = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure lit = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure uniforme = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = 1 (IFCINTEGER)
    Niveau de détail 3D = 1 (IFCINTEGER)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Options Hachure uniformes = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oreiller (pillow_mat) = "Peinture - Blanc titanium" (IFCLABEL)
    Oreiller (pw) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pied = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Résolution = 8 (IFCINTEGER)
    Style Tête de lit (hboard_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style Tête de lit (hboard_type_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Style pieds (iBedLegType) = 1 (IFCINTEGER)
    Style pieds (stBedLegType) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "Objets - Général" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure coussin = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure couverture = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure lit = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure uniforme = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure coussin = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure couverture = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure lit = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Stylo hachure uniforme = "Fond - Couleur 1" (IFCLABEL)
    Type Symbole 2D (iSymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type Symbole 2D (styp) = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type de cadre = 1 (IFCINTEGER)
    Type de groupe (FM_Type) = "Ameublement" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 16 (IFCINTEGER)
    Type de support (iBedType) = 1 (IFCINTEGER)
    Type de support (stBedType) = "Cadre" (IFCLABEL)
    Tête de lit (bHeadboard) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tête de lit (hb) = "En tête de lit" (IFCLABEL)
    Tête de lit (hbmat) = "Bois - Pin granuleux horizontal" (IFCLABEL)
    Tête de lit (iHeadboard) = 3 (IFCINTEGER)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Lit_23 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    1ère dimension = 900. [MILLI METRE]
    2ème dimension = 2000. [MILLI METRE]
    Distance matelas depuis arête = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur du matelas = 120. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 600. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté 2 = 600. [MILLI METRE]
    Hauteur = 660. [MILLI METRE]
    Hauteur cadre lit (frh) = 320. [MILLI METRE]
    Hauteur cadre lit (frhLeg) = 160. [MILLI METRE]
    Hauteur lit = 400. [MILLI METRE]
    Hauteur pied de lit = 340. [MILLI METRE]
    Hauteur pieds = 160. [MILLI METRE]
    Hauteur pieds de lit = 340. [MILLI METRE]
    Largeur espace minimum 1 côté 1 = 1200. [MILLI METRE]
    Largeur espace minimum 2 côté 1 = 700. [MILLI METRE]
    Largeur pied/diamètre = 50. [MILLI METRE]
    Longueur espace minimum 1 = 1200. [MILLI METRE]
    Longueur espace minimum 2 = 300. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon arête matelas = 20. [MILLI METRE]
    Rayon congé matelas = 20. [MILLI METRE]
  Window Lining Properties | predefined | on 6 type objects
  Window Panel Properties - Panel 1 | predefined | on 6 type objects
  Door Lining Properties | predefined | on 8 type objects
  Door Panel Properties - Panel 1 | predefined | on 9 type objects
  Window Panel Properties - Panel 2 | predefined | on 2 type objects
  Door Panel Properties - Panel 2 | predefined | on 2 type objects